项目编号：JHZB-2023-051

**镇巴县粮库监管信息化系统建设项目**

**竞争性磋商文件**

**采购单位：镇巴县发展和改革局**

**代理机构：陕西巨和项目管理有限责任公司**

**时 间：2023年12月16日**

目 录

[第一章 磋商公告 2](#_Toc24757)

[第二章 竞争性磋商文件须知前附表 6](#_Toc4568)

[第三章 磋商内容及技术要求 18](#_Toc5460)

[第四章 合同条款 27](#_Toc20557)

[第五章 响应文件构成及格式 31](#_Toc8070)

# 第一章 磋商公告

**项目概况**

镇巴县粮库监管信息化系统建设项目招标项目的潜在投标人应在陕西省汉中市镇巴县泾洋街道办河西路粮食局五楼获取招标文件，并于2023年12月26日 14时30分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况：**

项目编号：JHZB-2023-051

项目名称：镇巴县粮库监管信息化系统建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：700,000.00元

采购需求：

合同包1(镇巴县粮库监管信息化系统建设项目):

合同包预算金额：700,000.00元

合同包最高限价：571,700.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量**  **（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| 1-1 | 平台运营服务 | 服务 | 1(项) | 详见采购  文件 | 700,000.00 | 571,700.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：一年。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(镇巴县粮库监管信息化系统建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部 国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；（6）《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（13）其他需要落实的采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(镇巴县粮库监管信息化系统建设项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。（2）法定代表人参加投标时，提供法定代表人证明书；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。（3）财务状况报告：提供经审计的2021年度的财务报告或2022年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内银行资信证明；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。（4）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明。（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

**三、获取招标文件**

时间：2023年12月16日至2023年12月22日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：陕西省汉中市镇巴县泾洋街道办河西路粮食局五楼

方式：现场获取

售价：500元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

时间：2023年12月26日 14时30分 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西省汉中市镇巴县泾洋街道办河西路粮食局五楼会议室

开标地点：陕西省汉中市镇巴县泾洋街道办河西路粮食局五楼会议室

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.携带有效的单位介绍信、经办人身份证原件、经办人身份证复印件加盖单位公章；售后不退。（发售时间：2023年12月16日至2023年12月22日，上午08:00～12:00，下午14:00～18:00（法定节假日除外））

2.按照2018年12月26日发布的“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”要求，我省政府采购供应商注册登记工作自本通知印发之日起恢复办理。符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。详细内容请查阅“陕西省政府采购网”。供应商注册登记咨询电话：029-96702-7 87611761。

3. 有融资需求的中标（成交）供应商可根据自身情况，根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，自主选择融资平台或金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：镇巴县发展和改革局

地址：县政府大院内

联系方式：13892614666

2.采购代理机构信息

名称：陕西巨和项目管理有限责任公司

地址：陕西省汉中市镇巴县泾洋街道办河西路粮食局五楼

联系方式：0916-6733699

3.项目联系方式

项目联系人：马女士

电话：17392028539

# 竞争性磋商文件须知前附表

## 一、投标人须知前附表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章节 | 条款 | 内容 | 要求与说明 |
| 1 | 一 | 1 | 采购人 | 镇巴县发展和改革局 |
| 2 | 采购代理机构 | 陕西巨和项目管理有限责任公司 |
| 3 | 监督机构 | 镇巴县财政局 |
| 4 | 项目名称 | 镇巴县粮库监管信息化系统建设项目 |
| 5 | 项目编号 | JHZB-2023-051 |
| 6 | 采购内容 | 主要采购内容见第六章采购内容及具体要求。 |
| 7 | 2 | 供应商资格要求 | （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。（2）法定代表人参加投标时，提供法定代表人证明书；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。（3）财务状况报告：提供经审计的2021年度的财务报告或2022年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内银行资信证明；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。（4）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明。（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（9）投标保证金收据。**注：以上资格要求需手持携带原件或复印件并加盖公章以备磋商核查。** |
| 8 | 3.2 | 保证金账户、交纳方式及注意事项 | 保证金：捌仟元整（￥8000.00元）  缴纳方式：以转账形式从企业基本账户转出  **开户单位：陕西巨和项目管理有限责任公司**  **开户行：长安银行股份有限公司镇巴县小微支行**  **银行账户：806061701421002903**  注意事项：  1、投标保证金应在投标截止时间前，由投标人以银行转账、电汇、符合陕西省财政厅陕财办采资〔2013〕5号文件规定的投标担保函的形式足额缴纳，投标保证金不接受现金形式，投标人不得以个人名义交纳保证金，否则按未交纳保证金处理，转账备注栏须注明：镇巴县粮库监管信息化系统建设项目投标保证金或JHZB-2023-051投标保证金字样；  2、投标人应合理安排保证金缴纳时间，因异地转账、跨行转账、非工作日转账等原因导致保证金未能在规定时间内到达指定账户，视为未在规定时间内缴纳，投标人逾期未提交或逾期到账视为放弃投标，以银行实际到账时间为准。  3、以保函形式提交的必须为陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函，保函原件须在投标截止时间前送达陕西巨和项目管理有限责任公司换取收据，否则视为未提交保证金。 |
| 9 | 3.5.7 | 磋商文件有效期 | 有效期为 90 天（法人授权书、磋商函） |
| 10 | 3.5.8 | 磋商响应文件份数 | 响应文件正本1份、副本2份、报价一览表1份 |
| 11 | 3.5.10 | 磋商截止时间及地点 | 时间：2023 年 12 月26日 14:30 时  地点：陕西省汉中市镇巴县泾洋街道办河西路粮食局五楼会议室 |
| 12 | 四 | 1 | 服务期 | 一年 |
| 13 | 五 | 1 | 资格审查方式 | 现场资格审查 |
| 14 | 六 | 1 | 评标方法 | 综合评分法 |
|  |  | 2 | 最高限价 | 571700.00元（其中含系统对接费用,暂定价：310000.00元） |
|  |  | 3 | 其他补充说明 | 1. 磋商报价中已包含完成本项目所需的一切费用，即所需采购内容成果、现场踏勘、仪器设备使用、税金及其他所有施工图方案设计中等费用的总和。在采购内容成果交付工作中出现的任何遗漏费用，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。 2. 售后服务：三年内无条件免费维修和确保与省平台联通。 |

## 二、竞争性磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章 磋商公告

第二章 竞争性磋商文件须知

第三章 磋商内容及技术要求

第四章 合同条款

第五章 响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商获取磋商文件后仔细检查磋商文件中的所有内容。参加磋商的供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、条款和规范要求，在响应文件中对磋商文件的各方面均做出实质性的响应，并按照磋商文件的要求提交全部资料。

（三）磋商文件的修改或者澄清

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在首次提交响应文件截止之日至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人;不足3个工作日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

2、供应商对磋商文件有质疑的，应在提交响应文件截止时间3个工作日前以书面形式提出，在此之后提出的针对磋商文件的质疑为无效质疑；招标代理机构以书面形式予以答复。答复的内容可能影响响应文件编制的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

3、招标代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间(磋商时间），但至少在磋商文件要求的提交响应文件的截止时间3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

（四）磋商文件的解释权归招标代理机构。

## 三、磋商的内容及要求

（一）磋商内容

本次磋商采购的内容为：镇巴县粮库监管信息化系统建设项目，各供应商根据自身的资格条件及能力参加磋商活动。

1. 磋商要求：供应商必须根据磋商文件要求，按照第三章《磋商内容及技术要求》进行全面响应。

## 响应文件构成

供应商根据本磋商文件的要求，按照第五章《响应文件构成及格式））进行编制，对磋商文件做出全面实质性响应。

## 五、磋商保证金

（一）磋商保证金应当在响应文件提交截止前一天，通过保函、倒存支票、电汇、网银方式的任何一种非现金形式交纳到帐。

1. 磋商保证金按以下账户交纳：

**开户单位：陕西巨和项目管理有限责任公司**

**开户行：长安银行股份有限公司镇巴县小微支行**

**银行账户：806061701421002903**

（三）磋商保证金交纳金额（人民币）：8000.00元。

（四）供应商交纳保证金的注意事项：

1. 供应商应从其基本存款账户向招标代理机构交纳磋商保证金。

2、换取保证金交纳票据时，供应商应向招标代理机构提供以下资料：

(1)交纳保证金的银行回单（进账单、电汇单、电子回单）加盖单位公章复印件；

3、供应商未提供相关证明或经查实其交纳账户为非基本存款账户的，招标代理机构按该供应商未交纳保证金处理。

（五）供应商在确认保证金到账后，在响应文件提交截止时间1个工作日1 7：00前，凭以上相关资料到招标代理机构办理保证金换票手续。开标当天一律不予换票（外地供应商如需异地办理换票手续，可拨打联系电话咨询）。

（六）磋商保证金的退还

1、成交供应商的磋商保证佥，在合同签订后5个工作日内无息退还。采购磋商验收合格后，持采购磋商验收单，到招标代理机构进行备案。

2、未成交供应商的磋商保证金、予成交通知书发出后，5个工作日内无息退还。

3、未换取保证金交纳票据、交纳账户为非基本存款账户、重复交纳等情况的，供应商持退款申请到招标代理机构办理退还保证金手续，5个工作日内无息退还（退款申请应写明采购项目编号、保证金交纳时间、金额、事由及回款账户信息，并加盖单位公章）。

（七）供应商有下列情形之一的，招标代理机构不予退还其交纳的磋商保证金，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假资料的；

3、除因不可抗力或磋商文件认呵昀情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商之间、供应商与采购人或者招标代理机构恶意串通的；

5、成交磋商转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将成交磋商分包给他人的；

1. 拒绝履行合同义务的。

## 磋商报价

1. 供应商应在响应文件中的磋商报价表上标明分类报价及合计、服务期。**本次磋商采取二次报价的办法**。现场二次磋商报价表上有效报价即作为价格权值计算的依据。

（二）凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（三）磋商报价金额的小写与大写不一致时，以大写为准。

（四）磋商报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。

## 七、响应文件的式样和签署及有效期

（一）响应文件式样

1、供应商按照磋商文件第五章《响应文件构成及格式》，准备响应文件正本一套、副本二套，（并提交一份电子版磋商文件，单独密封。）并各自装订成册，每套响应文件须清楚地标明“正本” “副本，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、响应文件装订方式：胶订（图纸及特殊文件除外）

3、响应文件的正本和所有的副本均须打印或用不退色兰（黑）墨水（汁）书写，统一装订，标码。

4、磋商的所有文件、资料、函电文字均使用中文。

（二）响应文件签署

1、响应文件加盖供应商公章，并有供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章。

2、除供应商对错、漏处作必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错、漏处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章。

（三）响应文件有效期

响应文件有效期为自磋商开标之日起九十(90)个日历天。如成交、延长至合同执行完毕时止。

## 八、响应文件的提交、修改和撤回

（一）响应文件的提交

供应商应将响应文件的正本和所有副本用单独的封袋分开密封，且在封袋上标明响应文件“正本”或“副本”字样，在响应文件提交截止时间前提交至磋商地点。

（二）响应文件封袋按以下要求办理

1、加封条密封，在封线处加盖单位公章。

2、封袋正面标明采购项目编号、磋商名称，供应商（公章）等内容。

（三）响应文件提交时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1、参加磋商的供应商名称与保证金票据的供应商名称不相符的：

2、响应文件未按要求密封的；

3、误投的；

4、过早启封的；

5、已过响应文件提交截止时间的。

（四）响应文件出现下列情况之一的，按无效处理：

1、磋商供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、响应文件没有全面响应磋商文件要求的；

3、响应文件未按要求装订的；

4、响应文件应盖章处未盖章的；

5、磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的。

（五）响应文件提交后，在响应文件提交截止时间前，经招标代理机构同意，供应商可修改或撤回其磋商响应文件。修改或撤回的内容应按要求编制、密封，标记，并在封套上加注“修改”字样。

（六）在响应文件提交截止时间后到磋商文件规定的响应文件的有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则，其磋商保证金将不予退还。

## 九、组织磋商

（一）招标代理机构组织磋商大会、磋商、评审工作，整个过程受监管机构的监督、管理。

（二）为了确保磋商工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、法令，成立磋商小组，小组成员由3人及以上的单数组成。专家从陕西省政府采购网上随机抽取。

（三）招标代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商可委派代表参加，参加磋商的代表应签字报到以证明其出席。

（四）磋商大会上，招标代理机构对经检查的有效响应文件，依据提交顺序，以公开唱价的形式，将磋商报价表的内容公布。

（五）采购人与成交供应商正式签订政府采购合同前，凡与审查、磋商、澄清、评审过程中有关的所有资料和内容，磋商小组成员、招标代理机构工作人员及相关人员均负有保密责任，不得向外透露。

## 磋商方法及程序

（一）磋商方法：综合评分法

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

（二）磋商程序：供应商资格性审查通过后，磋商小组再对响应文件的有效性、完整性和响应程度等进行审查，全部评审合格的供应商进入最后的综合打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。其程序如下：

1、资格性审查

依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

2、响应文件的有效性、完整性审查

依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性进行审查。响应文件缺少其中一项按无效文件处理，响应文件应包含以下内容：

（1）法定代表人证明书及法定代表人授权书

（2）投标函

（3）开标一览表

（4）技术投标方案

（5）商务投标方案

（6）供应商承诺

（7）磋商保证金复印凭证

（8）资格证明文件

3、合同草案条款符合性审查

（三）磋商澄清

1、磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等需作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由其法定代表人或被授权人签字。供应商在规定的澄清时限内，未能答复或者拒绝答复澄清的，取消其磋商资格。

2、以上澄清内容作为供应商响应文件的组成部分。

（四）磋商文件的实质性变更

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参与磋商的供应商。

（3）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（五）报价

（1）在对所有供应商进行有效性、完整性、符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足磋商文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格供应商。不合格供应商的响应文件按无效处理，磋商小组要告知有关供应商。

（2）有效报价为低于采购预算的报价，高于采购预算的报价均为无效报价。按废标处理，磋商小组要告知有关供应商。

1. 综合比较评价

磋商小组按“评审要素及分值一览表”中规定的评审方法和标准，对有效性、完整性、符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。

**评审要素一览表（综合评分法）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评标因素** | **分值** | **评标标准** |
| **报价 （10分）** | **10分** | 报价得分=（评审基准价/最后报价）×10  报价得分采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分  供应商满足政府采购政策的，用扣除后的价格参加评审 |
| **技术**  **（50分）** | **20分** | 所投产品的技术参数、配置和功能需求：  ①投标人所投标产品完全满足招标文件技术参数要求且标“★”号技术参数均提供了有效的证明材料与之对应，得20分；  ②标“★”号技术参数每偏离一项扣2分（标“★”号技术参数未提供相对应的证明材料视为负偏离），非“★”号技术参数每偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| **30分** | 根据各投标人技术方案的完整性、合理性及可行性赋分：  **1、项目整体服务计划。**  ①计划详细完善，满足采购人实际需求，描述条理清晰，根据响应情况得4.1-5分；  ②计划较完善，基本满足采购人实际需求，根据响应情况得2.1-4分；  ③计划基本完善，针对性不强，根据响应情况得1-2分。未提供不得分。  **2、服务规划及合理安排方案。**  ①方案详细完善，描述条理清晰，根据响应情况得4.1-5分；  ②方案较完善，根据响应情况得2.1-4分  ③方案基本完善，针对性不强，根据响应情况得1-2分。未提供不得分。  **3、系统安装调试。**  ①满足采购人实际需求，描述条理清晰，根据响应情况得4.1-5分；  ②较完善，基本满足采购人实际需求，根据响应情况得2.1-4分；  ③基本完善，针对性不强，根据响应情况得1-2分。未提供不得分。  **4、项目实施进度计划。**  ①计划详细完善，满足采购人实际需求，描述条理清晰，根据响应情况得4.1-5分；  ②计划较完善，基本满足采购人实际需求，根据响应情况得2.1-4分；  ③计划基本完善，针对性不强，根据响应情况得1-2分。未提供不得分。  **5、交付验收方案。**  ①方案详细完善，满足采购人实际需求，描述条理清晰，根据响应情况得4.1-5分；  ②方案较完善，基本满足采购人实际需求，根据响应情况得2.1-4分；  ③方案基本完善，针对性不强，根据响应情况得1-2分。未提供不得分。  **管理体系、制度：**  ①针对本项目有完善的管理体系，项目规划合理，制定有效的管理制度、实施流程得4.1-5分；  ②较完善，根据响应情况得2.1-4分；  ③基本完善，针对性不强，根据响应情况得1-2分。未提供不得分。 |
| **商务**  **（40分）** | **13分** | **团队实力：**  1、项目负责人：拟派项目负责人至少具有网络/通信/软件/计算机等其中 1 个专业高级职称及以上资格认证等证明材料，满足得 3 分。  2、项目团队：服务团队成员不少于 10 人，所有成员需提供(包括姓名、工作职责、联系方式、具有网络工程师/通信工程师/安全工程师/信息系统项目管理师/软件测评师等专业资格/技能证书）等证明材料，材料不全不能算做团队成员，完全满足得 10 分，缺少 1 人扣 1分，扣完为止；  评审依据：供应商需提供相关专业证书复印件加盖公章；项目负责人需为本单位人员并提供开标截止时间前一年内连续三个月社保缴纳证明，未提供不得分。 |
| **10分** | **产品供货渠道合法，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，质量合格：**  ①合法来源渠道或产品质量相关证明等材料种类齐全、详细、充分，得8.1-10分；  ②合法来源渠道或产品质量相关证明等材料较齐全、详细、充分，得5.1-8分，  ③合法来源渠道或产品质量相关证明等材料基本齐全、详细、充分，得1-5分，未提供不得分。 |
| **10分** | **投标人根据项目情况提供相关保障措施方案：**  ①根据售后运维服务方案设计情况进行赋分：方案完善、科学合理，针对性强、服务承诺明确，计 5.1-7 分，方案较完整、合理可行、特点和承诺不明确，计 2.1-5分，方案笼统、针对性及可操作性差，计0-2分，未提供不计分；  ②根据投标供应商售后服务机构情况进行赋分，机构在采购人所在县内得3分，市内得2分，省内得1分，省外不得分；投标人需提供属地机构营业执照复印件加盖公章。 |
| **7分** | **培训方案及培训计划：**提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理（包括：培训人数、培训时间、培训内容等）覆盖全部内容，设计合理。  ①方案、计划详细完善，满足采购人实际需求，根据响应情况得6.1-7分；  ②方案、计划较完善，较满足采购人实际需求，根据响应情况得4.1-6分；  ③方案、计划基本完善，基本满足采购人实际需求，根据响应情况得2-4分。未提供不得分。 |

（七）在评审过程中，出现下列情况之一的，响应文件视为无效：

（1）未按照磋商文件要求装订、签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的。如果磋商小组认为供应商的资格证明文件复印件存在疑点，可以要求其现场提供原件进行核查，两者出现不同或在规定的时间内未能及时提供原件的，响应文件视为无效；

（3）响应文件中无投标有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

（4）响应文件的构成缺少其中一项或某项达不到磋商文件要求的；

（5）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参如同一合同项下的政府采购活动的；

（6）磋商最后报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的：

（7）响应文件没有全面响应磋商文件要求的；

（8）政府采购法律法规规定的其他情形。

（八）定标

（1）招标代理机构在评审工作结束后，对评审报告进行审核，在2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

（2）采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商排序第一的确定为成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（3）在确定成交供应商后，招标代理机构依此在陕西省政府采购网上发布成交公告，向确定的成交供应商发送“成交通知书”。

（4）招标代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

（九）签订政府采购合同

（1）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起3 0日内，按照磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。

（2）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。

（3）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报缶推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（4）政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

（5）磋商文件、响应文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（6）采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

（十）其他

（1）根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的：

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；其他项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（2）磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

（3）陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知（陕财办采资f2016153号）的有关规定，采用竞争性磋商采购方式的，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。 其他项目符合要求的供应商或者报价末超过采购预算的供应商不足3家的参照上述通知的有关规定，由采购人提出，经监管机构批准同意，只有2家供应商时继续进行磋商，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（十一）中标服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》

依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号，由采购人支付。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

竞争性磋商代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第三章 磋商内容及技术要求

1. 项目内容

“十三五”以来，粮食行业信息化取得长足发展，中央储备粮智能粮库信息系统建设、“粮安工程”粮库智能化升级改造等项目相继实施，中央和地方政府事权粮食承储库点信息化水平大幅提升，省、市级粮食行政管理部门和有关涉粮央企粮食信息化平台功能不断完善。

镇巴县是位于中国陕西省的一个县级行政区，农业发展较为重要。粮库作为农产品储存和管理的重要场所，对保障粮食安全、提高农产品管理效率具有重要意义。

镇巴县目前粮库监管方式存在一些问题。首先，由于监管工作主要依赖人工操作，存在人力成本较高、工作效率低下的问题。其次，人工操作容易出现数据错误和遗漏，给粮食储存和管理带来一定的风险。此外，监管工作的整体效率也不高，如无法实时获取粮库信息，无法快速处理异常情况等。

为解决上述问题，镇巴县决定进行粮库监管信息化系统建设。这一项目的目标是通过引入信息技术手段，实现粮库监管的数字化、智能化和网络化，提高监管工作的效率和准确性。通过该系统，可以实现对粮食进出库、存放情况、质量检测等信息的实时监控和记录，提供数据分析和处理功能，以优化粮库管理，保障粮食安全。

**库点基本情况：**

1. 原粮库：镇巴县粮食购销公司。
2. 成品库：陕西天天香粮油有限公司（产业园）、陕西天天香粮油有限公司（鹿子坝）、镇巴县梦农缘公司、汉中秦南秋实生态农业科技有限公司、镇巴县宏源林农公司、西乡利民粮油。

二、具体采购内容和技术规格要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **功能参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、1个原粮库建设内容** | | | | | |
| **1** | 车牌识别摄像机 | 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps 具有不小于1/1.8"英寸传感器。 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 ★内置GPU芯片。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持抓拍、识别新能源汽车号牌。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置 ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 ★采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯  标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖原厂商公章。 | 个 | 1 |  |
| **2** | PC机 | 处理器：X86国产化处理器，主频≥2.7Ghz，8核8线程。 主板：为维护机主合法权益，需支持自定义开机画面显示机主名字或单位名称。 内存：≥16GB DDR4，≥512G SATA SSD，硬盘需与主机同一品牌。 USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥4个；≥1个VGA+1个HDMI；≥2个千兆自适应以太网口。 支持集成显卡，配置≥23.8寸显示器支持1920\*1080分辨率。 操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装。 硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。 开机速度、远程唤醒：设备支持控制开机速度在10秒内，可支持远程开关机，支持远程唤醒。 整机品牌：支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌，主机与播放器同一品牌。 ★视频功能：支持超高清4K、8K解码实景播放，支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；可通过视频客户端进行画中画显示，把二个IPC的画面合并成一个画面，在一个大画面叠加一个小画面，也可以分二个窗口显示。 安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放。 ★倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖原厂商公章。 | 台 | 1 |  |
| **3** | RFID读写器 | 卡标准 1) IC 卡标准： 符合 ISO7816、ISO14443、ISO15693、ISO7811、 GA 450 标 准； 2) 接触式卡片支持： 接触式 CPU 卡， 逻辑加密卡(4442/28)， Memory 卡 (24C01~128)； 3) 非接工作频率： 13.56MHz ，非接卡支持：非接触式 CPU TYPE A/B， Mifare(S50,S70)， 15693，M1 4) 身份证； 阅读距离： 0-3cm；阅读时间： <0.5s； 5) 磁条卡支持：支持 1/2/3 全轨道数据读取，支持正反刷操作模式； 6）扫码头支持：二维码、条码等；) 同时支持 USB 与串口通信； 2) USB 支持 HID 与 SDT (公安部安全模组专用协议，如果有需要可 以定制 含 CCID/PCSC 协议。) 3) 串口通信支持 TTL 电平与 232 电平(二选一，默认 232 电平) 2.3 适用平台及二次开发 1) 适用于 WinXP/Win7/Win8/Win8. 1/Win10/Linux 平台； 2) 可用二次开发工具： VC/DEPHI/VB/PB 等；1) 具有电源自动保护设计； 2) 电源： USB 供电， DC5V/500mA(±5%)； 2.5 可靠性： 1) IC 卡触点寿命： ≥30 万次； 2) 磁头寿命：大约 30 万次； 2.6 使用环境 1) 工作温度： 0℃~50℃； 2) 相对湿度： 20%~90%RH； 3) 大气压力： 60KPa ~ 110 KPa； | 台 | 1 |  |
| **4** | 针式打印机 | 用于打印检验单，平推式，24针，汉字超高速: 168汉字/秒，USB接口，复写能力≥5份，能适配国产环境。 | 台 | 3 |  |
| **5** | 道闸 | 人行、车辆道闸、红绿灯等，用于控制车辆上磅。支持MQTT、mdbus、CoAP、TCP、HTTP任意一种接口协议，协议包含设备状态、开启、关闭等远程控制指令。 | 个 | 1 |  |
| **6** | 语音设备 | 包含麦克风、音柱等，用于播报称重信息等。 | 套 | 3 |  |
| **7** | 计量质检显示系统 | 像素10MM 模组尺寸160MM\*320MM 扫描方式1/4 模组功率13W 恒流驱动方式动态恒流驱动 模组亮度3000CD/㎡ 模组点数长32点\*高16点=512点 模组角度水平≥80°垂直≥75° 接口型号 HUB75 亮度比例1R 使用寿命 100000MIN 模组像素512 最大功耗小于15W/每个模组 每平点数100000点 观看视距10米以外 平均功率12W/每个模组 工作电压直流5A5% | 套 | 1 |  |
| **8** | 身份证、银行卡读卡器 | 符合ISO/IEC 14443 Type A/B标准符合《GA450-2013台式居民身份证阅读机具技术要求》，《GA1012-2012居民身份证指纹采集和比对技术规范》《GAT1011-2012居民身份证指纹采集器技术要求》；读卡时间＜1S，阅读间距0~3cm,USB数据接口\*1、USB拓展接口\*1、USB1.0/2.0兼容 5VUSB供电,支持外接5V-1A直流电源13.56MHz士7kHz(fc) 天线表面电磁场强度(Hmx)S7.5A/m rms;天线表面法线方向在最大阅读距离处电磁场强度(Hmh)>1.5A/m rms 指示灯,蜂鸣器 WIN XP/7/8/8.1/10国产操作化系统(银河麒麟、中标麒麟、统信操作系统(鲤鹏、龙芯飞腾、海光、兆芯平台) SDK支持VC/VB/DEPH/PB等0-+50°C -40-+60°C <90% 137\*100\*24mm(L\*W\*H) | 台 | 1 |  |
| **9** | 摄像头（及配套摄像头组网设备） | 具有400万像素 CMOS传感器。 ★最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖原厂商公章。 | 个 | 15 | 录像存储时长不低于90天 |
| **10** | 原粮库信息系统软件部署 | 粮库信息系统软件终端部署安装: 读卡制卡模块、打印终端配置、票据模版制作、软件模块配置调试、权限配置、单位组织架构初始化、仓库油罐数据初始化、数据上报接口调试、系统培训等。 | 项 | 1 |  |
| **二、6个成品库建设内容** | | | | | |
| 1 | PC机 | 处理器：X86国产化处理器，主频≥2.7Ghz，8核8线程。 主板：为维护机主合法权益，需支持自定义开机画面显示机主名字或单位名称。 内存：≥16GB DDR4，≥512G SATA SSD，硬盘需与主机同一品牌。 USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥4个；≥1个VGA+1个HDMI；≥2个千兆自适应以太网口。 支持集成显卡，配置≥23.8寸显示器支持1920\*1080分辨率。 操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装。 硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。 开机速度、远程唤醒：设备支持控制开机速度在10秒内，可支持远程开关机，支持远程唤醒。 整机品牌：支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌，主机与播放器同一品牌。 ★视频功能：支持超高清4K、8K解码实景播放，支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；可通过视频客户端进行画中画显示，把二个IPC的画面合并成一个画面，在一个大画面叠加一个小画面，也可以分二个窗口显示。 安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放。 ★倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖原厂商公章。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 高清球机 | 主码流支持1920x1080，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080。 设备支持23倍光学变倍、16倍数字变倍。 设备靶面尺寸为1/2.8英寸。 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx。 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。 ★设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。 ★设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖原厂商公章。 | 台 | 6 |  |
| 3 | 高清枪机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 ★最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖原厂商公章。 | 台 | 12 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口、内置8个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口。 ★最大接入路数：8路。满负载条件下的最大接入带宽80Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项。 可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 ★录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。 网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作。 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖原厂商公章。 | 台 | 6 |  |
| 5 | 监控专用硬盘 | 尺寸：3.5寸 容量：8000GB 接口：SATA3/串口 缓存：256MB 转速：7200转 适用：监控NVR DVR 台式机，移动硬盘座，NAS柜，服务器，存储磁盘阵列等 | 块 | 30 |  |
| 6 | PVC管 | ø25国标穿线管 | 米 | 2700 |  |
| 7 | 电源线 | 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。 芯线标识：≤5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。芯线数：2—24芯。截面积： 0.5—25mm2。测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>20M欧姆×KM。使用温度（固定安装）：-30~ 70℃。使用温度（移动安装）：-5~ 70℃。弯曲半径：15×电缆外径。 阻燃特性：IEC 60 332.1。 参考标准：JB8734, VDE 0281。包装规格：100m、500m、1000m | 米 | 2700 |  |
| 8 | 网线 | 监控专用超五类网线 | 米 | 2700 |  |
| 9 | 交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理，支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理，支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计，线速转发 存储转发交换方式，坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性，整机最大POE供电功率：110 W | 台 | 6 |  |
| 10 | 信息箱 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 11 | 智能云网关 | 包转发率不小于0.54Mpps 内存容量不小于1GB WAN以太口：1GE(电)+1GE(光)；LAN以太口：4GE(电) USB接口不小于2个USB2.0，支持3G/4G-Modem扩展 SD卡接口不小于1个存储MicroSD 支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能 支持IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN 支持802.1X/Portal认证、MAC地址认证的端口安全机制 支持U盘零配置部署 | 个 | 6 |  |
| 12 | 数据接口开发与调试集成 | 集成出入库、粮情、视频监控、车牌识别等物联网接口，按照国家规范要求开发数据接口与省平台对接 | 项 | 6 |  |
| 13 | 成品库传输线路 | 20M互联网专线 | 条 | 6 |  |

# 合同条款

政府采购合同格式

合同编号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方 采购项目（采购项目编号：xxxxxxx）的磋商文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

1. **项目基本情况**
2. **合同期限**
3. **服务内容与质量标准**

1.XXXX；

2.XXXX；

3.XXXX．

…

1. **服务费用**

1.服务总费用为人民币（大写）： 元， ￥ 。

2.本项目服务费用由以下组成：

（1）XX万元；

（2）XX万元；

（3）XX万元。

……

4.本合同执行期间服务总费用不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

**第五条 服务费支付方式**

**第六条 知识产权**

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

**第七条 无产权瑕疵条款**

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

**第八条 甲方的权利和义务**

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

**第九条 乙方的权利和义务**

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

**第十条 违约责任**

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

**第十一条 不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十二条 合同的变更和终止**

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

**第十三条 解决合同纠纷的方式**

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，则采取以下第\_\_\_\_种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

**第十四条 合同生效及其他**

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式XX份，自双方盖章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

**第十五条 附件**

1.项目磋商文件

2.项目修改澄清文件

3.项目响应文件

4.成交通知书

5.其他

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：

地 址： 地 址：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

签约日期：XX年XX月XX日 签约日期：XX年XX月XX日

# 第五章 响应文件构成及格式

**（正本/副本）**

**项目编号：**

**镇巴县粮库监管信息化系统建设项目**

响 应 文 件（格式）

采购编号：

供 应 商：

法定代表人或其被授权委托代理人 ： （签字或盖章）

日 期：

**目 录**

第1部分 法定代表人证明书及法定代表人授权书

第2部分 投标函

第3部分 开标一览表

第4部分 技术投标方案

第5部分 商务投标方案

第6部分 供应商承诺函

第7部分 磋商保证金复印凭证

第8部分 资格证明文件

**第1部分 法定代表人证明书与法定代表人授权书**

**1.1法定代表人证明书**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：陕西巨和项目管理有限责任公司 | | | | |
| 企业基本信息 | 企业名称 |  | | |
| 法定地址 |  | | |
| 邮政编码 |  | | |
| 网 址 |  | | |
| 工商登记机关 |  | | |
| 税务登记机关 |  | | |
| 机构代码证号 |  | | |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | | |
| 法定代表人  身份证复印件 | （粘贴处） | | 法定代表人签字或盖章 | |
| （法人公章）  年 月 日 | |

**1.2法定代表人授权书**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：陕西巨和项目管理有限责任公司 | | | | | | |
| 被授权人 | 姓 名 | |  | | 性 别 |  |
| 职 务 | |  | | 手机号码 |  |
| 联系电话 | |  | | 图文传真 |  |
| 通讯地址 | |  | | | |
| 网 址 | |  | | | |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  | | | | |
| 文件编号 |  | | | | |
| 授权范围 | 全权办理本招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 | | | | |
| 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签字承担全部法律责任。 | | | | |
| 授权期限 | **本授权书自开标大会之日计算有效期为 天。** | | | | |
| 被授权人身份证复印件 | | | | 法定代表人签署栏 | | |
| （粘贴处） | | | | （法人公章） | | |
| （签字或盖章）  年 月 日 | | |

**重要提示：**

1. 非法定代表人投标的须有法定代表人授权，并要求响应文件正本内装订授权书原件，否则作为符合性审查不合格处理，响应文件自动失效。
2. 本授权书有效期应自开标大会之日计算不得少于九十天。

**第2部分 投标函**

致：陕西巨和项目管理有限责任公司

我们收到贵方 磋商文件（采购编号 ），经详细研究，我们决定参加本项目的磋商。并授权 （姓名、职务），全权代表我供应商提交下述文件正本壹份，副本贰份、电子版文件一份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照磋商文件中的各项规定和要求，提供本项目服务。磋商总报价：（大写） (小写¥ 元)，质量标准： ，服务期：自合同签订之日起 。

2)愿意按照《合同法》和《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购磋商采购方式管理暂行办法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们磋商响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供磋商人在磋商文件中要求的所有资料。

5)我们同意按磋商文件规定，交纳磋商保证金，遵守有关采购的各项规定。

6）磋商响应文件有效期：自磋商响应文件递交截止之日起 个日历天。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或其被授权委托代理人： （签字或盖章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

电子邮件：

开户银行：

帐 号：

日 期：

**第3部分 开标一览表**

**3.1磋商报价汇总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 磋商总价 | 人民币（大写）： ￥： 元 |
| 服务期 |  |
| 质量标准 |  |
| 报价声明：磋商报价中已包含完成本项目所需的一切费用，即所需采购内容成果、现场踏勘、仪器设备使用、税金及其他所有施工图方案设计中费用的总和。在采购内容成果交付工作中出现的任何遗漏费用，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。 | |
| 供应商： （盖单位章）  法定代表人或委托代理人： （签字）  日 期： 年 月 日 | |

**特别提示：**

供应商除按要求编制、装订投标响应文件正、副本外，为便于唱标，还须提供本项目投标报价一览表（原件）及电子版文档**（U盘或光盘-粘贴供应商名称）**，并进行单独封装密封，开标大会签到时，与投标响应文件一并递交。本表报价大小写不符的以大写为准。

**3.1.1、磋商报价分项报价表**

投标人名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **品牌** | **型号规格** | **制造商** | **数量/单位** | **单价（元）** | **小计（元）** | **小微企业** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.分项报价表可自拟格式也可按本表的格式详细报出磋商总价的各个组成部分的报价，否则作无效响应文件处理处理；报价精确到小数点后两位；

2.本表各分项报价合计应当与“磋商报价一览表”总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价；

供应商： （盖单位章） 法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**最后磋商报价汇总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 磋商总价 | 人民币（大写）： ￥： 元 |
| 服务期 |  |
| 质量标准 |  |
| 报价声明：磋商报价中已包含完成本项目所需的一切费用，即所需采购内容成果、现场踏勘、仪器设备使用、税金及其他所有施工图方案设计中等费用的总和。在采购内容成果交付工作中出现的任何遗漏费用，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。 | |
| 供应商： （盖单位章）  法定代表人或委托代理人： （签字）  日 期： 年 月 日 | |

**特别提示：**

请供应商自备表格并加盖公章，最终报价环节现场提交。

**3.2、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函**

致：陕西巨和项目管理有限责任公司

本公司 （公司名称）参加 （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商: (盖单位公章)

法定代表人： （签字或盖章）

日 期：

**3.3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

致：陕西巨和项目管理有限责任公司

我公司参加（填写项目编号）（填写项目名称 ）项目的招标，本公司郑重声明，我司参加本项目招标活动前 年内 （有/无）重大违法记录，符合招标投标法等法律法规的规定，我司对此声明负全部法律责任。

特此声明！

声明人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**第4部分 技术投标方案**

**依据评审要素一览表技术标部分自行扩展**

**第5部分 商务投标方案**

**依据评审要素一览表商务部分自行扩展**

**第6部分 供应商承诺**

**1、供应商签署承诺书**

1.1、未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由供应商自行承担。

1.2、编制的磋商响应文件正本须装订本原件，副本可装订复印件。

**承诺书Ⅰ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致： 陕西巨和项目管理有限责任公司 | | |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 | | |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （法人公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书Ⅱ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致： 陕西巨和项目管理有限责任公司 | | |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 | | |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （法人公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书Ⅲ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致：陕西巨和项目管理有限责任公司 | | |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。  本公司承诺：本次投标标的物为正品行货。 | | |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （法人公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书Ⅳ**

**陕西省政府采购供应商**

**拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺供应商：（盖章）

全权代表：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

**第7部分 磋商保证金复印凭证**

7.1、磋商保证金缴纳凭证复印件

7.2、基本账户转出磋商保证金的转账凭证复印件

**第8部分 资格证明文件**

**8.1、供应商资格证明文件主要内容：**

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。

（2）法定代表人参加投标时，提供法定代表人证明书；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。

（3）财务状况报告：提供经审计的2021年度的财务报告或2022年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内银行资信证明；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。

（4）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

**8.2、供应商认为有必要说明的资格问题。**

**响应文件封袋正面标识式样**

采购人名称：

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件（正本或副本）

（非招标大会不得启封）

响应人名称：（公章）

联系人及电话：

地址:

采购人名称：

项目名称：

项目编号：

投标报价一览表及电子版文档

（非招标大会不得启封）

响应人名称：（公章）

联系人及电话：

地址: