|  |
| --- |
| **工程量清单表1** |
| 建设项目名称：靖边县周河镇闫王砭 2 号桥加固维修工程  | 　 |
| 编制范围：靖边县周河镇闫王砭 2 号桥加固维修工程  | 　 | 共1 页 | 　 |
| 　 | **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 　 | 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 　 | 建设项目路线总长度（主线长度）  |
| 　 | **104** | **桥梁涵洞工程** | km | 　 |   |
| 　 | 10406 | 桥梁维护加固工程 | m2/m | 205.125 / 27.35 |   |
| 　 | 1040601 | C40防水混凝土拱圈 | m3 | 62.3 |   |
| 　 | 1040602 | C35混凝土薄壁桥台 | m3 | 91.2 |   |
| 　 | 1040603 | C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 45.3 |   |
| 　 | 1040604 | 水泥稳定碎石基层(水泥:碎石5:95) | m2 | 205.91 |   |
| 　 | 1040605 | C35混凝土防撞护栏 | m3 | 23 |   |
| 　 | 1040606 | 铸铁泄水管 | 套 | 10 |   |
| 　 | 1040607 | 桥面防水卷材 | m2 | 192 |   |
| 　 | 1040608 | 桥台挖土方 | m3 | 380.5 |   |
| 　 | 1040609 | 外立面涂真石漆 | m2 | 310 |   |
| 　 | 1040610 | 腹拱圈聚合物砂浆抹面 | m2 | 75 |   |
| 　 | 1040611 | 加固前处置 | 　 | 　 |   |
| 　 | 104061001 | 拆除拱上片石侧墙 | m3 | 16.5 |   |
| 　 | 104061002 | 拆除混凝土路面 | m3 | 24.6 |   |
| 　 | 104061003 | 拆除防撞护栏 | m | 55 |   |
| 　 | 104061004 | 主拱圈凿毛 | m2 | 188 |   |
| 　 | 104061005 | 主拱圈侧面凿毛 | m2 | 150 |   |
| 　 | **110** | **专项费用** | 元 | 　 |   |
| 　 | 11001 | 施工场地建设费 | 元 | 　 |   |
| 　 | 11002 | 安全生产费 | 元 | 　 |   |
| **工程量清单表2** |
| 建设项目名称：靖志路K101+100处涵洞维修工程  | 　 |
| 编制范围：靖志路K101+100处涵洞维修工程  | 　 | 共 1 页 | 　 |
| 　 | **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 　 | 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 　 | 建设项目路线总长度（主线长度）  |
| 　 | **101** | **临时工程** | 公路公里 | 　 |   |
| 　 | 10101 | 临时道路 | km | 0.3 |   |
| 　 | 1010101 | 临时便道（修建、拆除与维护） | km | 0.3 |   |
| 　 | **104** | **桥梁涵洞工程** | km | 　 |   |
| 　 | 10401 | 涵洞工程 | m/道 | 　 |   |
| 　 | HD04 | 拱涵 | m/道 | 　 |   |
| 　 | HD0401 | 挖土方 | m3 | 411 |   |
| 　 | HD0402 | 回填土方 | m3 | 231 |   |
| 　 | HD0403 | C25片石混凝土（洞口洞内铺砌） | m3 | 33.2 |   |
| 　 | HD0404 | M7.5浆砌块石（进出口一字墙） | m3 | 70.6 |   |
| 　 | HD0405 | C25混凝土帽石 | m3 | 1.09 |   |
| 　 | HD0406 | Gr-C-2C护栏 | m | 18 |   |
| 　 | HD0407 | 护栏上下游端部 | 个 | 4 |   |
| 　 | **110** | **专项费用** | 元 | 　 |   |
| 　 | 11001 | 施工场地建设费 | 元 | 　 |   |
| 　 | 11002 | 安全生产费 | 元 | 　 |   |
| 编制： | 　 |