**政府采购项目**

**洛南县人民检察院听证室建设的采购项目**



**竞争性磋商文件**

**项目编号：JZZB-【2022】-09**

**陕西金泽盛业项目管理有限公司**

**2022年5月**

**目 录**

[第一章 竞争性磋商公告](#_Toc3888)

[第二章 供应商须知](#_Toc8377)

[第三章 合同主要条款](#_Toc30463)

[第四章 竞争性磋商内容及技术要求](#_Toc10686)

[第五章 评审方法](#_Toc11837)

[第六章 竞争性磋商响应文件格式](#_Toc21047)

# 第一章 竞争性磋商公告

|  |
| --- |
| **项目概况**  洛南县人民检察院听证室建设的采购项目潜在的供应商可在西安市未央区凤城九路与未央路十字北经开万科中心7楼701室获取采购文件，并于2022年5月20日14时30分前递交响应文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：JZZB-【2022】-09

项目名称：洛南县人民检察院听证室建设的采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：758000.00元

采购需求：

合同包1(洛南县人民检察院听证室建设的采购项目):

合同包预算金额：758,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算  (元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 其他政法、检测专用设备 | 洛南县人民检察院听证室建设 | 1(台) | 详见采购文件 | 758,000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2022-05-25 09:00:00 至 2022-7-4 17:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

**二、 申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(洛南县人民检察院听证室建设的采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）”；

（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(洛南县人民检察院听证室建设的采购项目)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；  
 （2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；  
 （3）本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供中小企业声明函。

**三、 获取采购文件**

时间： 2022年05月09日 至 2022年05月16日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市未央区凤城九路与未央路十字北经开万科中心7楼701室

方式：现场获取

售价： 500元

**四、响应文件提交**

截止时间： 2022年05月20日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市未央区凤城九路与未央路十字北经开万科中心7楼701室

**五、开启**

时间： 2022年05月20日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市未央区凤城九路与未央路十字北经开万科中心7楼701室

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.获取磋商文件时需持单位介绍信、购买人身份证原件及复印件一份。

2.请潜在供应商务必按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）进行陕西政府采购统一身份认证注册登记。

3.为配合疫情防控政策，购买人来访需持西安市一码通绿码。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：洛南县人民检察院

地址：洛南县四皓街办政法小区

联系方式：15686348125

2.采购代理机构信息

名称：陕西金泽盛业项目管理有限公司

地址：西安市未央区凤城九路与未央路十字北经开万科中心7楼701室

联系方式：18993308092

3.项目联系方式

项目联系人：高翠翠、王丽娜

电话：18291979167、18993308092

陕西金泽盛业项目管理有限公司

**第二章** **供应商须知**

## 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| **条款号** | **条款内容提示** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 洛南县人民检察院听证室建设的采购项目 |
| 采购预算 | 75.8万元 |
| 项目性质 | 财政性资金 |
| 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 名 称：洛南县人民检察院  地 址：洛南县四皓街办政法小区  联系人：刘老师  电 话：0914-738805 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：陕西金泽盛业项目管理有限公司  地 址：西安市未央区凤城九路与未央路十字北经开万科中心7楼701室  联系人：高翠翠、王丽娜  电 话：18291979167、18993308092 |
| 4 | 是否允许递交备选磋商方案 | 🞎允许  🗹不允许 |
| 5 | 磋商  报价 | 磋商报价是供应商为完成本次磋商所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品(设备)费、材料、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、劳务、风险、利润、规费、税金、验收、招标代理服务费、政策性文件规定的各项应有费用等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本次磋商相关货物、服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。 |
| 6 | 资格证明文件 | **1、基本资格条件：供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，并按照《政府采购法实施条例》第十七条规定提供下列材料：**  **1）供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；**  **2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或开标前三个月内银行出具的资信证明。（以上二种形式的资料提供任何一种即可）；**  **3）税收缴纳证明：提供供应商2021年1月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；**  **4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年1月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；**  **5）提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；**  **6）供应商参加本次磋商前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。**  **2、特定资格条件：**  **（1）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；  （2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；  （3）本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供中小企业声明函。** |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目不要求提交磋商保证金 |
| 8 | 磋商有效期 | 磋商响应文件的递交截止之日起90天 |
| 9 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 10 | 采购进口产品 | 否 |
| 11 | 磋商响应文件的份数及要求 | 正本的份数：壹份；  副本的份数：贰份；  报价一览表：壹份；  电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。  电子版包括：  （1）word版磋商响应文件；  （2）磋商响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 |
| 12 | 磋商响应文件的密封和标记 | 1、密封包装方式：  竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。  2、外层包装请按以下要求标记：  （1) 磋商响应供应商的全称；  （2）磋商项目名称、项目编号；  （3）“正本”、“副本”、“电子版本”、“报价一览表”及“请勿在 年 月 日 时 分之前启封”。 |
| 13 | 截止递交磋商响应文件的时间和地点 | **时间：2022年5月20日14时30分整**  **地址：西安市未央区凤城九路与未央路十字北经开万科中心7楼701室** |
| 14 | 磋商时间及地点 | **磋商时间：2022年5月20日14时30分整**  **磋商地点：西安市未央区凤城九路与未央路十字北经开万科中心7楼701室** |
| 15 | 评审方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 16 | 招标代理服务费 | 按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定收取本项目招标代理服务费，成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。 |
| 17 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收：☑否。 |
| 18 | 代理服务费账户 | 户名：陕西金泽盛业项目管理有限公司  开户行：北京银行股份有限公司西安大明宫支行  账号：200000 430482 000331 80933  请成交供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。  本项目属性：货物招标 |
| 19 | 履约  担保 | ☑不要求提供  □要求提供，金额为本采购项目履约保证金为合同金额的10%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。 |
| 20 | 踏勘  现场 | 🗹不踏勘  🞎自行踏勘 |
| 21 | 一致性 | 供应商须知前附表和供应商须知不一致的地方，以供应商须知前附表为准。 |
| 22 | 是否预留份额专门面向中小企业采购 | 是，预留比例：100% |
| 23 | 项目性质 | □非专门面向中小企业采购  对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库{2020}46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予 6 ％(6％-10％)的扣除,用扣除后的价格参加评审。  根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人提供的《中小企业声明函》（附件二）。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。  ☑专门面向中小企业采购  仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。  支持监狱企业：监狱企业属于小型、微型企业。 |

**一.总 则**

**1.资金来源**

本次竞争性磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

**2.名词解释**

（1）采购人：洛南县人民检察院



（2）采购代理机构：陕西金泽盛业项目管理有限公司

（3）监督机构：商洛市洛南县财政局

（4）供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

（5）产品是指本竞争性磋商文件中第四章所述所有产品。

（6）服务是指供应商为满足竞争性磋商文件要求而提供的服务。

（7）节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

（8）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

（9）中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

（10）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（11）残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

**3.合格的供应商**

**（1）基本资格条件：供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，并按照《政府采购法实施条例》第十七条规定提供下列材料：**

**1）供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；**

**2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或开标前三个月内银行出具的资信证明。（以上二种形式的资料提供任何一种即可）；**

**3）税收缴纳证明：提供供应商2021年1月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；**

**4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年1月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；**

**5）提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；**

**6）供应商参加本次磋商前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。**

**（2）特定资格条件：**

**1）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；**

**2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（注：本项由采购代理机构进行查询，供应商无须提供）；**

**3）本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供中小企业声明函。**

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效磋商。

（4）供应商必须在陕西金泽盛业项目管理有限公司购买竞争性磋商文件，方可参加磋商。竞争性磋商文件售后不退。

（5）联合体磋商

**本项目不接受联合体磋商**。

（6）磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

**4.合格的货物（产品）和服务**

（1）供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和竞争性磋商文件规定的其它伴随服务等要求。

（2）采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

**5.竞争性磋商响应文件内容的真实性和磋商内容的实质性要求**

供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

**二.竞争性磋商文件**

**1.竞争性磋商文件构成**

（1）竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 竞争性磋商内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性磋商响应文件格式

（2）供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

（3）本竞争性磋商文件的解释权归陕西金泽盛业项目管理有限公司，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

**2.竞争性磋商文件的修改和澄清**

（1）提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（2）已经购买竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期3日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性磋商文件的供应商。

（3）供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

**三.磋商响应文件的编制**

**1. 磋商语言和磋商货币**

（1）供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

（2）磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

**2.竞争性磋商响应文件的构成**

（1）供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：

1） 按照供应商须知的要求和竞争性磋商文件规定格式填写的磋商响应函、磋商报价表、法定代表人授权书。

2）按照竞争性磋商文件的要求编制的磋商方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证和售后服务承诺等。

3）按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

4）竞争性磋商文件中要求的其他证明文件。

（2）如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。

（3）本次磋商的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

**3.竞争性磋商响应文件格式**

（1）供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

（2）供应商应完整地提供磋商文件要求的所有数据和资料。

**4.磋商报价**

磋商报价：见供应商须知前附表。

**5.证明供应商合格的资格证明文件**

供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

**6.证明货物（产品）符合竞争性磋商文件规定的文件**

(1)供应商应在竞争性磋商响应文件中提交产品和服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。

(2)上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与竞争性磋商响应文件的表述完全符合。）包括但不限于：

1）产品主要技术指标和性能的详细说明；

2）国家法定检验机构出具的磋商产品的检验报告；

3）逐条对磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

4）产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；

5）供货范围和服务内容的详细说明。

**7.磋商保证金**

**本项目不要求提交磋商保证金**。

**8.磋商有效期**

(1)磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

(2)在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

**9.竞争性磋商响应文件的式样和签署**

(1)竞争性磋商响应文件正本、副本、报价一览表及电子版份数及要求详见“供应商须知前附表”。

(2)竞争性磋商响应文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，由供应商的法定代表人或被授权人按磋商文件的规定签署**。竞争性磋商响应文件副本可采用正本的复印件。**

(3)任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字方有效。

**(4)竞争性磋商响应文件正本和副本按照竞争性磋商文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，并分别胶装成册。**

(5)因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

(6)竞争性磋商文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

**四.竞争性磋商响应文件的递交**

**1.竞争性磋商响应文件的密封和标记**

（1）报价一览表除在竞争性磋商响应文件内装订外，再制作一份单独放在一个信封中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的报价必须与竞争性磋商响应文件正本中的报价一览表（报价表）报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。

（2）磋商响应文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

（3）如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，采购代理机构将予以拒收。

**2.竞争性磋商响应文件的递交**

（1）供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。

（2）采购代理机构在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件概不退还。

**3.递交的竞争性磋商响应文件**

按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。

**4.磋商的修改与撤回**

（1）在磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回其已递交的磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

（2）供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第18条的规定编制、密封、标记和递交。

（3）在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

**五.磋商与评标**

**1.磋商会议**

采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性磋商会议，并邀请所有供应商代表参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

**2.评审组织及评审原则**

（1）按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

（2）竞争性磋商响应文件是评审的依据。

（3）在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

（4）如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

**3.评审过程的保密**

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

**4.评审方法**

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存1-3名成交候选人。

**5.评审程序**

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

**六.成交、通知与签约**

**1.成交程序**

（1）磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1-3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

（2）采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

（4）供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

**2.成交通知**

（1）采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交供应商。

（2）采购人在收到评审报告后五个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

（3）采购代理机构在接到采购人的“成交复函”确认文件后两个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

（4）采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，成交供应商领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

（5）成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

**2.采购合同的签订**

（1）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

**3.招标代理服务费**：详见“供应商须知前附表”。

**4.履约验收**

（1）政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

（2）履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

**5.质疑**

（1）供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（5）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

（6）有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

2）质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

3）未在法定期限内提出质疑的；

4)质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

5)应当提交授权书而未提交的；

6)以非法手段取得证据、材料的；

7)质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

8)不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

(7)质疑答复

1）采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

2）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

（8）其他需要说明的事项

1）质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\_2804589.html

2）接收质疑函的方式：书面形式

3）联系部门：陕西金泽盛业项目管理有限公司招标部

4）联系电话：见供应商须知前附表

5）通讯地址：西安市未央区凤城九路与未央路十字北经开万科中心7楼701室

**6.其他**

（1）磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）

（2）当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

（3）成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。给采购人造成损失的，应当承担赔偿责任，并依法承担相应法律责任。

# 合同主要条款（参考）

**采购人（全称）：洛南县人民检察院**

**供应商（全称）：**

根据（项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

1、项目名称：洛南县人民检察院听证室建设的采购项目

2、项目地点：洛南县人民检察院

**二、组成本合同的文件**

1、中标通知书、磋商响应文件、澄清、补充文件；

2、相关服务建议书；

3、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**三、合同总价**

**合同总价**（大写： ），（小写：¥ ）；

合同总价即中标价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，供应商提供产品发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

**四、结算方式：**

1、合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

2、付款方式和程序：

1）由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人，第二次付款时供应商须出具收货单位签字盖章的验收报告单方可进行结算。（附详细清单）。

2）付款方式：

     供货完成并通过验收，供应商按决算评审价开具全额发票，采购人按发票金额转账支付95%的货款，余5%为质保金，质保期满后无质量问题，采购人转账支付质保金。

**五、交货地点及交货期**

1、交货地点：采购人指定地点

2、供货期：40日历天

**六、双方承诺**

1、供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2、采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

**七、内容及要求：**

即交付的产品、服务内容、数量与磋商文件、磋商响应文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

**八、包装要求**

1、除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运至采购人指定地点。由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

**九、运输、安装、调试要求：**

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

**十、技术支持：**

提供全年7×24小时的技术咨询服务,供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。供应商更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购人审核，经同意后方可更换。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。

供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

**十一、技术培训：**

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

**十二、技术资料要求：**

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同总价款中：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；

3、必须的其它技术资料；

4、产品验收标准；

5、技术说明书；

6、零部件目录；

7、备品备件、易损件清单；

8、项目完工后提供验收报告；

9、合同中要求的其他文件资料。

**十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：**

1、本项目的质保期为整体验收合格后**两年。**

2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，采购人须按磋商产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

3、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

4、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，供应商要调查故障原因，由供应商提供的产品出现的问题，供应商须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，供应商须提供7\*24小时售后服务，并且实现4小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过12小时，对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过24小时，产品维修时间超过3天的，则须提供同档次的备用产品。供应商提供的设备品配件的供应,长期提供维修服务，并提供技术咨询等服务。质保期内应无偿负责的维修和替换等工作。超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用。

5、派专人对学校提供售后服务，并定期对所提供的设备设施使用情况等进行回访。每年至少二次免费上门维护，回访。

6、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知3个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

7、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

8、供应商及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足磋商文件要求对待。

9、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

**十四、交货及验收:**

1、设备到达使用单位指定地点后，在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于合同要求。使用单位和供应商共同签署到货验收单。未签收到货验收单的货物不得擅自开箱安装。拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，登记册作为验收文档之一；供应商应负责在项目验收时将采购的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付使用单位。

2、安装完成，供应商进行自检并形成自检报告，出现的问题限期整改。自检最终通过后，供应商提出验收申请，使用单位组织相关人员进行最终验收。

3、采购人接到供应商的验收通知后，采购人验收组应对其设备的原包装、产品合格证、使用说明书、装箱单等随机文件及保修手续和配置、安装、测试、运行等逐项进行验收，其中一项不合格不能验收，视为不合格。

4、设备自通过验收之日起进入质保期。

5、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

6、若发现供应商有弄虚作假的，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

7、验收标准：按磋商文件、磋商响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

8、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

9、验收依据：

1）合同文本；

2）磋商响应文件及澄清函、磋商文件；

3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4)产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

**十五、保密**

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

**十六、知识产权**

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

**十七、合同争议的解决：**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

**十八、**不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

**十九、**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向西安市仲裁委员会申请仲裁。

**二十、违约责任：**依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

**二十一、其他（**在合同中具体明确）

**二十二、合同订立**

1. 订立时间：年月日。

2. 订立地点：。

3. 本合同一式陆份，其中，合同正本一式贰份，副本一式肆份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。采供双方各执正本壹份副本壹份，监管部门备案副本壹份、采购代理机构存档副本壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人： （盖章） 供应商： （盖章）

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人：（签字） 的代理人：（签字）

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

# 磋商内容及技术要求

**一、商务要求：**

**1.供货期：**40日历天

**2.质保期：**

（1）本项目的质保期为整体验收合格后**两年；**

（2）成交人承诺的质保期起始时间为合同全部履行完成之日；

（3）所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理；

（4）质保期出现的质量问题由成交人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交人应以优惠价提供。

**3.售后服务要求：**

（1）质保期内：

1）凡正常使用中出现的故障，均由成交供应商负责提供免费检测维修、更换不合格的零部件直至整机（更换的零部件或整机应保证自更换之日起提供相同的质量保证期），若需返厂处理，成交供应商应承担相关费用。同时记录检修情况，并向采购人提供检修报告。供应商对提供的设备在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。供应商须在质保期内无偿提供该设备的技术培训和技术支持。

2）凡设备发生质量问题或出现其他故障，接到采购人通知后，服务响应时间不超过2小时，48小时内派专业维修人员到达现场。维修期间成交供应商应提供同档次的备用设备，否则采购人有权指定第三方维修，维修费用由成交供应商承担。

3）免费提供每周7×24小时不间断的电话支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和对策。

4）定期派专业维修人员到现场走访，给予检查维护。并向采购人提供巡检单（一式两份，由双方签字确认），内容包含但不限于巡检时间、巡检内容、巡检结果。

5）款项结清前，对所供设备进行一次全面检测、保养和维护。

（2）质保期满后：

成交供应商应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生故障时，成交供应商应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

（3）人员培训：

提供设备的现场培训，使采购人操作、维护人员掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。采购人要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向采购人技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。

**二、技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **产品描述** | **数量** | **单位** | **配置说明** |
| 1 | 简约听证主机 | ★1、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 2、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出。 ★3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于11个sata接口（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） ★4、支持不少于6个前置硬盘槽位（提供第三方检测报告复印件以及实物图片加盖原厂公章佐证） ★5、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 6、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键。 7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放 8、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。 ★9、支持4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）分辨率的摄像机接入（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 10、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。 ★11、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面编码方式支持H.265。（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 12、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz； 13、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于4路。 14、支持音频丢失报警、视频丢失报警。 15、支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能。 16、对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失。 17、支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复。 18、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。 19、支持光盘自动封盘功能。 ★20、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 21、支持选择合成画面刻录，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号。 22、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置；  23、支持刻录自动封装通用播放器至刻录光盘 ★24、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） ★25、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻。（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 26、支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储。 27、支持校时功能 28、支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间 29、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点。 30、支持存储、刻录过程中进行重点标记。 31、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。 32、支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案和结束办案。 33、支持笔录录入，支持笔录联动视频。 34、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议 35、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁 36、支持图片、视频证据上传归档。 37、支持生命体征检测设备接入，并实时叠加至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心率、血氧数据信息。支持阈值设置，超过阈值报警。 | 1 | 台 | 部署在听证室 |
| 2 | 4T监控级硬盘 | 转速5400rpm； 接口：SATA 6Gb/s； 单块最多支持64路高清视频流； 最大持续传输速率180MB/s； 256MB缓存； 加载/卸载周期：300,000； 开机小时数8760； 最高不可恢复读错误速率：1/10E14； 负荷极限180； 平均故障间隔时间1,000,000小时； 启动电流（12V）:2.0； 平均工作功率5； 电压公差：5V±5%，12V±10%； 工作温度0~70℃。 | 2 | 块 | 根据实际存储要求配置 |
| 3 | 全景摄像机 | ★1、球型尺寸不大于3寸，200万像素CMOS传感器，镜头2.8-12mm电动变焦镜头(提供彩页复印件并加盖原厂公章佐证) ★2、具备1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口，支持2路报警输入，1路报警输出接口（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 3、视频压缩标准支持 H.265、H.264（Main Profile；High Profile ；Baseline Profile）、M-JPEG，音频编码标准支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM-D 4、彩色水平分辨力不小于1000TVL，分辨率不低于1920×1080 5、最低照度彩色不高于0.002lx(@F1.4，彩色模式)；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） ★6、球机在转动过程中，图像应能始终保持正像（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 7、亮度等级≥11级 8、信噪比≥60dB ★9、水平旋转范围350°连续旋转，垂直旋转范围 0°～90°（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） ★10、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 11、具有抗丢包≥5%处理能力 ★12、支持设置感兴趣区域设置功能，可设置不少于4块感兴趣区域（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 13、具有黑白名单功能 ★14、具有8行字符显示功能，字体颜色可设置（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） ★15、内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） ★16、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸功能（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离30米处所摄目标的轮廓和状态 ★18、支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 19、电源适用性支持DC 12V、POE供电 | 1 | 台 |  |
| 4 | 席位摄像机 | 1、1/3英寸200万像素CMOS 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 3、支持最低照度：彩色0.006lx，黑白0.001lx ★4、支持RJ45、BNC输出接口（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 6、支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps，副码流D1@30fps，三码流1080p@30fps 7、支持感兴趣区域增强编码功能 8、支持智能分析，如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持数字降噪、声音异常检测功能 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90° 11、具备USB接口和Micro SD卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡（最大支持64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放 12、支持图像自动翻转 13、支持内置MIC、硬件复位键 14、支持1路JACK音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 15、支持POE+或12V两种供电方式 | 4 | 台 |  |
| 5 | 手拉手麦克单元 | 1、采用16MM大直径拾音头，拾音距离远，声音清晰明亮，并带有开启指示光环  2、双鹅颈管设计，使用更方便  3、无源设备，由麦克主机供电  4、全数字传输，支持热插拔，插拔网线不会带来任何音频噪音  5、支持即插即用  6、表面处理为全哑光进口磨砂涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射  7、频响20～20KHz  8、最大声压级128dB  9、灵敏度-42dB | 12 | 台 | 检察官席位：4个；案件双方当事人：4-8个，每方2-4个；听证员：3或5个 |
| 手拉手立麦单元 | 1、高度单指向性麦克风 2、单元为无源设备，由系统主机供电，POE供电 3、话筒表面处理为全哑光进口磨砂涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射 4、支架未升高时高度为95CM，完全升高时可达158CM，并可在此高度范围内随意调节，前后拉伸摇臂可调节与地面的倾斜角度，并可调整伸缩距离，以调整距离音源的距离。  5、频响20～20KHz  6、最大声压级138dB 7、灵敏度-42dB | 2 | 台 | 旁听人员配置2个立麦 |
|  | 手拉手麦克主机 | 1、19英寸标准机箱 2、内有反馈抑制电路，可设有高、低音数码调节电路，独立调整系统音质，支持话筒3音量调节 3、单机支持不少于128只话筒级联使用，可远程禁用话筒 4、具备混音音频输出 5、数字化设计，网络连接； 6、支持多种发言模式：自由讨论模式、数字轮替模式、限制发言模式、审讯模式； 7、自由发言模式：分机单元可以开放式自由按键发言并于发言后自行按键关闭； 8、轮替模式：可设定N支列席单元相互轮替压倒发言； 9、限制模式：可任意设定N支列席单元限制发言； 10、审讯模式：所有代表单元指示灯常亮，每路MIC语音通道处于关闭状态，靠音频触发进行打开，且触发电平每只MIC独立可调； 11、麦克单元支持即插即用功能； 12、安装在19英寸标准机柜上，便于摆放及设备维护。 13、频响20Hz～20KHz，@1KHz； 14、功耗65W； 15、工作温度-10℃～+55℃； 16、工作湿度：10％～90％。 | 1 | 台 | 音频混音输出接入席位和全景摄像机 |
| 6 | 音频转接模块 | RS232转RS485，数据传输模块 | 1 | 个 |  |
| 7 | 音频连接线 | DB9公头单头线 | 1 | 节 |  |
| 8 | 回声反馈抑制器 | 自适应全频带回声消除，可在完全消除回音的同时而不影响本地的发言，做到真正任何时刻的全双工效果；  独特的无失真动态噪音消除功能，可以无失真地过滤掉背景和系统电流噪音，从而提高信噪比和改善音质；  自动音量调节和频谱均衡控制，能够自动识别出语音信号并根据发言人的音量大小自动调整输出电平和频谱，使得发言人无论距离话筒远近，远方与会人员都可以轻松听清楚其每一句话；  内置了自适应全频带反馈抑制功能，由于采用了和传统反馈抑制器完全不同自适应房间反馈预测消除算法，可以无失真地消除掉自激啸叫声，并且不需要任何现场配置。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 55寸监视器 | （ 含支架） | 4 | 台 | 一个显示听证主机合成画面，一个显示听证主机示证画面。 |
| 10 | 音响 | 频率范围:120Hz-20KHz  额定输入功率:200W(连续),400W(节目信号),800W(峰值)  灵 敏 度:94dB(1W/1m)  最大声压级:123dB(连续),129dB(峰值)  额定阻抗:8 Ω  覆盖角度(HxV):90度x30度  低音单元:4x4"(25mm音圈)  高音单元:1x3"锥形  输入连接:红黑线夹  安装:壁挂、支撑  尺寸(宽x高x深):125x700x145mm  净重:5.4KG | 4 | 台 |  |
| 11 | 功放 | 功率：8Ω立体声功率：600W，4Ω立体声功率：900W，8Ω桥接功率：1800W，频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB），总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8Ω）≤0.05%，信噪比（1KHz，0.775V A计权）≥102dB，阻尼系数：≥300，转换速率：≥10V/us，输入灵敏度：0.775V/1V/32dB，输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10KΩ，电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）39dB，输入类别：Class H，冷却：无级风扇调速，由前向后出风，保护功能：软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入， 输入：平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座，输出Speakon（NL4）插座。 前面板：电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节， 背板：模式转换开关/灵敏度选择开关 | 1 | 套 |  |
| 12 | 操作电脑 | (I5-10400/8G/512G SSD/W10 D24) | 2 | 套 | I5/8G/W10 D24windows 10 操作系统配置以上 |
| 13 | 电源时序控制器 | 1、嵌入式操作系统，嵌入式架构，高度集成一体化设计  2、1U机架式机箱  3、用于控制设备电源的开关（直流/交流均可）  4、可控制升降电机设备，支持升降互锁  5、内置不少于10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯  6、支持手动和通讯命令控制，提供通讯状态指示灯  7、可通过串口（RS-232/485）或网络与电脑/中控主机连接，实现远程操作，也可通过手动按键控制（远程操作故障时可备用）  8、每路开关可独立控制，支持时序控制 | 1 | 台 |  |
| 14 | 实物展台 |  | 1 | 台 | 接入HDMI视频切换器输入接口 |
| 15 | HDMI视频切换器 | 三进一出，带音频 | 1 | 个 | 一个输入接电脑的输出，一个输入接实物展台的输出，一个输出接HDMI转换器。 |
| 16 | VGA转换器 | HDMI转VGA带音频转换器 | 1 | 个 | HDMI输入接HDMI转换器，VGA+音频输出接简约版主机 |
| 17 | 桌面显示器 | 21.5寸 ，一个HDMI接口输入 | 10 | 台 | 检察官席位：4个；案件双方当事人：4-8个，每方2-4个；听证员：3或5个 |
| 18 | HDMI桌面多路分配器 | 二进十六出 | 1 | 台 | 具体数量根据现场显示器配置数量决定 |
| 19 | 打印机 | 三合一一体黑白激光打印机 | 1 | 台 |  |
| 20 | 手动报警按钮 声光报警器 | 支持报警信号传至警务值班室提示；  额定工作电压(V/DC) 12V  工作电压范围(V) 9-15V  工作电流范围(mA) ≤300  工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃  声压(dB) ≥105dB/m  连续工作时间 ≥45min DC12V  闪灯次数(分钟) 200±30 | 1 | 个 |  |
| 21 | 指纹签章一体机 | 1、应具电子签章、电子指纹采集功能，并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性  2、显示屏不小于10.1寸，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次  3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正功能、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能  4、指纹仪认假率<0.0001%  5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等应用  6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全。  7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 互联网发布导播盒 | 推流、控制一体化设备  支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制  内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能  支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码  可外接SD卡，最大 256G  可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。  两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。  USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 1 | 个 |  |
| 23 | 数字高清  解码器 | 支持1路HDMI+1路VGA同源输出；支持语音对讲;画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64;交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制;支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置;支持报警联动切换;支持单画面添加64路通道轮巡切换解码;支持录像文件解码输出上墙;支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端;支持透明通道传输;支持H.264/265/MPEG4等编码格式;支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别;支持ONVIF标准协议接入设备;支持RTP/RTSP协议进行设备预览;支持平台以SDK方式集成设备;支持GB28181协议接入平台;支持WEB方式或平台访问、配置和管理;支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数;支持远程获取系统运行状态、系统日志;支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 1 | 台 | 互联网直播音视频流跨网传输设备，每间听证室配置1台。 |
| 24 | 机柜 | 37U机柜 | 1 | 台 |  |
| 25 | 辅材 | 电源 光盘 线材及其他辅材 | 1 | 批 | SDI线建议使用75-5 128编 |
| 1 | 互联网听证接入终端 | 最多支持9个摄像机；  支持H.323/SIP双协议，抗30%视频丢包与70%音频丢包；  1个HDMI输入接口，2个HDMI输出接口，支持带电输出；  支持第三方摄像机或视频矩阵输入；  支持RCA音频输入输出；  支持转模拟电话线路；  支持双高清有线辅流；  支持互动协作。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 互联网听证软终端授权（3年） | 云视频服务授权；  3年授权。 | 1 | 路 | PC、手机端授权，建议配置不少于3 |
| 3 | 高清编码器 | 具有1路HDMI音视频输入接口，输入分辨率，最大1920\*1080（1080P），1路HDMI输出、1路VGA输出、1路3.5mm音频输出，支持H.265、H.264视频编码格式和AAC、G.711A、G.711U音频编码格式，支持RTSP、RTMP等协议。 | 1 | 台 | 接入互联网听证接入终端的视频输出 |
| 4 | 55寸液晶电视 |  | 1 | 台 | 有互联网端参与远程公开听证时，配置1台电视显示远程参与人图像和声音。 |
| 5 | HDMI桌面2路分配器 | 一进二出，HDMI一分二。 | 1 | 台 | 一路输入接互联网听证接入终端的视频输出，两路输出分别接电视和高清编码器的输入。 |
| 1 | 看守端简约听证主机 | ★1、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  2、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出。  ★3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于11个sata接口（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  ★4、支持不少于6个前置硬盘槽位（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  ★5、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  6、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键。  7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放  8、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。  ★9、支持4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）分辨率的摄像机接入（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  10、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。  ★11、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面编码方式支持H.265。（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  12、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz；  13、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于4路。  14、支持音频丢失报警、视频丢失报警。  15、支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能。  16、对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失。  17、支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复。  18、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。  19、支持光盘自动封盘功能。  ★20、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  21、支持选择合成画面刻录，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号。  22、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置；  23、支持刻录自动封装通用播放器至刻录光盘  ★24、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  ★25、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻。（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  26、支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储。  27、支持校时功能  28、支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间  29、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点。  30、支持存储、刻录过程中进行重点标记。  31、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。  32、支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案和结束办案。  33、支持笔录录入，支持笔录联动视频。  34、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议  35、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁  36、支持图片、视频证据上传归档。  37、支持生命体征检测设备接入，并实时叠加至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心率、血氧数据信息。支持阈值设置，超过阈值报警。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 特写摄像机 | ★1、球型尺寸不大于3寸，200万像素CMOS传感器，镜头2.8-12mm电动变焦镜头(提供彩页复印件并加盖原厂公章佐证)  ★2、具备1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口，支持2路报警输入，1路报警输出接口（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  3、视频压缩标准支持 H.265、H.264（Main Profile；High Profile ；Baseline Profile）、M-JPEG，音频编码标准支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM-D  4、彩色水平分辨力不小于1000TVL，分辨率不低于1920×1080  5、最低照度彩色不高于0.002lx(@F1.4，彩色模式)；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式）  ★6、球机在转动过程中，图像应能始终保持正像（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  7、亮度等级≥11级  8、信噪比≥60dB  ★9、水平旋转范围350°连续旋转，垂直旋转范围 0°～90°（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  10、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  11、具有抗丢包≥5%处理能力  ★12、支持设置感兴趣区域设置功能，可设置不少于4块感兴趣区域（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  13、具有黑白名单功能  ★14、具有8行字符显示功能，字体颜色可设置（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  ★15、内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  ★16、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸功能（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离30米处所摄目标的轮廓和状态  ★18、支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  19、电源适用性支持DC 12V、POE供电 | 1 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 12V2A | 1 | 个 |  |
| 4 | 时间温湿度屏 | 1.温湿度屏与单目全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体；  2.静态数字显示，适于同步录音录像；  ★3.内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  4.支持自动校准时钟，与摄像机、听证主机时间同步；  ★5.支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  ★6.支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  7.摄像机支持1/2.8英寸500万像素CMOS传感器，2.1mm定焦镜头，ICR双滤切换；  ★8.摄像机分辨率不低于2592×1944；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  9.支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警；  10.支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放；  ★11.摄像机支持畸变矫正、远端放大功能；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  12.支持红外、白光补光，红外距离不低于15m；  ★13.支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能；（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  14.支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592\*1944@30fps，最高帧率1920\*1080@60 fps；  15.支持POE、DC12V供电。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 回声抑制拾音器 | 具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声 自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度 远距离音频采集 支持桌面放置或者壁挂 最大功率3W | 1 | 台 |  |
| 6 | 远程听证终端PC | CPU：i5；内存：8G；硬盘：1T  显卡：集成/2G独显及以上；  网络环境：千兆网卡  操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10 64位 专业版  含显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |  |
| 7 | 指纹签章一体机 | 1、应具电子签章、电子指纹采集功能，并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性  2、显示屏不小于10.1寸，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次  3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正功能、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能  4、指纹仪认假率<0.0001%  5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等应用  6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全。  7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 55寸监视器 | 含支架 | 2 | 台 |  |
| 9 | 音箱 | 壁挂式音箱 | 1 | 套 |  |
| 10 | 机柜 | 22U机柜 | 1 | 套 |  |
| 1 | 公开听证管理软件 | 1. 平台支持本地听证和远程针对看守所听证、上下级检察院听证等多种听证模式，并可进行全程同步录音录像  2. 支持听证准备、听证现场、听证归档、数据级联上报和辖区数据展示等功能模块  ★3. 听证准备模块支持创建听证案件，创建时须添加案件编号、案件名称、案件类型、书记员、办案部门等基本信息（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  ★4. 听证准备模块支持公开听证活动案件预约申请，支持对预约申请的案件选择听证模式、是否公开，以及听证室的使用时间，并支持对预约申请的公开听证活动案件进行逐级审核，并且审批流程可视化（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  5. 听证准备模块支持通过短信方式邀请听证员，邀请消息中包括本次听证的主要内容、时间、地点听证案件信息等  6. 听证准备模块支持预先创建听证提纲，提纲可用于听证现场为主持人提供规范化听证流程，使主持人能够按照流程化的办案方式主持听证活动  7. 听证准备模块支持针对不同类型的案件自动配置参与听证的人员类型  ★8. 听证现场模块支持强电控制功能，配合强电控制器可手动或定时进行开关操作（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  9. 听证现场模块支持控制开始/结束听证、联动开启/停止录音录像  10. 听证现场支持语音激励功能，可自动识别跟踪发言人并进行大画面展示  11. 听证现场支持手动控制是否对外进行听证直播  ★12. 听证现场支持即时通讯功能，可以在听证过程中进行文字、语音交流，以及文件资料传输（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  13. 听证现场模块支持形成公开听证电子笔录，并实现对电子笔录的电子签章或指纹按捺  14. 听证归档模块支持对案件信息、人员信息、证物信息、具有法律效力的笔录内容、听证活动现场的同步录音录像进行归档，并生成可以用于书面汇报的听证报告文档  ★15. 听证归档模块支持公开听证案件事后音视频数据、笔录数据、案件资料的查询功能，支持数据导出（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  ★16. 支持笔录和录像的双向关联功能（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  17. 支持对听证过程中产生的数据进行统计，有效利用听证会信息，统计分析案件公开占比情况、公开听证案件类型占比、听证参与人、听证案件数量/时长以及公开听证结果等数据，通过图形、列表等方式进行数据展示  18. 支持地图多级数据展示。上级平台点击地图可以联动相应区域下级平台数据展示  19. 支持下级平台将案件基础信息、听证过程信息、同步录音录像等数据上传至上级平台  ★20. 平台支持国产化操作系统及服务器部署，支持在国产化前端操作电脑上使用（提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章佐证） | 1 | 套 |  |
| 2 | 公开听证管理服务器 | 企业级高性能平台服务器，1U/4盘位，前置硬盘；  标配 16GB DDR4内存，4个内存插槽，容量最高支持至64G；  标配4个千兆网卡；  最大可支持1个PCIE 3.0插槽；  标配2\*USB3.0（后置）、2\*USB2.0（前置）接口；  标配1\*64GB SSD系统盘，1T企业级数据盘，共支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔；  Linux嵌入式操作系统，Centos 7.6 64位  功率：电源额定：250W；整机峰值：200W；整机平均：180W | 1 | 台 | 最多接入主机2台 |
| 1 | 背景墙制作 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 软膜天花 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 水晶字制作 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 检徽 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 音视频线路布设 |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 配电箱 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 护墙板 | 1.轻钢龙骨框架. 2.墙面隔音棉.3.护墙板饰面. | 118 | ㎡ |  |
| 8 | 吊顶 | 1.轻钢龙骨框架. 2.石膏板造型. | 70 | ㎡ |  |
| 9 | 顶面基层处理 | 1、奥维牌粉刷石膏局部找平（局部牛皮纸或网格布粘贴）奥维腻子粉3遍批平打磨。 | 70 | ㎡ |  |
| 10 | 顶面乳胶漆 | 1、墙面清理干净刷两遍多乐士丽安净味面漆，不含底漆。 | 70 | ㎡ |  |
| 11 | 木地板 | 1.强化复合木地板 | 70 | ㎡ |  |
| 12 | 窗帘 |  | 1 | 项 |  |
| 13 | 拆除 | 1.人工工费. 2.垃圾清运 | 1 | 项 |  |
| 14 | 电路改造 | 1.人工工费. 2材料. | 1 | 项 |  |
| 1 | 书记桌 | 一级0.6mm胡桃木皮饰面，环保E1级高密度纤维板，木材含水率为7%-12%；高级哑光环保漆，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色。高级五金配件。规格mm：3200\*600\*750 | 1 | 套 | 0e0ed900d7b52445a212c03d35ca6c1 |
| +2 | 列席桌 | 一级0.6mm胡桃木皮饰面，环保E1级高密度纤维板，木材含水率为7%-12%；高级哑光环保漆，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色。高级五金配件。规格mm：2400\*600\*750 | 1 | 套 | 9d2108fddae9646d30e1c28cee0c913 |
| 3 | 列席桌 | 一级0.6mm胡桃木皮饰面，环保E1级高密度纤维板，木材含水率为7%-12%；高级哑光环保漆，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色。高级五金配件。规格mm：2400\*600\*750 | 1 | 套 | 9d2108fddae9646d30e1c28cee0c913 |
| 4 | 书记桌 | 一级0.6mm胡桃木皮饰面，环保E1级高密度纤维板，木材含水率为7%-12%；高级哑光环保漆，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色。高级五金配件。规格mm：3200\*600\*750 | 1 | 套 |  |
| 5 | 会议椅 | 优质西皮面料，泡棉采用优质低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，骨架一体成型15mm曲木板。规格mm：（550\*530\*1150） | 14 | 把 |  |
| 6 | 会议椅 | 优质西皮面料，泡棉采用优质低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，骨架一体成型15mm曲木板。规格mm：（550\*530\*1151） | 25 | 把 |  |

# 第五章 评审方法

**一、评审方法**

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用**综合评分法**，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

**二、评审程序**

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

1. **对磋商响应文件的初审**

（1）资格性审查：磋商小组将磋商响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

（2）符合性审查：磋商小组对磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

（3）在资格性审查阶段，不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

**2、磋商响应文件的澄清**

（1）磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商在评审现场作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应文件作无效响应处理。

（2）有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

**3、磋商**

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

**4、磋商过程中的实质性变动**

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

**5、综合评审**

对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

**6、推荐成交候选人**

磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐1-3名成交候选人，标明排列顺序。

**三、磋商小组当履行下列义务**

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2、根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3、参与评审报告的起草；

4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

**四、无效响应文件**

**出现下列情形之一的，磋商响应文件无效：**

1、没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件、竞争性磋商响应文件构成有重大缺项、磋商响应文件格式不符合竞争性磋商文件要求；

2、竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

3、资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

4、无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

5、供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

5、磋商总报价超过竞争性磋商文件公布的采购预算的；

7、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、法律、法规规定的其他无效情形。

**五、政策性扣减**

**1、政策性扣减范围**

（1）供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

（2）依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库(2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（3）符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

（4）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

（5）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（6）采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（7）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（8）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（9）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

（10）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**2、政策性扣减方式**

（1）供应商为非联合体参与磋商的情况：

在磋商最终报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，磋商报价扣减6%；

（2）供应商为联合体参与磋商，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“磋商报价×2%”进行扣减；

（3）小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

（4）供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

**3、成交价格=成交供应商的最终有效磋商报价。**

**六、成交**

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

**七、特殊情况的处理**

1、计算错误将按以下方法更正：

（1）磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与磋商响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

2、对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

3、磋商过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

**附件1：**

**初步审查要素表**

| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审  标准 | 基本资格条件 | 1.供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明 |
| 2.财务状况报告：提供2021年度经审计的财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或开标前三个月内银行出具的资信证明。（以上二种形式的资料提供任何一种即可） |
| 3.税收缴纳证明：提供供应商2021年1月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明 |
| 4.社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年1月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明 |
| 5.提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（格式自拟） |
| 6.供应商参加本次磋商前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟） |
| 特定资格条件 | 1.法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； |
| 2.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（注：本项由采购代理机构进行查询，供应商无须提供）； |
| 3.中小企业声明函 |
| **注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以磋商响应文件中所附证明材料为准。** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 磋商响应文件的签署盖章 | 磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
| 磋商响应文件格式 | 应符合“磋商响应文件格式”要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，按要求提交二次或多次报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价或磋商小组认为低于成本价的报价 |
| 完整性审查 | 磋商响应文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
| 磋商响应文件内容 | 磋商响应文件内容符合磋商文件要求 |
| 响应性审查 | 对磋商文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
| 交货期 | 应满足磋商文件中要求的交货期 |
| 磋商有效期 | 应满足磋商文件中的规定 |
| **注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。** | | | | |

**附件2：**

**评标因素及权重分值表**

| **类别** | **评审要素及赋分标准** | |
| --- | --- | --- |
| 磋商  价格(30分) | 1.经初审合格的磋商文件，其最终报价为有效报价。对符合政策性扣减的有效磋商报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。  2.满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：  磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100% | |
| 技术  评审  (45分) | 磋商产品  （25分） | 磋商产品选型合理，磋商内容齐全，便于操作，功能齐全，实用性强，性能良好，技术参数清楚准确、货源正规，数量准确无缺漏项，规格符合要求，配置完整。**标“★”号的功能参数为产品核心参数，必须满足。**用材、性能、指标等完全满足磋商需求的，得基本分15分；  用材、性能、指标等优于磋商需求，且能提供不限于产品授权书、承诺函、检测报告、说明书等相关资料予以佐证的，视优于程度加1-10分；  整体低于磋商文件要求的不得分。 |
| 实施方案  （10分） | 实施方案完整合理,产品功能齐全，服务方案可靠、明确，具有完善的供货及验收、培训方案、针对本项目具有完善的组织机构。实施方案、安装调试方案合理可行，具有相应的进度计划等响应情况。  优得7-10分；良得3-6分；一般1-2分。 |
| 供货渠道  (5分) | 供应商提供的产品、关键零部件及备品备件等配备情况、供应渠道、总体响应优劣情况，赋0-5分。 |
| 技术力量配备（5分） | 技术力量配备，拟投入的人员情况、实施时间和人员内容安排考虑周全，科学合理。  优得4-5分；一般得1-3分。 |
| 履约能  力及服  务承诺  (17分) | 售后服务及承诺  （10分） | 售后服务及承诺：供应商对本项目提供的服务具有相应的承诺及具体措施、增值服务等，具有专业队伍和技术人员支持，提供售后服务。根据售后服务机构（规模、分布情况、机构运行情况），针对本项目及采购人实际需求，提供详细具体可行的服务措施承诺。结合各供应商的响应承诺情况及售后服务的协调性、及时性和响应承诺情况赋分。  优得7-10分；良得3-6分；一般1-2分。 |
| 商务条款  （2分） | 交货期、质保期等商务条款满足磋商文件要求不得分，质保期每增加1年加1分，最高加2分。 |
| 应急预案  （5分） | 技术支持有保障，具有项目的应急服务保障措施及合理的应急预案。（0-5分） |
| 业绩  (8分) | 业绩  （8分） | 供应商提供近三年（2019年1月1日至今）同类项目业绩，每提供 1 份得2分，最高得8分，未提供不计分；（业绩以销售合同或供货清单复印件加盖公章为准） |
| 1. 各评委应按照本评标方法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前。   4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 | | |

**第六章 竞争性磋商响应文件格式**

**项目编号：JZZB-【2022】-09 （正本或副本）**

**洛南县人民检察院听证室建设的采购项目**

**竞争性磋商响应文件**

**供应商名称（公章）**

**年 月 日**

**目 录**

一、磋商响应函

二、磋商报价表

三、资格证明文件

四、磋商方案说明书

五、商务要求响应表

六、技术规格响应表

七、其他资料

八、供应商承诺书

**一、磋商响应函**

致： （采购人名称）

根据贵方“ （项目名称）”的磋商邀请(项目编号： )，（被授权人姓名、职务）经 （供应商名称） 正式授权并代表供应商提交竞争性磋商响应文件正本 份、副本 份、报价一览表 份、电子版 份。

我方承诺如下：

1. 磋商报价为大写： （小写： ）。
2. 如果成交，我们根据竞争性磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4）我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起 天），本磋商响应函对我方具有约束力。

5）同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

6）我们同意，如果成交，将按本项目磋商文件规定的时间、金额和方式向陕西金泽盛业项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

7）与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**二、第一次磋商报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 洛南县人民检察院听证室建设的采购项目 |
| 项目编号 | JZZB-【2022】-09 |
| 磋商报价  （元） | 大写：  小写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |
| 说明：表内报价报单价以元为单位，磋商报价大写与小写不一致时,以大写为准。 | |

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：

**注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。严格按照表格格式报价，以“元”为单位，保留两位小数。**

**磋商分项报价表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品  费用 | 序号 | 名称 | 品牌、型号和规格 | 制造商名称 | 数量 | 单价  （元） | 总价  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 | | 大写： 小写： | | | | | |
| 备注 | | 所有报价以“元”为单位，保留两位小数。 | | | | | |

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

**关键零部件及备品备件清单**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 制造商 | 单价  （元） | 备注 |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

注：1、如果不提供详细关键零部件及备品备件清单将视为没有实质性响应磋商文件。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

**三、资格证明文件**

**1、基本资格条件：供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，并按照《政府采购法实施条例》第十七条规定提供下列材料：**

**1）供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；**

**2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或开标前三个月内银行出具的资信证明。（以上二种形式的资料提供任何一种即可）；**

**3）税收缴纳证明：提供供应商2021年1月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；**

**4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年1月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；**

**5）提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；**

**6）供应商参加本次磋商前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。**

**2、特定资格条件：**

**（1）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；  
 （2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；  
 （3）本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供中小企业声明函。**

**附表1 履行合同所必需的设备和专业技术**

**能力的承诺**

致： （采购人名称） ：

（供应商名称） 于 年 月 日在中华人民共和国境内 （详细注册地址） 合法注册并经营，公司主营业务为 ，营业（生产经营）面积为 ，现有员工数量为 ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（ 数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

**附表2 参加政府采购活动前三年内无重大违法**

**记录的书面声明**

致： （采购人名称） ：

我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

**附表3 法定代表人身份证明**

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处  （正反面） |

供应商名称（公章）：

日 期：

**附表4 法定代表人授权书**

致：采购人名称

(供应商名称)按中华人民共和国法律于（ 年 月 日 ）成立。 法定代表人姓名 特授权被授权人姓名 代表我公司全权办理针对本次 项目名称、项目编号 的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与磋商有效期一致。

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称： （公章）

日期：

说明：法定代表人直接磋商时无需提供。

**四、磋商方案说明书**

供应商按磋商文件的要求，依据评审方法附件2“**评标因素及权重分值表**”相关内容编写，格式自拟，评标因素及权重分值表要求内容，在磋商方案说明书中必须逐项对应编制。

**五、商务要求响应表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商条款需求 ☆1 | 竞争性磋商响应条款需求☆2 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

注: ☆1指竞争性磋商文件中的第四章：磋商内容及技术要求(商务要求部分),供应商应按照竞争性磋商文件中的内容逐条抄写。

偏离说明填写：优于、满足或低于。

**六、技术规格响应表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商条款需求 ☆1 | 竞争性磋商响应条款需求☆2 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

注: ☆1指竞争性磋商文件中的第四章：磋商内容及技术要求(技术参数部分),供应商应按照竞争性磋商文件中的内容逐条抄写。

☆2 指供应商拟提供的磋商产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

偏离说明填写：优于、满足或低于。

**七、其他资料**

供应商认为有必要补充说明的事项

**八、供应商承诺书**

**（一）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。  
承诺单位（盖章）：

被授权人（签字）：

地  址：

邮  编：  
电  话：                                    年   月   日

1. **企业关系关联承诺书**

1、供应商股东及股权证明。（提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html网页截图并加盖供应商红章）

2、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

2.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有： 。

我单位的上级管理单位有。

2.2股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

2.3、单位负责人：

3、（是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

     日 期：

**附件1（如有）**

**中小企业声明函（如有）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为(请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他(请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于行业，有从业人员人，最近一年营业收入为元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （盖章） 日 期：

备注：

1、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

2、供应商认为其为小型或微型企业的应提交本声明函，如供应商为代理商的，生产厂商应同时为小型或微型企业，并提供生产厂商的本声明函。  
**附件2（如有）**

**残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

**本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

供应商名称： （盖章）

日 期：

**附件3（如有）**

**监狱企业单位声明函(如有)**

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其非他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非监狱企业单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （盖章）

日 期：