西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：国产密码系统改造及网络安全等保测评整改项目

项目编号：XCZX2023-0057-3

2023年8月

**目 录**

第一章 投标邀请函 1

第二章 供应商须知 4

第三章 招标内容及要求 22

第四章 合同文本 29

第五章 投标文件构成及格式 34

第一章 投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市住房和城乡建设信息中心的委托，经政府采购管理部门批准（备案编号：ZCBN-西安市-2023-02788）按照政府采购程序，对国产密码系统改造及网络安全等保测评整改项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的供应商参加投标。

**一、项目名称**：国产密码系统改造及网络安全等保测评整改项目

**二、项目编号**：XCZX2023-0057-3

**三、采购人**：西安市住房和城乡建设信息中心

地址：西安市莲湖区西大街116号房产交易大厦

项目联系人：冯老师

联系方式：029-87619444

**四、集中采购机构**：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

项目联系人：韩老师、梁老师

分机：80851、80841

**五、招标内容和要求**：国产密码系统改造及网络安全等保测评整改项目

（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

**六、项目性质**：非专门面向中小企业采购

**七、采购预算**：294.45万元

**八、供应商资格要求**：

（一）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

（二）财务状况报告（二选一）：1、提供2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2、或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（三）社会保障资金缴纳证明：自2023年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（四）税收缴纳证明：自2023年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（五）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

（六）法定代表人委托授权书：（供应商为法人单位的）法定代表人亲自参加投标时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标时，须提供法定代表人委托授权书。（供应商为非法人单位的）投标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

**本项目不接受联合体投标。**

注：1、以上资格要求必须全部满足。

2、无重大违法记录声明和法定代表人委托授权书应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式进行填写。

3、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

4、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

5、资格审查时将由采购人对供应商信用记录进行核查，详见招标文件第二章中的《供应商注意事项》。

**九、执行的其他政府采购政策：**

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。

4、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5、详见招标文件第二章相关事项。

**十、招标文件获取方式及公告期限**：

1、获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页•〉电子交易平台•〉陕西政府采购交易系统•〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程•〉项目管理•〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（\*.SXSZF）。

2、招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日。

3、友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

（2）制作电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程•〉项目管理•〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

**十一、投标保证金和履约保证金：**

1、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条之规定，供应商参与本项目招标活动时，免交投标保证金。

2、履约保证金相关事宜见招标文件第二章中“关于履约保证金”有关内容。

**十二、提交投标文件截止时间、方式及开标时间、地点**：

1、提交投标文件截止时间：2023年8月29日10:30

2、提交投标文件的方式：

电子投标文件（\*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖电子交易平台·〉企业端〗进行提交，逾期系统将拒绝接收。

3、开标时间：同提交投标文件截止时间。

4、开标地点：本集采机构五层504室。

5、本项目采用不见面开标形式，具体要求详见第二章“供应商注意事项”。

第二章 供应商须知

**一、名词解释**

（一）政府采购监管机构：西安市财政局

（二）供应商：凡参与本次投标，具有相关资格的法人/其他组织/自然人。

（三）西安市公共资源交易平台：即全国公共资源交易平台（陕西·西安）的简称，网址为http://sxggzyjy.xa.gov.cn/

**二、供应商注意事项**

**（一）询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。采购人或集中采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

**（二）质疑和投诉**

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、质疑提交方式：

（1）在线质疑：

登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

（2）书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。

①采购人联系方式：

联 系 人：冯老师

联系电话：029-87619444

通信地址：西安市莲湖区西大街116号房产交易大厦

②集采机构联系方式：

受理部门：本集采机构综合业务组

联系电话：029-86510166/86510167转80706

范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

3、供应商提出质疑应当提交质疑事项和必要的证明材料。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内，在线答复或以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标或中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限，或未以线上、书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）书面质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、**对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：**

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、**对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：**

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

**（三）关于信用记录的查询和使用**

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过【[信用中国](http://www.creditchina.gov.cn)（www.creditchina.gov.cn）】、【[中国政府采购网](http://www.ccgp.gov.cn/cr/list)（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4、信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页〉“信用信息”查询框〉下载信用信息（PDF格式），并打印。

（2）政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页〉政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

**（四）关于政府采购政策**

1、对中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的扶持政策

（1）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

①针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%~20%（具体扣除比例见本章《评审要素及分值一览表》），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

②针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

（5）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

**（五）不见面开标**

该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

1、开标当日，请各供应商至少提前半小时登录“不见面”开评标系统，并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束；

2、投标供应商无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正两副纸质投标文件（备案用）。

3、唱标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清。

4、“不见面”开评标系统操作说明请详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

**（六）供应商的投标费用自理。**

**三、招标文件**

**（一）招标文件的解释权归集中采购机构。**

**（二）招标文件包括下列内容**

第一章　投标邀请函

第二章　供应商须知

第三章　招标内容及要求

第四章　合同文本

第五章　投标文件构成及格式

**（三）招标文件的检查及阅读**

供应商下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，集中采购机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

**（四）招标文件的修改、澄清**

1、集中采购机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日，集中采购机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2、供应商对招标文件提出质疑的，应在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或集中采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、集中采购机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长投标截止时间和开标时间，但至少会在招标文件要求的提交投标文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，将另行通知。

4、请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，集中采购机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【[陕西省政府采购网](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页〉市县采购信息公告〗；

（2）【[全国公共资源交易网（陕西省·西安市）](http://xa.sxggzyjy.cn/)（sxggzyjy.xa.gov.cn）】中的〖首页〉交易大厅〉政府采购〗；

**四、关于保证金**

**（一）陕西省中小企业政府采购信用融资办法**

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696

**（二）西安市政府采购信用担保及信用融资政策**

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投 标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《合作机构名单》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

**（三）投标保证金**

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。

**（四）履约保证金**

招标文件要求供应商提交履约保证金的，供应商可通过支票、本票、汇票、网上银行支付或者履约担保函（包含纸质保函、电子保函）等非现金形式交纳。履约保证金由西安市公共资源交易中心代收，金额为中标金额的2%。

（1）采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式交纳时，应将履约保证金足额交纳至以下账户：

户　名：西安市公共资源交易中心保证金户

账　号：9558853700001663476

开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行

（2）采用纸质保函的，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：

业务咨询电话：029-86510166/86510167转80206

业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

业务受理地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层206室

（3）采用电子保函的，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。

（4）采用履约保函形式时应注意以下事项：

①履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

②履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投 标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③担保金额不少于《投标邀请函》中规定的履约保证金交纳金额；

④保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

（5）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

**五、投标报价**

投标报价是供应商响 应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

（一）供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（二）供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。

（三）投标报价货币：人民币；基本单位：元，精确到小数点后两位。

（四）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（五）因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

**六、投标文件**

**（一）电子投标文件**

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用CA（数字认证证书）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

1、电子招标文件获取方式：供应商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程〉交易文件下载”免费下载电子招标文件（\*.SXSZF）。

注意：①正常下载电子招标文件后，“交易文件下载”按钮前的图标将变为“✔” ，未正常下载或从其他途径获取招标文件的，将无法上传电子投标文件；②供应商应随时留意可能发布的变更公告，变更公告是招标文件的组成部分。变更内容影响投标文件编制时，集采机构将同时发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

3、电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

4、电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子投标文件签章后，导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子投标文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

**（二）纸质投标文件**

开标时投标供应商无需提交纸质投标文件，项目中标后由中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

采用电子化评审系统的采购项目，其纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出，并在封面注名“正本/副本”，分别装订成册。项目分标段的，应按所投 标段分别准备投标文件。

**（三）投标文件的语言及计量单位**

1、招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文。对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以简体中文文本为准。

2、投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

**（四）投标文件的有效期**

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

**（五）投标文件的提交**

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西安市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（\*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

**（六）投标文件的撤回、补充和修改**

供应商在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回、补充或修改。

对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

**（七）关于投标文件的雷同性分析**

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

**（八）供应商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：**

1、误投的；

2、逾期提交电子投标文件的。

**七、组织开标**

（一）集中采购机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）集中采购机构在规定的时间和地点组织公开招标，供应商法定代表人或被授权人可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页·〉不见面开标〗参加。

（三）开标大会上，集中采购机构将对已接收的投标文件，依据提交投标文件的顺序，以公开唱标的形式，将开标一览表的内容公布。

（四）主持人宣布开标后，供应商应使用“加密电子投标文件时所用CA锁”在线自行解密电子投标文件。

（五）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

1、供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

2、因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

3、上传的电子投标文件无法打开的；

4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

**八、资格审查**

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组（由至少3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件及信用记录进行审查。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求签字或加盖公章的；

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

**九、评标方法和程序**

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

**（一）评标方法**：本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

**（二）评标程序**：供应商资格性审查通过后，评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的符合性进行审查。审查通过后，评标委员会根据响 应程度对合格供应商的投标文件进行综合打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。具体程序如下：

**1、投标文件的符合性审查**

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性进行审查。

符合性审查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **符合性审查项** | **通过条件** | **结论** | **未通过原因** |
| 1 | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）与本项目完全一致：（1）投标文件封面（2）投标函（3）法定代表人委托授权书以投标邀请函中的项目名称、项目编号、标段为准。 |  |  |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容：（1）投标函；（2）开标一览表、分项报价表；（3）资格证明文件；（4）供应商概况；（5）供应商参加政府采购活动承诺书；（6）投标方案。 |  |  |
| 3 | 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |  |  |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求；（2）开标一览表填写符合要求；（3）报价货币符合招标文件要求；（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项实质性条款。（见第三章标注★的条款，未设置时请忽略此项） |  |  |
| 8 | 合同文本 | 完全理解并接受招标文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |  |  |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |  |  |
| **评标委员会成员：（签字或盖章）** |

**2、综合比较与评价**

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

评审要素及分值一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项别** | **总分值** | **评审要素** | **备注** |
| **100** | **分项最高分值** |
| 价格 | 30 |  | 有效供应商最低报价为基准价得30分，其他各供应商的报价得分按下列公式计算：**（基准价/投标报价）：×30%×100。** |  |
| 总体方案 | 31 | 14 | **产品配置及技术参数：**所投产品满足招标技术参数及配置要求，产品兼容性满足要求，生产技术、工艺先进，性能、功能描述详细，配套内容完整，整体指标符合或优于招标文件要求。①所有技术指标参数配置及功能，全部满足招标要求，得8分，每有一项不满足招标要求，扣1分，扣完为止。②带△相关技术指标的实际参数配置在满足①的条件下，优于招标要求，每优于1项配置加1.5分，最多加6分。 |  |
| 6 | **技术方案：**对本次系统相关的网络、服务器、备份、数据库等系统有充分认识和理解，对采购人现有系统业务架构、部署方式、拓扑图等建设内容等有准确的理解、技术方案合理可行。[4-6分]：对采购人现有系统业务架构、部署方式理解充分，技术方案完整、全面。[2-4分）：对采购人现有系统业务架构、部署方式理解较为充分，技术方案较完整、全面。[0-2分）：对采购人现有系统业务架构、部署方式理解一般，技术服务方案内容一般或缺失。 |  |
| 5 | **组织实施方案：**包括①实施进度安排、②货物配送计划、③安装安排等内容。［3-5分］：组织实施方案计划严密、进度安排紧凑、流程规范，现场安装管理计划，配合验收方案等各项措施严谨规范，能够充分保障项目按时交付；［1-3分）：组织实施方案计划合理可行、进度安排得当、流程规范，现场安装管理计划、配合验收方案等各项措施完善，能够保障项目按时交付；［0-1分）：方案不完整，无法保证保障项目按时交付。 |  |
| 6 | **售后与培训服务方案：**根据采购人招标技术要求，提供详细的项目售后与培训服务等相关方案。方案完整、可行、具有较强可行性与可操作性，且提供原厂产品售后服务承诺函。［4-6分］：售后与培训服务方案完整，措施有力，可行性与可操作性强。［2-4分）：售后与培训服务方案较完整，有一定措施，可行性与可操作性较强。［0-2分）：售后与培训服务方案较完整，措施力度小，可行性与可操作性一般。 |  |
| 服务方案 | 29 | 10 | **实施组织机构及人员安排：**整个项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能够在承诺的时间内按质按量完工。[7-10分]：管理规章严格、服务制度完善，与项目整体要求匹配度高、适用性强；[4-7分)：管理规章一般、服务制度基本完善，与项目整体要求匹配度不高、适用性弱；[0-4分)：管理规章较差、服务制度不全，与项目整体要求匹配度不符、没有适用性。 |  |
| 14 | **专业队伍和技术支持：**项目实施过程中有专业队伍和技术人员支持,具有专业的原厂认证工程师。本项目项目经理具有高级项目经理证书得2分，具有高级工程师证书得2分。具有Oracle OCM认证工程师证书，每个得2分，最高4分。具有华为HCIE-R&S认证工程师证书每个得1分，最高2分。具有本次所投数据库产品认证工程师每个得1分，最高2分；具有本次所投数据同步软件产品认证工程师每个得1分，最高2分；（所有工程师认证必须出具证书验真网址及附具该工程师在本单位自2022年1月1日以来至少1个月内社保记录证明文件）。 |  |
| 5 | **企业实力：**供应商具有ISO 20000 IT服务管理体系认证证书得1分；具有ITSS信息技术服务标准证书二级以上得1分；具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书得1分；具有信息系统服务交付能力（CCID）一级5星级等级及以上级别证书得2分；满分5分。以上证书须提供扫描件（加盖供应商公章），未提供者该项不得分。 |  |
| 业绩 | 10 | 10 | **业绩：**提供2020年1月1日以来类似项目（含存储或数据库同步）的业绩证明文件（即合同及相应的验收文件，二者同时出具方为有效），每出具一份业绩证明文件得2分，满分10分。 |  |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位；2、对提供小型和微型企业制造的产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣；所投产品并非全部由小微企业制造的，不享受价格折扣。3、本表区间符号“［”、“］”表示包含本位数，“（”、“）”表示不包含本位数。 |

**3、推荐中标候选人**

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分（即汇总分）由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商列为排名第一的中标候选人。

**4、编写评审报告**

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**（三）对投标文件的澄清**

1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响 应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

2、依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标供应商的原则对投标文件做出评判。

3、评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或者加盖公章。

4、供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

**（四）评审现场人员的保密责任**

在采购结果确定前，采购人、集中采购机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

**（五）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：**

1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

**十、中标**

（一）集中采购机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。中标候选人并列的，由采购人邀请中标候选人按照随机抽取的方式进行确定。采购人逾期不予确认，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

（三）集中采购机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【[陕西省政府采购网](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，集采机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

中标通知书领取地点：本集采机构八层前台。

联系电话：029-86510166/86510167转80800

（五）采用综合评分法评审的，供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西安市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中右侧选择“评标结果查看”，查看本单位的最终得分与排序。

（六）集中采购机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

**十一、签订政府采购合同**

（一）自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件内容作实质性修改。

（二）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（四）采购人应在规定时限内将政府采购合同报送监管机构备案。

**十二、其他**

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购人式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购人式继续进行。

（四）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章 招标内容及要求

**一、项目概况**

根据密码系统改造、网络安全等保测评整改及信创工作等要求，采购一批国密门禁系统、国密SSL VPN安全网关、第三方数字证书、密码系统建设服务、安全管理平台、国产化台式机、数据库、同步软件、中间件、文档中台、工作流软件以及杀毒软件等。

**二、服务内容**

**（一）采购产品**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品及服务名称** | **数量** | **是否核心产品** |
| 1 | 国密门禁系统 | 1套 | 否 |
| 2 | 国密SSL VPN安全网关 | 3台 | 否 |
| 3 | 第三方数字证书 (设备证书) | 3套 | 否 |
| 4 | 密码系统建设服务 | 1项 | 否 |
| 5 | 安全管理平台 | 1套 | 是 |
| 6 | 国产化台式机 | 6台 | 否 |
| 7 | 数据库 | 3套 | 否 |
| 8 | 同步软件 | 1套 | 否 |
| 9 | 数据库集群 | 1套 | 否 |
| 10 | 中间件 | 2套 | 否 |
| 11 | 操作系统 | 5套 | 否 |
| 12 | 文档中台 | 1套 | 否 |
| 13 | 工作流 | 1套 | 否 |
| 14 | 杀毒软件 | 1套 | 否 |

**（二）项目建设原则**

在方案设计和设备选型时须遵循以下设计及建设原则：

1、经济性和实用性

从需求出发，设计既能满足当前应用需求又能支持未来应用升级的系统实施方案，在增加新设备的同时考虑老设备的投资保护，尽量避免搁置设备的情况发生。

2、安全性、可靠性

系统应能够提供一套完整的安全防范措施，防止由于操作人员的误操作以及系统中的某些故障而造成的数据破坏或系统的误操作。升级后的网络系统应能够防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作，避免发生网络安全事件。

3、可管理性、可维护性

整个系统应该便于管理、配置和调整，在系统出现故障时，应能够提供有效的办法及时排查故障、消除故障。

4、灵活性、可扩展性

充分考虑目前业务需求和今后较长时间内业务发展的需要，系统应能满足后期升级需求，在采用更新技术的同时保证原有设备能继续使用，亦即保护投资。

5、兼容性、继承性、开放性

系统必须充分利用现有的设备和应用系统，考虑现有系统平台兼容性及延续性、具有将现有的系统无缝集成的能力。一次性投资，常年受益，维护费用低，使整体投资达到最佳。

**三、技术要求**

本项目所涉及产品的配置要求，均为采购产品的最低配置要求。

**（一）技术参数要求：**

1、国密门禁系统，1套。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 国密门禁系统采用国产芯片，国密算法，对出入人员的身份进行鉴别，对门禁记录的完整性进行保护，实现实体身份真实性、重要数据的机密性和完整性、操作行为的不可否认性要求。硬件部分包括国密CPU卡、国密读卡器、控制器、门禁发卡器、PCI-E密码卡等，软件部分主要包括门禁管理系统、日志审计系统、密钥管理系统等。 |
| 2 | 配置要求 | 采用刷卡认证开门方式。≥1路报警输出，≥1万条脱机存储记录。配≥2个门禁读卡器，≥2个控制门锁，≥10张非接触式门禁卡。 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | （1）系统相关密码产品(国密 CPU 卡/国密读卡器)支持国密算法；（2）国密CPU卡和国密读卡器采用基于国密算法的密码技术实现用户身份鉴别；（3）采用基于国密算法的密码技术实现电子门禁记录数据完整性保护；（4）系统支持日志审计功能；（5）系统支持密钥管理功能；（6）用户管理功能。 |
| 4 | 其他要求 | （1）系统所有相关密码产品(国密CPU卡/国密读卡器)具备国密局产品型号认证证书；（2）具有国家密码管理局商用密码产品检测机构颁发的《商用密码产品认证证书》，提供截图或复印件。 |
| 5 | 售后服务 | （1）提供3年7×24小时免费现场技术支持与售后服务；（2）需提供原厂工程师上门安装实施服务；（3）为确保信息安全，要求本次所有设备必须为正品，供应商需提供针对本项目的产品原厂售后服务承诺函。 |

2、国密SSL VPN安全网关，3台

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 要求实现用户身份鉴别服务和传输数据机密性、完整性防护服务。 |
| 2 | 配置要求 | 标准机架式设备，采用国产芯片,≥6个千兆电口，≥4个千兆光口（含光模块），配置一块硬件国密算法加密卡，提供≥6个Ukey。IPSec ESP隧道下，大包加解密吞吐率≥150Mbps； 在SSL隧道下，吞吐率≥6Mbps。提供不少于400个SSL VPN的客户端许可。 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | （1）用户管理：支持SSL、IPSec使用一套用户认证，用户管理；支持管理员分级分权管理，根据不同管理可以管理不同的功能模块；支持基于用户、用户组、用户角色进行授权，实现用户可访问资源、可信接入和客户端杀毒策略；支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码、人脸识别认证方式（提供功能截图并加盖原厂公章））；支持两种或两种以上组合认证方式（提供功能截图并加盖原厂公章）；支持Web方式单点登录，用户登录VPN后无需二次输入用户名口令即可登录应用系统；支持Windows、iOS、Android、Linux、Mac等客户端接入方式；支持使用RADIUS、TACACS/TACACS+、LDAP、域认证第三方安全认证方式；支持内置CA，可以对证书进行生成、签发、废弃操作； 支持国际、国密算法证书；支持DER/PEM/PKCS12等多种证书编码；支持导入多个第三方CA根证书和CRL列表，可以对不同的CA用户证书进行身份认证；支持通过HTTP协议定时下载同步CRL列表；支持通过OCSP/LDAP等协议对CA证书进行在线认证；（2）虚拟专用网：SSL VPN：支持AES、DES、3DES、RC4、MD5、SHA1、RSA等多种算法；支持国家商密专用的SM2、SM3、SM4算法；支持高效流压缩算法；支持国密、国际算法切换；支持Web Cache、图片优化技术，对web页面、图片数据进行优化（提供功能截图并加盖原厂公章）；支持高效流压缩算法；支持Android及IOS移动应用中调用SSL VPN的SDK；支持移动APP自动封装SSL VPN的SDK（提供功能截图并加盖原厂公章）；支持WEB转发、全网接入模式，支持FTP的WEB化访问；支持智能选路；支持HTML、JSP、ASP、JAVA APPLET、ACTIVE、Cookies等各种Web应用；支持对访问资源的健康检查；支持虚拟门户功能，支持虚拟门户中使用用户名口令、数字证书、人脸识别认证方式，支持虚拟门户双因子认证；支持每个虚拟门户都可以定制不同的登录界面、定制使用哪些功能模块、定制不同的认证方式、定制不同的公告信息等；支持SSL VPN与企业门户无缝融合，即用户可以通过企业门户登录SSL VPN，并且SSL VPN能够自动跳转Portal页面到企业的某个网站；支持移除KEY后，隧道自动中断，支持用户超时自动退出，超时时间可以设置；支持会话功能，能够实时监控在线用户的登录时间、登录IP、在线时间、访问流量，登录设备等多种信息；IPSec VPN：支持DES、3DES、AES、MD5、SHA1、DH GROUP1/2/5RSA 1024/2048等加密算法；支持高效数据流压缩算法；支持国家商密专用的SM2、SM3、SM4算法；支持虚拟路由、隧道转发；支持使用标准的X.509证书建立隧道；支持多机多隧道的负载均衡和备份；支持网状、树型、星型等多种VPN网络拓扑；支持DDNS动态域名注册；支持使用域名进行隧道定义及协商；支持使用域名向TP进行集中认证；支持远程用户通过L2TP接入；（3）业务监控：△支持设备的运行状态、设备资源状态、并发用户数、客户端类型分布、IPSEC隧道状态、用户流量、安全事件、中国任意省市区县的接入用户数监控，并通过图表展示（提供功能截图并加盖原厂公章）；（4）安全策略：支持基于源/目的IP地址、MAC地址、端口和协议、时间、用户、角色的访问控制；支持基于状态检测的动态包过滤；支持隧道内的访问控制；支持动态端口协议：SIP、FTP、RTSP、SQL\*NET、MMS、RPC、TFTP、PPTP；支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换；支持双向NAT；（5）系统管理：支持基于IP探测的链路备份功能；支持双机热备，连接保护模式；△支持服务器的负载均衡；支持“管理”、“系统”、“安全”、“策略”、“通信”、“硬件”、“容错”、“测试”等多种触发报警的事件类（提供功能截图并加盖原厂公章）。 |
| 4 | 其他要求 | （1）产品须符合“信创”产品目录，产品厂商提供证明材料并加盖公章；（2）产品符合国密局制定的《IPsec技术规范》和《SSL VPN技术规范》，需要提供资质证明。 |
| 5 | 售后服务 | （1）提供3年7×24小时免费现场技术支持与售后服务；（2）需提供原厂工程师上门安装实施服务；（3）为确保数据安全，要求本次所有设备必须为正品，供应商需提供针对本项目的产品原厂售后服务承诺函。 |

3、第三方数字证书 (设备证书)，3套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 要求用于设备身份的鉴别。 |
| 2 | 配置要求 | 由第三方CA机构签发的第三方国密证书，签发给VPN网关、签名验签服务器、服务器密码机，用以证明设备的身份。 |
| 3 | 售后服务 | （1）提供3年7×24小时免费现场技术支持与售后服务；（2）需提供原厂工程师上门安装实施服务。 |

4、密码系统建设服务，1项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 服务要求 | 提供但不限于应用系统密码应用建设改造的系统现状调研及密码应用差距分析、密评咨询、本次密码产品的安装、调试、试运行、产品培训等工作、密码应用合规性自查、20个区县终端软件安装调试等工作。 |
| 2 | 售后服务 | （1）提供3年7×24小时免费现场技术支持与售后服务；（2）需提供原厂工程师上门安装实施服务。 |

5、安全管理平台，1套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 基于大数据基础构架，具备海量数据接入、存储、访问、计算能力。支持分布式部署方式，支持根据负载要求灵活扩展，提高存储、计算能力，且不影响业务运行。 |
| 2 | 软件及系统功能要求 | （1）系统运维：支持运维人员通过web方式登录平台进行运维管理，能够通过可视化界面监控系统整体运行状态，包含但不限于系统运行状态、各大数据设施运行状态、集群整体CPU使用、集群整体内存使用、集群整体磁盘使用、集群整体磁盘IO、集群整体网络IO、集群整体负载指标对应趋势图等（提供功能截图并加盖原厂公章）；（2）安全态势可视化：支持以地图、指数、雷达图、柱状图、趋势图等形式展示监测网络安全的整体安全态势，可投放大屏并兼容分辨率要求、易于操作，可动态提醒当前网络最新的安全威胁态。态势呈现包括但不限于综合态势、威胁态势、脆弱性态势、环境感知态势、运维响应态势；支持对网络内外部威胁态势感知与可视化呈现，包括但不限于外部攻击与外部攻击类型TOP、内部攻击类型TOP、行为分析机器学习以及多源分析的威胁感知事件数、僵木蠕态势的详细分布、网络入侵事件分布、网站安全事件分布以及APT攻击事件TOP等；支持对网络环境中威胁、漏洞、资产各种事件多种运维方式的可视化呈现，包括但不限于人工处置的各类型运维事件的状态统计、数量统计、自动化编排和响应的时长统计、数据量统计以及任务数统计等（提供功能截图并加盖原厂公章）；（3）安全治理：△支持安全治理能力，能够结合环境数据自动化评估安全治理等级和评分，安全治理等级应包括优、良、待改进三级，总评分应充分结合建设情况指标、运行能力指标、安全态势指标、合规指标等加权计算得到（提供功能截图并加盖原厂公章）；（4）安全目标：△支持评估安全目标的达成情况，根据安全治理评分得到结论，区分安全治理成果是否达标（提供功能截图并加盖原厂公章）；（5）合规检查：△支持按照等保2.0模版对业务系统进行等保合规检查项的评估以及可视化统计展示，包括通用合规项检查、业务系统合规项检查以及等保二、三、四级等保合规项评估分布等（提供功能截图并加盖原厂公章）；（6）自定义检测：支持简易模式的自定义规则，可支持用户在选择日志类型、设置常见日志类型字段过滤条件之后，即可新建或编辑规则，从而生成事件。支持配置过滤型模板，可基于响应码，源/目的IP，源/目的资产（是否命中目的资产），源/目的区域（国家，省份，城市），日志内容（log\_message），域名，URL，发生次数等字段进行规则定义；△支持专家模式的自定义规则，可支持行为分析、多源关联分析、机器学习等多种分析模式，同时可按需自定义生成的事件模版信息如威胁等级、攻击链阶段、事件类型、攻击意图等（提供功能截图并加盖原厂公章）；（7）威胁狩猎：△支持基于IP、URL、文件的可视化交互威胁狩猎能力，辅助安全运营人员发现未知威胁线索。包括攻击命中信息、攻击目标模型、攻击类型模型、攻击路径模型，流量趋势模型、会话协议模型、端口模型、资产信息，资产开放端口、服务以及情报命中信息及情报历史信息、IP命中的告警日志详情等（提供功能截图并加盖原厂公章）；（8）威胁情报：平台应支持接入威胁情报，支持在线自动接入和离线手动导入；平台应支持接入IP情报，IP情报至少包含：IP地址、地理位置信息、信誉等级、攻击类型、脆弱性指数、威胁指数、反向域名、提供商、操作系统及版本、运行的服务及版本、IP历史恶意行为、情报更新时间、关联的其他情报信息；平台应支持接入域名情报，域名情报至少包含：域名、whois信息、子域名、绑定IP列表、ICP备案、业务类型运行的服务及版本、域名威胁类型、域名威胁等级、脆弱性指数、威胁指数、标签信息（行业分类）、情报更新时间、关联其他情报信息；平台应支持接入漏洞情报，漏洞情报至少包含：漏洞收录时间、漏洞情报更新时间、CVE ID、其他漏洞编号、风险等级、热度、CVSS评分、来源、影响的产品和版本、漏洞描述、外部链接、解决方案、处置类型、关联的其他情报信息。 |
| 3 | 其他要求 | 采购人现有安全设备以华为为主，为保障本次采购的安全管理平台和现有安全设备兼容、联动。负责安全管理平台实施部署的技术人员应熟悉华为相关网络安全产品，具有相应认证证书。 |
| 4 | 售后服务 | （1）提供3年7×24小时免费现场技术支持与售后服务；（2）需提供原厂工程师上门安装实施服务；（3）为确保信息安全，要求本次所有设备必须为正品，供应商需提供针对本项目的产品原厂售后服务承诺函。 |

6、国产化台式机，6台

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 国产”信创”台式机。 |
| 2 | 配置要求 | （1）CPU：符合“信创”相关工作要求，≥八核，≥2、3GHz主频，≥8MB二级缓存，≥4MB三级缓存；（2）内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存(实际运行频率2666Mhz)，提供双内存槽位（3）显卡：≥2G独显 显存频率≥5000MHz；（4）声卡：集成声卡，支持5、1声道（提供前2后3共5个音频接口）；（5）硬盘：≥256G M.2 NVME SSD，≥1T 机械硬盘；（6）网卡：集成10/100/1000M以太网卡；（7）光驱：Slim DVD-RW；（8）扩展槽：1个PCI-E\*16、2个PCI-E\*8、4个SATA3；（9）键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；（10）接口：前置：2 x USB3.0，后置4x USB3.0，1x串口；（11）电源：≥250W 80PLUS认证电源；（12）机箱：标准MATX立式机箱，≥20L，顶置提手；（13）显示器：屏幕尺寸≥22寸，屏幕分辨率为1920\*1080。 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | 支持麒麟、统信等国产主流操作系统。 |
| 4 | 售后服务 | 按照“信创”相关要求，提供原厂质保服务。 |

7、数据库，3套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 国产”信创”数据库，完全自主研发，属于“信创”产品目录中产品。 |
| 2 | 配置要求 | 本次采购数据库，要求为国产集中式关系型数据库，必须提供软件著作权证书。具有跨操作系统平台的能力，支持Linux、麒麟、UOS等操作系统，支持INTEL、鲲鹏、飞腾等处理器。 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | （1）产品完全自主可控，拥有完全自主知识产权，提供国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的信息技术产品自主原创性测评证书；（2）产品具备完善的适配生态圈，支持与国产芯片、服务器、存储、云平台、操作系统、中间件等各类软硬件的适配；（3）支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL、PL/Java等过程语言；支持JDBC/ODBC标准接口；（4）支持逻辑备份恢复、物理备份恢复，物理备份支持增量备份和联机热备份技术，逻辑和物理备份均支持本地和远程备份；（5）支持HA故障转移集群和主备同步技术，支持共享存储集群、分布式集群、实时同步集群、大规模并行处理集群、读写分离集群、主备集群；（6）支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证等安全功能。支持安全管理功能和审计功能；（7）高度兼容Oracle，支持number、date、blob/clob、varchar2、NVARCHAR2(N)、bfile等数据类型，支持基于(+)操作符的表关联，支持Package、支持plsql中使用嵌套表、关联数组；支持闪回删除表和数据的flashback ... to before truncate语法;支持同义词和永久定义的全局临时表等功能，支持ORACLE数据库的常用数据字典、系统函数，存储过程、触发器支持自治事务功能；支持常用系统工具包；（8）支持提供专业的迁移工具自动将数据库的DDL包括存储过程转换至本数据库，迁移工具能够提供全面的迁移评估功能，给出迁移成功率和工作量报告，支持DDL和数据的迁移，支持迁移后的数据校验功能。 |
| 4 | 售后服务 | （1）提供原厂2年7×24小时免费技术支持与售后服务；（2）需提供原厂工程师上门安装实施服务。 |

8、同步软件，1套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 国产自有品牌，与本次采购数据库及现有Oracle数据库完全兼容。 |
| 2 | 配置要求 | 配置数据源与目标双向数据同步许可。 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | （1）产品采用基于日志的结构化数据复制技术，支持异构环境的数据库实时同步复制软件，不依赖主机上源数据库的触发器或者规则，对主机源数据库系统几乎无影响，能以极少的系统开销实现秒级数据实时同步复制；（2）具备高通用性，跨平台软硬件支持，产品实现平台无关性，面对日趋复杂的计算机环境具有极好的适应性；（3）支持多种数据库同步，支持异构数据库（如 DM、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、DB2、ORACLE、ORACLE RAC 集群）之间的数据同步，也支持上述数据库的数据向消息中间件（如 HIVE、KAFKA）或数据交换软件流转；（4）支持同步数据可配置，根据实际需求进行同步条件的过滤，支持同步表上的过滤和转换规则；（5）支持异构数据同步软件和数据比对工具，支持异构数据库同步，支持同构、异构数据库对象并行比对；（6）支持全量同步和增量同步，能够在不中断业务的情况下，进行数据的装载和同步；（7）支持同步传输数据压缩功能，通过对同一批数据分别以压缩和非压缩两种方式执行插入操作，记录同步过程中网络流量信息；（8）可以根据用户需求采用非常灵活的方式配置出各种拓扑结构，包括一对一同步、一对多广播型同步、多对一聚合型同步、多对多同步以及级联同步等多种数据同步形式，满足用户的各种复杂数据同步需求；（9）部分同步服务器异常，同步软件可以正常运行；具备断点续传能力，保证数据完整性；（10）支持传输数据加密功能，防止数据传输过程中被非法窃取。 |
| 3 | 其他要求 | 采购人现有数据库为Oracle数据库，同步软件部署技术人员应熟悉Oracle数据库，具有相应资质。 |
| 4 | 售后服务 | （1）提供原厂2年7×24小时免费技术支持与售后服务；（2）需提供原厂工程师上门安装实施服务。 |

9、数据库集群，1套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 国产”信创”软件。 |
| 2 | 配置要求 | 和本次采购数据库产品同一品牌。 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | （1）基于日志的多副本方案，集成高可用集群软件，实现主备自动切换，主库宕机，备库可以自动升级为主库，vip地址漂移到新主库节点对外提供服务，整个过程完全自动；（2）主库恢复正常后，自动加入集群，无需人工干预。部署节点可以选择一主一从，一主多从；（3）每隔固定时间进行失败检测，防止发生脑裂；（4）在同一数据中心，日志设置并行恢复，备库可读可以分担主库负载；（5）提供基于共享存储的双机热备，分布式存储，主备等部署架构。 |
| 4 | 售后服务 | （1）提供原厂2年7×24小时免费技术支持与售后服务；（2）需提供原厂工程师上门安装实施服务。 |

10、中间件，2套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 国产”信创”中间件 |
| 2 | 配置要求 | 支持本次采购国产数据库及国产操作系统 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | （1）产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟软件、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等；（2）遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证，并且逐个提供Java EE对上述标准兼容认证的查询网址及网页截图；（3）支持集群部署，提供集群管理工具；（4）提供内置的JMS服务，并支持将TongLINK/Q等第三方消息中间件作为消息服务代理；（5）内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。提供产品功能截图；（6）提供调用链分析功能，能够对应用的调用流程进行监控，并展示其执行时间、时长和调用参数;提供产品功能截图；（7）支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。提供产品功能截图；（8）提供对监控项（如方法的执行耗时、线程数等）的阈值配置，一旦到达阈值则系统自动进行预警记录；支持自定义监控规则表达式，能够对节点上运行的类、方法进行监控。提供阈值配置、预警信息和自定义表达式的产品功能截图；（9）内置线程跟踪功能和杀线程工具，支持监控节点的实时线程执行情况，对于超时的hung线程，运维人员可停止该线程，防止资源被无效占用。提供线程跟踪和停止线程的产品功能截图；（10）提供实时统计功能，能够监控方法的最大耗时，最小耗时，成功请求次数，总请求次数。提供产品功能截图；（11）内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获。提供产品功能截图；（12）支持采用双因子认证鉴别技术对用户身份进行鉴别，提供产品功能截图；（13）在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响，提供产品功能截图；（14）为避免用户误操作，支持应用回收站功能，卸载的应用部署包将移到回收站里;提供产品功能截图；（15）产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。产品须通过国家密码管理局商用密码检测中心测评，并提供商用密码产品认证证书；（16）为保障产品安全性，应对产品进行安全功能测试和渗透测试，提供第三方权威机构出具的安全测试报告《应用安全测试报告》。为确保测试全面，安全功能测试应覆盖标识和鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容错、会话管理、安全漏洞、外部接口等几个方面的测试指标；（17）产品经第三方权威机构安全扫描，提供《代码安全性审查报告》。证明产品代码中不存在资源未释放、内存泄露、硬编码、空指针调用、死代码、错误计算、死循环、废弃的函数、数值溢出、无用的控制流语句等编码规范问题；（18)为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间低于200毫秒，90%平均响应时间低于400毫秒，95%平均响应时间低于500毫秒，99%平均响应时间低于700毫秒。提供第三方测评机构出具的全国产环境性能测试报告证明，至少包括测评机构资质、报告首页、软硬件环境页、测试结果等内容。 |
| 4 | 售后服务 | （1）提供原厂2年7×24小时免费技术支持与售后服务；（2）需提供原厂工程师上门安装实施服务。 |

11、操作系统，5套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 国产”信创”操作系统。 |
| 2 | 配置要求 | 服务器操作系统，非客户端操作系统。 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | （1）标准符合度：符合POSIX标准CMMI5，符合CGL 5.0，符合GB18030-2005标准；（2）架构支持：支持Intel x86-64、AMD x86-64、PowerPC；国产CPU支持龙芯、海光、ARM、申威等；（3）文件系统支持：默认使用XFS，支持EXT3、EXT4、GFS、GFS2；（4）虚拟化支持：支持KVM虚拟化，内置单机虚拟化管理程序，支持作为KVM、Xen、Hyper-V、ESXi虚拟机，提供V2V工具；（5）常用应用支持：默认提供apache http、ftp、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP等应用；（6）可管理性：提供OpenLMI以简化任务配置及服务器管理，提供图形化的远程桌面查看工具，支持SSH、SPICE、VNC、RDP协议，支持按需启动守护进程，支持生成系统状体快照及恢复系统状态；（7）软件兼容性：兼容Oracle、vmware、veritas等国内外主流的软件产品；（8）数据库：支持Oracle、Microsoft、SYBASE、MariaDB、PostgreSQL、IBM、人大金仓、达梦、南大通用、神舟通用、瀚高、虚谷等；（9）中间件：支持Redhat、Apache、IBM、Oracle、东方通、金蝶、中创、普元等；（10）存储备份：支持Veritas、英方、浪潮、壹进制、爱数等。 |
| 4 | 售后服务 | 提供原厂2年7×24小时免费技术支持与售后服务； |

12、文档中台，1套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 国产”信创”文档中台软件。 |
| 2 | 配置要求 | 永久授权许可。 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | （1）兼容Office文档：兼容微软Office文档格式，保证多端编辑格式兼容统一，避免文档经过客户端、WEB端多端编辑后造成文档格式错乱问题；（2）兼容主流“信创”环境：支持主流“信创”基础环境，包括鲲鹏、腾飞、海光等CPU；“信创”操作系统包括麒麟、统信、中科方德等；（3）支持doc、xls、ppt、docx、pdf等文档格式的在线预览；（4）提供API接口与业务系统集成，实现在线打开、编辑云端文档，方便集成；（5）实现文档在线编辑功能，编辑office常用文件格式（包含xls、xlsx、doc、docx、ppt、pptx格式文档）；（6）办公软件文字、表格、演示模块均能方便集成在业务软件中，能方便进行文档的快速上传、下载，以及导入、导出；在导出过程中可对文档信息、书签、超链接等进行输出。 |
| 4 | 售后服务 | 提供2年软件授权使用服务 |

13、工作流，1套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 国产自有品牌软件 |
| 2 | 配置要求 | 支持本次采购国产数据库及国家中间件软件 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | （1）技术架构领先，采用Java技术，技术栈采用SpringCloud Alibaba、Springboot、vue等主流框架、前后端分离架构；（2）具备流程的全生命周期管理，包含可视化流程设计、流程运行、流程监控、流程干预、流程仿真，满足中国复杂的流程需求，比如自由跳转，分发汇总，会签（串、并行）、自循环、驳回到任意历史节点、直来直往驳回、归档流程重新激活、支持流程多版本管理、支持动态多实例、支持发散聚合、支持外部子流程驳回到主流程、支持外部子流程动态多实例、迁移线规则等，支持提交、转办、沟通、加签、挂起、改签、作废、传阅、流程评论等功能；（3）表单支持数据建模，支持选择已有表和外部表，支持URL表单，支持数据库表复用。表单设计支持一键生成，支持文本框、文本域、富文本编辑器、下拉选择框、下拉树、级联选择、自动完成、自定义选择器、自定义选择对话框、地图地址、单选按钮、复选框、附件上传、日期时间、上传图片、上传图章、超链接、隐藏域、流水号等控件，表单支持js扩展，表单支持设置EXCEL打印模板；（4）流程干预支持变更流程发起人、加签处理人、传阅、改签处理人、挂起、解除挂起、作废流程，流程评论、催办、待办任务交接、驳回到提单、提交到指定节点、已办任务交接、激活归档实例；（5）数据建模，支持选择已有表和外部表，支持选择标准字段，支持数据库表复用，表单支持在线表单、URL表单；（6）表单支持可视化在线设计，表单设计支持PC端和移动端一键生成，支持文本框、文本域、富文本编辑器、下拉选择框、下拉树、级联选择、自动完成、自定义选择器、自定义选择对话框、地图地址、单选按钮、复选框、附件上传、日期时间、上传图片、上传图章、超链接、隐藏域、流水号等控件，表单支持js扩展，表单支持设置EXCEL打印模板；（7）支持快速集成第三方系统组织架构，能够通过数据库映射实时对接第三方系统用户组织架构；（8）要既支持零代码配置，也要支持低代码开发，简单业务通过零代码完成，复杂业务通过低代码完成；（9）须国产自主研发，支持国产“信创”环境，支持国产DM、人大金仓数据库，支持东方通、金蝶天燕中间件；（10）提供软件著作权证书。 |
| 4 | 售后服务 | 提供原厂2年7×24小时免费技术支持与售后服务。 |

14、杀毒软件，1套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **具体技术要求** |
| 1 | 产品要求 | 国产自有品牌软件。 |
| 2 | 配置要求 | 提供1个管理端和20个国产客户端授权。 |
| 3 | 软件及系统功能要求 | （1）安装环境：支持龙芯、飞腾、兆芯、Hygon(海光)、鲲鹏等CPU；支持银河麒麟、统信、中标麒麟、深度、凝思、中科方德等操作系统；（2）控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒；提供各种报表和查询功能；（3）控制中心：要求控制中心修改策略后客户端在联网状态下将无法修改中心已下发的策略；（4）控制中心：系统管理员能够直接通过控制台上传病毒库升级包并进行发布，方便全网终端进行升级，对于发布过的病毒库升级文件进行归类记录，方便日后查看与操作，同时要求具备升级日期记录；（5）控制中心：能够统计终端隔离区使用情况，并能够远程清理或恢复，同时能够通过定制任务计划进行清理以释放终端空间；（6）客户端：实时展示客户端本地cpu、内存使用状态以及隔离区文件数据和大小；（7）客户端：要求本地具备详细的病毒扫描日志以及运行日志；（8）客户端：为了提升扫描速度或者降低扫描时候的资源使用率，要求客户端本地可以自定义防病毒软件的扫描模式从而控制扫描时候对硬件资源的占用；（9）客户端病毒库升级：支持通过控制中心升级和本地导入离线升级数据两种升级方式；（10）客户端隔离区：对于威胁文件不能直接删除，需要放入隔离区进行备份，以便需要时可以恢复，放入隔离区的文件需要具有隔离时间以及属主信息；（11）具备高可用，当主中心宕机后备中心能够及时自动接管主中心，无需手动切换；（12）具备多级中心管理功能，一级中心可以对下属中心进行授权分割与回收，方便全网授权统一分配；（13）支持控制中心数据恢复与备份，最低保留180天，可对备份数据进行查看、删除、下载操作；（14）为提升控制中心的安全级别，要求控制中心可以自定义ip地址或者ip范围访问控制台界面，非授权ip禁止访问控制台界面；（15）通过控制中心开启&关闭终端隔离区自动清理策略，实现终端隔离区定期清理释放磁盘空间；（16）要求具备三权分立，系统默认分系统管理员、安全管理员、审计管理员；（17）通过中国计算机病毒防治产品检验中心检测认证，提供认证证书及检测报告、软件著作权。 |
| 4 | 售后服务 | 提供2年软件版本及病毒库升级服务。 |

**（二）产品配置要求：**

1、选型要求

为了使整个系统具有兼容性，先进性，安全性，可靠性，易扩展性和易维护性以及强大的处理能力，系统的选型是至关重要的。

（1）产品兼容性

应充分考虑我局目前已有的产品继续使用的问题，本次所购产品必须满足与现有系统完全兼容，且能无缝集成，以保护现有投资。

（2）高可靠性

硬件设备等应选用原生产厂商主流、成熟、稳定设备。系统应采用成熟的技术、高可靠性的软件系统、关键部件支持热插拔，冗余电源供电等确保系统的高可靠性。

（3）性能和价格

应在有限的资金范围内购买到满足要求的，性价比最高的产品。

（4）其它

较好的售后服务，包括安装、调试、培训以及软硬件的维修、升级服务等。

2、对产品的基本要求

（1）供应商提供的产品必须满足功能和规格的要求。供应商必须根据本项目建设和运行的实际需求，提供合理和必需的产品配置和报价。

（2）供应商所提供的产品除特定的外接设备外，为实现系统集成的目标，所有的软、硬件产品必须配置齐全以构成一套实用系统。如果供应商在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件有任何遗漏，遗漏部分均必须由供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

（3）供应商必须承诺保证提供的所有产品具有在中国境内的正式合法使用权，并提供相应授权书。软件产品提供最终用户使用许可。

3、对产品的配置要求

供应商应根据产品功能、性能、安全和本项目系统集成目标要求等因素综合考虑配置。各产品配置中应包含相应所需的软件配置。

（1）若招标文件对产品的配置或要求出现不合理或不完整的情况时，供应商可在投标书中提出修改建议方案。

（2）投标所涉及设备部件间的连线和接插件均应视为设备内部器件。

**（三）对系统建设方案的基本要求：**

供应商在投标时需要提交建设方案，系统建设方案应建立在对采购人需求的深刻理解之上。方案中应说明整个系统的结构布局，关键设备介绍，以及按照采购人现有系统实际情况及要求，提出本项目的整体建设方案等。

供应商在系统建设方案中除文字描述外，还应提供相关拓扑图等，并且应在图成交出各种设备的型号及使用关系示意标识等。

**（四）对项目实施方案的基本要求：**

供应商需要在投标时向采购人提交实施方案。完成本项目建设并正常运转的实施方案将是供应商能否中标的一个重要参考。

供应商在工程实施方案中，需包括但不限于以下内容：

1、项目总体实施方案；

2、详细的工程实施计划、工程进度安排；

3、进度控制措施，对可能发生的工程延误提出相应对策；

4、施工组织安排；

5、项目的技术培训方案；

6、项目的技术支持和售后服务方案等。

**四、服务要求**

**（一）对供应商的要求：**

1、供应商必须要有大中型系统集成项目建设实施与服务经验，具有信息安全、网络等方面相关工作经验工程师，负责项目实施与维护的工程师必须具有相应的职业资格认证证书。

2、本项目在实施过程中，需对现有信息系统安全进行调整，以满足业务应用安全需求。供应商须负责将对现有安全现状梳理工作，实施时并保证业务不受影响。本项目必须由原厂工程师实施，除了原厂工程师实施内容外，要求其它所有整合、修改、调整、优化等必须由供应商具有相应产品原厂认证证书的工程师进行，且所有工程师必须是供应商本单位人员。

3、供应商必须保证所供设备是全新、未使用过的、并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

4、供应商在进行系统新建、部署、调试、测试等过程中必须保证系统硬件平台所有业务系统安全、稳定、健康、平稳运行，业务零中断，数据零丢失。

5、供应商在实施过程中，应当保证采购人设备、网络、应用系统及数据的安全，并对采购人的所有相关数据进行保密，不得外泄。如发生因设备安装、服务导致的网络与信息安全事件，供应商应承担由此引起的所有责任，采购人保留追究供应商责任的权力。

6、充分理解采购人的要求，设计合理的建设方案；方案必须是一套完整的系统集成方案，满足项目建设要求。

**（二）系统集成要求：**

1、本项目供应商负责整体项目系统集成，供应商必须接受采购人的全过程管理和监理。

2、供应商在中标并签署合同后，应完成招标文件中规定的各项任务，包括：系统集成详细实施方案设计、提供所有软硬件设备、新增软硬件设备的安装调试、与采购人正在运行的系统的调整集成、用户培训、系统试运行期间的维护等，并完成终验前的各项准备工作，配合采购人进行项目验收和移交。

3、供应商应承担系统集成详细实施方案中所有设备及软件的集成责任，无论该设备或软件是由供应商采购还是采购人或其它相关方正在运行的设备，并承诺与采购人或其它相关方进行积极的合作。供应商必须服从采购人的统一协调，在系统集成详细方案设计、设备供货、系统集成、技术支持、运行维护等方面要积极与采购人协调和配合。

4、在本项目的实施过程中，采购人有权裁决供应商的责任范围，供应商必须执行，在限定的时间内解决问题。如果供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

（1）系统的安装、配置、调试

供应商在中标后应负责完成所有相关设备及软件的安装、配置和调试。如要求是原厂实施的，供应商负责联系原设备生产商或软件开发商实施现场的安装、配置和调试；

（2）系统集成的主要要求

系统集成的主要目标是建设安全可靠安全平台系统及相关应用国密改造，必须达到本项目建设要求。

5、投标设备须响应下列集成要求：

（1）硬件设备集成：在招标文件中所规定的地点和环境下，所有新增硬件设备与采购人正在运行的设备实现集成并正常运行，达到招标文件要求的兼容性、性能和产品标称性能指标；

（2）软件产品集成：根据招标文件要求，在招标文件规定的环境下，所有新增软件产品与采购人正在运行的系统实现集成并正常运行，达到招标文件要求的功能和产品标称性能指标。

**五、商务要求**

**（一）交付期：**自合同签订之日起60个工作日内完成项目全部内容，并交付采购人验收合格。（其中：交货期为自合同签订之日起45个工作日内完成交货；安装期限为交货完成之日起15个工作日内完成安装。）验收报告出具后视为交付，交付之前风险由供应商承担。

**（二）款项结算**

1、签订合同后，中标供应商持中标通知书、供货合同，10个工作日内与采购人结算合同总价款的60％作为预付款。

2、设备到达采购人指定地点，经采购人确认中标供应商提供的设备满足合同的要求，10个工作日内与采购人结算合同总价款的20%。

3、设备在采购人指定地点安装、调试并验收合格后，填写项目验收意见书（一式三份），验收通过之日起10个工作日内，供应商持中标通知书、项目验收意见书、供货合同、合同总价款金额的普通增值税发票，与采购人结算合同总价款的20%。

4、支付方式：银行转账（付款信息以本合同签署页为准）。

**六、其他要求**

（一）质量保证：

1、保证所供设备的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国内外通行的现行标准相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

2、保证所供设备进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

3、保证所供设备在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止设备受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

4、供应商所供设备因侵权而产生的一切后果由供应商负责，采购人保留索赔权力。

（二）包装和储运：

1、设备及其备附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。

2、运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从设备供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

3、运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交付。

4、设备及其备附件到达采购人指定地点后，供应商应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

5、出现下列情形之一的，采购人有权拒收货物，且交付期限不予顺延：

（1）货物包装破损的；

（2）未提供随件资料的。

（三）技术与服务：

1、技术资料

（1）设备合格证；

（2）设备技术参数；

（3）设备使用维护说明书（中文）；

（4）其它资料。

2、服务承诺

以招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同和随设备的相关文件为准。

第四章 合同文本

**采购人（甲方）：西安市住房和城乡建设信息中心**

**供应商（乙方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**一、服务条件：**

**（一）交付地点：**采购人指定地点。

**（二）交付期：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（三）质保期：**

1、自项目验收合格之日并向供应商出具验收报告之日起计算，本项目设备的质保期为三年。

2、质保期内

（1）技术支持

供应商必须向采购人承诺，为今后系统中主要设备、软件的故障诊断、排除、扩充、升级、管理提供现场技术支持，提供从项目终验合格之日起的三年的现场技术支持服务：现场技术支持中，须提供 7×24小时响应服务。服务期间，至少每1个月进行两次现场巡检，每次巡检时间不少于一天。提供各种突发事件的应急策略；

（2）产品的保修、扩充与升级

所有产品必须提供以下保修条件：

项目质保期自项目验收合格之日起计算，本项目设备的质保期为三年。

在项目质保期内，产品如果发生故障，供应商必须保证在48小时内解决故障。如果因产品质量问题维修后仍然无法正常工作，供应商应承诺免费更换相同的产品或升级后的产品；

（3）项目的售后服务

项目质保期内供应商均应提供项目中所有产品和配件的免费质保期服务。在质保期内，如果系统或设备发生故障，供应商应调查故障原因并修复，直至满足最终验收指标和性能的要求；

（4）质保期内如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、质保期满后

供应商应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生故障时，供应商应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

4、人员培训

提供设备的现场培训，使采购人操作、维护人员掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。采购人要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向采购人技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。

**二、款项结算**

（一）合同总价款为： 元（大写： 元），上述价款包括但不限于：设备价款、安装费用、质保费用、运输费、保险费等，上述价款为一次性包死价格，不受其他因数影响，除本合同另有约定，采购人不再向供应商支付任何费用。

（二）付款进度：

1、签订合同后，成交供应商持中标通知书、供货合同，10个工作日内与采购人结算合同总价款的60％作为预付款。

2、设备到达采购人指定地点，经采购人确认中标供应商提供的设备满足合同的要求，10个工作日内与采购人结算合同总价款的20%。

3、设备在采购人指定地点安装、调试并验收合格后，填写项目验收意见书（一式三份），验收通过之日起10个工作日内，供应商持中标通知书、项目验收意见书、供货合同、合同总价款金额的普通增值税发票，与采购人结算合同总价款的20%。

（三）支付方式：银行转账（付款信息以本合同签署页为准）。

**三、双方的权利和义务**

（一）采购人的权利和义务

1、采购人有权要求供应商供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。

2、采购人有权要求供应商配合采购人完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作。

3、采购人有权要求供应商提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、采购人有义务保证按合同所规定的内容及时间支付供应商相关费用。

5、因供应商原因供货延误，给采购人造成损失或被第三方要求索赔的，供应商应全额承担。

6、国家法律、法规所规定由采购人承担的其它责任。

（二）供应商的权利和义务

1、保证所供设备的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国内外通行的现行标准相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

2、保证所供设备进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

3、保证所供设备在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止设备受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

4、供应商所供设备因侵权而产生的一切后果由供应商负责，采购人保留索赔权力。

5、供应商必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。质保期内，提供7×24小时技术支持保障。供应商接到甲方采购人现场或通过电话、电子邮件、即时通讯等方式提出的服务请求，应在1小时内响应，需要现场解决的，在采购人工作时间应于2小时内到达现场。系统故障排除和问题解决时间不得超过48小时（连同前面时间计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供甲方采购人使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如须增加非供应商的货物和配件，供应商应协助解决。

6、质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施包括但不限于第三方维修、维护、巡检，但供应商除应按照合同约定承担相应的违约责任外，还应承担补救措施带来的风险和费用，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

7、质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务（仅支付成本费用）。

8、国家法律、法规所规定由供应商承担的其它责任。

**四、知识产权及承诺**

（一）供应商保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为供应商违约，由此产生的一切损失由供应商承担。

（二）经采购人与供应商双方协商一致，本项目产生的知识产权归采购人拥有。

**五、验收**

（一）全部货物送达指定地点后，采购人有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由供应商承担。

（二）项目完工后，供应商向采购人发出验收申请。采购人组织供应商（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。

（三）供应商向采购人提供审计服务过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

（四）验收要求：

1、现场验收：设备及其备附件到达采购人指定地点后，采购人根据合同要求，在供应商和采购人相关负责人双方同时在场的情况下，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

2、安装调试：供应商应配合采购人的时限要求，负责在现场对设备进行安装、调试和试运行，直至验收合格。供应商应提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施设备、人工等。试运行应当在采购人的监督下进行。

3、最终验收：设备安装调试和运行后，由供应商向采购人递交设备安装调试记录和竣工通知书，经采购人确认后，组织供应商进行系统验收（必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对设备进行系统验收，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由供应商负责联系）。验收合格后，填写项目验收意见书（一式三份）作为对设备的最终认可。供应商未在采购人指定的时间或地点参与验收的，视为认可采购人的验收结果。

（五）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

**六、违约责任**

（一）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

（二）出现下列情形之一的，采购人有权要求供应商按照合同总价款的20%向其支付违约金：

1、逾期交付，且逾期不超过30天的（含该数）；

2、随件资料缺失，且不能在采购人指定的时间内提供的；

3、供应商提供的产品侵犯他人合法权益的；

4、供应商在质保期内未履行质保义务，且超过3次的；

5、供应商未按合同约定履行巡检义务，且超过3次的；

6、其他违反合同约定的行为。

（三）采购人逾期付款的，中标供应商有权要求采购人以当期应付未付款项为基数，每逾期一日按照日万分之五支付违约金，但不得超过当期应付未付金额的10%。

（四）出现下列情形之一的，采购人有权解除合同，供应商除应返还采购人支付的货款外，还应按照合同总价款的20%向采购人承担违约责任：

1、逾期交付，且逾期超过30天的；

2、未经采购人书面同意，擅自将合同项下的全部或部分义务转包、分包给第三人的，但原厂商除外；

3、验收未通过，经整改后，验收仍未通过的；

4、供应商提供的产品侵犯他人合法权益的，且未能在采购人指定的期间内解决的；

5、供应商提供的产品与合同约定或招标文件不符；

6、供应商未按合同约定履行巡检或质保义务，造成采购人损失的。

合同解除异议期为一个月，自收到解除通知之日起计算。

（五）因一方的违约行为导致守约方受损的，违约方除应承担相应的违约责任外，还应赔偿守约方的损失，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全费、保全保险费以及因违约方的违约行为导致守约方先行赔付费用等。

**七、合同的变更和修改、中止和终止**

本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，经双方同意后，以补充协议方式由双方法人代表或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后生效。

**八、保密条款**

（一）供应商应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对采购人提供的资料负有保密义务。

（二）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

**九、争议解决**

（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律。

（二）凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，任何一方都有权向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

**十、不可抗力**

（一）不可抗力是指合同签字后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件，包括战争、地震等重大自然灾害、重大公共卫生紧急事件、或者法律法规变动等。双方互不负违约责任。

（二）受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，五日内将所发生的不可抗力事件的情况书面通知另一方，并另一方尽快审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

（三）当不可抗力发生后，如果服务并未因此中断或受到影响的，则就本合同执行来说，视为不可抗力未发生。

**十一、合同生效及其他**

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）合同一式6份，采购人、供应商、集中采购机构各执1份；政府采购监管机构备案1份，供应商办理结算2份。

（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确或签订补充合同。

第五章 投标文件构成及格式

**国产密码系统改造及网络安全**

**等保测评整改项目**

投标文件

（项目编号：XCZX2023-0057-3）

正本/副本

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

时　间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**目 录**

第一部分 投标函 X

第二部分 开标一览表 X

　　　　 分项报价表 X

第三部分 资格证明文件 X

　　　　 无重大违法记录声明（格式） X

　　　　 法定代表人委托授权书（格式） X

第四部分 供应商概况 X

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书 X

第六部分 投标方案 X

第一部分 投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《国产密码系统改造及网络安全等保测评整改项目》（项目编号：XCZX2023-0057-3）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵中心在政府采购信息发布媒体（详见第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵中心提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

五、若我方中标，我方将在领取中标通知书时提交纸质投标文件正本一套、副本两套。

六、我方的投标文件在开标之日起\_\_\_个日历日（应不少于90个日历日）内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

联系地址：

联系电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

第二部分 开标一览表

单位：**元**（精确到小数点后两位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价内容项目名称 | **A** | **B** |
| 合计（元） | 交付期 |
| **国产密码系统改造及网络安全等保测评整改项目** |  |  |
| 合计（大写） |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**注：以下情况按无效投标处理：**

1、A栏未按阿拉伯小写金额样式填写，B栏未填写交付期。

2、“合计（大写）”栏未按银行大写金额样式进行填写，样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等。

3、本表A栏“合计”值与“合计（大写）”值、分项报价表中的“合计”值不一致的，按无效投标处理。

4、合计超过本项目预算的。

分项报价表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌和型号** | **制造商** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1、总价=单价×数量，合计=总价的算术和。

2、表格空间不足时，可自行扩展。

3、表格内容参照第三章招标内容据实填写。

第三部分 资格证明文件

供应商应按照《投标邀请函》所列“供应商资格要求”提供全部资格证明文件，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

**一、有效的登记注册证：**

**二、财务状况报告**：

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1）填写基本存款账户信息。

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

**三、社会保障资金缴纳证明**：

**四、税收缴纳证明：**

**五、无重大违法记录声明**：（按下方给定格式进行填写）

提示：1、供应商可通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为国产密码系统改造及网络安全等保测评整改项目（项目编号：XCZX2023-0057-3）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

 供应商：（供应商全称并加盖公章）

 日　期：　　年　月　日

**六、法定代表人委托授权书**（按下方给定格式进行填写）：

注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

法定代表人委托授权书

西安市市级单位政府采购中心：

现委派 （被授权人姓名） 为本公司的全权代表人，参加贵中心组织的国产密码系统改造及网络安全等保测评整改项目（项目编号：XCZX2023-0057-3）政府采购活动，就本项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与投标文件有效期一致。

被授权人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电传：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附法定代表人身份证复印件 |  | 附被授权人身份证复印件 |
| （正、反面） |  | （正、反面） |

供应商：（供应商全称并加盖公章） 法定代表人：（签字或盖章）

　　年　月　日

**七、投标邀请函中要求的其他资格证明文件：**

第四部分 供应商概况

**（一）供应商基本信息**

|  |
| --- |
| 单位基本情况 |
| 供应商全称 |  |
| 注册地址 |  | 成立时间 |  |
| 登记证号 |  | 单位性质 |  |
| 法定代表人(主要负责人) |  | 所属行业 |  |
| 上年度营业收入 |  | 资产总额 |  |
| 基本存款账户开户银行 |  | 基本存款账户账号 |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |
| 经营范围 |  |
| 人员情况 |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术人员数量 |  |
| 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |
| 关系 | 供应商名称 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。3、供应商应如实填写上述信息。 |

**（二）制造商性质**

未提供或未按下述格式填报的，不享受中小企业扶持政策，但不影响投标文件的有效性。中标供应商享受了《政府采购促进中小企业发展管理办法》（以下简称《办法》）规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开其《中小企业声明函》。

声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。对于货物类项目，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加国产密码系统改造及网络安全等保测评整改项目（项目编号：XCZX2023-0057-3）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：说明：1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目〈采购标的〉对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

**残疾人福利性单位声明函（格式）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加国产密码系统改造及网络安全等保测评整改项目（项目编号：XCZX2023-0057-3）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承建工程/承接服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位商号或者注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位：（单位全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

**监狱企业证明函**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，按无效投标处理，其责任由供应商自行承担。

**（一）质量安全责任承诺书**

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

**（二）参加政府采购活动行为自律承诺书**

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益。

2、不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交。

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交。

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

5、不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包。

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益。

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、集中采购机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

第六部分 投标方案

**一、供应商可结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》中各评审要素编制投标方案。**

以下内容仅供参考：

（一）产品技术方案、供货方案及售后服务方案。

（二）售后服务标准与售后服务承诺。

（三）综合实力/履约能力。

（四）主要业绩证明。

（五）其他。

**二、拟派项目团队及人员情况：**

|  |
| --- |
| 1、项目负责人 |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作业绩和经历 | 当前分工 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2、技术人员 |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作业绩和经历 | 当前分工 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3、售后服务人员 |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作业绩和经历 | 当前分工 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**三、合同条款响应说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合同条款** | **招标文件合同条款明细** | **投标文件合同条款响应** | **响 应说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、响 应说明填写“优于”、“相同”、“低于”。2、供应商应逐条响应。 |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**四、实质性条款响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件实质性条款** | **投标文件具体响应内容** | **响 应说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | 1、第三章《招标内容及要求》中加★条款为实质性条款，对实质性条款的响应集中列于此表，且不允许出现负偏差，否则按无效响应处理。2、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见响应文件第×页××位置”。3、并非每个项目都需要设置实质性条款，若本项目未设置实质性条款，则供应商可忽略此表。 |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**五、技术/服务/商务要求条款偏差表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件条款明细** | **投标文件实际响应** | **响 应说明** |
| 一、技术要求偏差 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、服务要求偏差 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 三、商务要求偏差 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | 1、对第三章中除“实质性条款”以外的技术/服务/商务条款进行响应。2、响 应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。3、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见投标文件第×页××位置”。 |

声明：除本偏差表所列的各项条款外，投标文件均完全响应招标文件中的要求。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**六、供应商认为有利于本次招标的其他情况说明。**