|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面[项目特征]1.部位:卫生间地面2.防水层厚度、材料种类:20mm3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖300\*300[工作内容]1.基层清理、铺设垫层、抹找平层2.防水层铺设、填充层铺设3.面层铺设4.嵌缝 | m2 | 488.64 |
| 2 | 020102002002 | 拆除卫生间地面[项目特征]1.部位:卫生间地面2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖[工作内容]1.拆除瓷砖地面 2.垃圾外运 | m2 | 488.64 |
| 3 | 020102001002 | 拆除洗手间台面[项目特征]1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:洗手台大理石台面[工作内容]1.原洗手台台面石材拆除2.垃圾清运 | m2 | 14.4 |
| 4 | 020209001002 | 拆除原卫生间隔断[项目特征]1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间木质隔断[工作内容]1.拆除卫生间原有隔断2.垃圾清运 | 项 | 1 |
| 5 | 020209001001 | 隔断[项目特征]1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间木质隔断[工作内容]1.骨架及边框制作、运输、安装2.隔板制作、运输、安装3.嵌缝、塞口4.装钉压条 | 项 | 1 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 6 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 {保温二次加固挂网}[项目特征]1.墙体类型:外墙[工作内容]1.加固挂网 | m2 | 2953.82 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 7 | 020204003001 | 拆除外墙真石漆[项目特征]1.墙体类型:外墙2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:真石漆[工作内容]1、拆除外墙真石漆2、垃圾清运 | m2 | 2953.82 |
| 8 | 020204003002 | 外墙真石漆[项目特征]1.墙体类型:外墙2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:真石漆[工作内容]1、外墙真石漆2、外墙外保温层上（含打底） | m2 | 2953.82 |
| 9 | 020204003003 | 拆除卫生间瓷砖墙面[项目特征]1.墙体类型:卫生间墙面2.面层材料品种、规格:瓷砖[工作内容]1.拆除卫生间墙体瓷砖 2.垃圾外运 | m2 | 524.24 |
| 10 | 020204003004 | 块料墙面[项目特征]1.墙体类型:卫生间墙面2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖300\*600[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.面层铺贴 | m2 | 524.24 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |
| 11 | 020302001002 | 拆除原有天棚 [业务用房过道][项目特征]1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板[工作内容]1.拆除原有天棚2.垃圾清运 | m2 | 488.64 |
| 12 | 020302001004 | 天棚吊顶 [业务用房过道][项目特征]1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板[工作内容]1.基层清理2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴 | m2 | 488.64 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 020302001003 | 拆除原有天棚 [卫生间][项目特征]1.部位:卫生间2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:钙塑板[工作内容]1.拆除原有天棚2.垃圾清运 | m2 | 225.75 |
| 14 | 020302001005 | 天棚吊顶 [卫生间][项目特征]1.部位:卫生间2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:钙塑板[工作内容]1.基层清理2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴 | m2 | 225.75 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 15 | 020506001001 | 抹灰面油漆[项目特征]1.基层类型:篮球场现浇砼看台2.油漆品种、刷漆遍数:自流平[工作内容]1.基层清理2.水泥基自流平 | m2 | 96 |
| 16 | 020506001002 | 拆除看台油漆面[项目特征]1.基层类型:篮球场现浇砼看台2.油漆品种、刷漆遍数:聚氨酯漆两遍[工作内容]1.铲除原有看台漆面 2.垃圾外运 | m2 | 96 |
|  | C.8 | C.8 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |
| 17 | 030801005001 | 拆除卫生间原有管道[项目特征]1.安装部位（室内、外）:卫生间2.材质:PVC[工作内容]1.拆除原有管道2.垃圾清运 | 项 | 1 |
| 18 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:卫生间横管2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水3.材质:PVC4.规格:DN50 | m | 32 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 4 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 5.连接形式:热熔[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验 |  |  |
| 19 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:卫生间立管2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水3.材质:PVC4.规格:DN255.连接形式:热熔[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验 | m | 72 |
| 20 | 030804004001 | 洗手盆[项目特征]1.材质:石材台面2.下欠式陶瓷洗手盆[工作内容]1.器具、附件安装 | 组 | 20 |
| 21 | 030804012002 | 大便器[项目特征]1.材质:陶瓷蹲便[工作内容]1.器具、附件安装 | 套 | 24 |
| 22 | 030804013002 | 小便器[项目特征]1.材质:陶瓷自动冲洗小便池[工作内容]1.器具、附件安装 | 套 | 8 |
| 23 | 030804012003 | 大便器[项目特征]1.材质:陶瓷坐便器[工作内容]1.器具、附件安装 | 套 | 1 |
| 24 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆）[项目特征]1.材质:陶瓷拖布池[工作内容]1.器具、附件安装 | 组 | 6 |
| 25 | 030804020001 | 热水器[项目特征]1.电能源:电热水器(挂式)[工作内容]1.安装2.管道、管件、附件安装 | 台 | 2 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 5 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 3.保温 |  |  |
| 26 | 030804007001 | 淋浴器[项目特征]1.材质:不锈钢2.组装形式:冷热水3.型号、规格:花洒[工作内容]1.器具、附件安装 | 组 | 4 |
| 27 | 030213001001 | 淋浴间浴霸[项目特征]1.名称、型号:浴霸2.规格:四个红外线光源[工作内容]1.组装 | 套 | 4 |
| 28 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具[项目特征]1.名称、型号:卫生间灯具2.规格:半球形吸顶灯[工作内容]1.组装 | 套 | 24 |
| 29 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具[项目特征]1.名称、型号:办公楼过道吸顶灯2.规格:600\*600方形[工作内容]1.组装 | 套 | 40 |
| 30 | 030801005004 | 拆除卫生间、淋浴间原有灯具，热水器、洗脸盆、拖布池等器具[项目特征]1.拆除部位（室内、外）:卫生间[工作内容]1.拆除原有器具2.垃圾清运 | 项 | 1 |
| 31 | 030204031001 | 小电器[项目特征]1.名称:单联开关[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子 | 个 | 32 |
| 32 | 030212001001 | 电气配管[项目特征]1.名称:PVC线管直径20mm[工作内容]1.电线管路敷设2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 420 |
| 33 | 030212003001 | 电气配线 | m | 420 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 6 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [工作内容]1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装2.支架制作、安装3.钢索架设（拉紧装置安装）4.配线5.管内穿线 |  |  |
| 34 | 030212003002 | 电气配线[工作内容]1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装2.支架制作、安装3.钢索架设（拉紧装置安装）4.配线5.管内穿线 | m | 84 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 35 | AB001 | 拆除原有座椅1.部位：篮球场旁座椅[工作内容]1.拆除原有座椅2.清运垃圾 | 个 | 147 |
| 36 | AB002 | 座椅安装1.部位：篮球场旁座椅[工作内容]1.座椅安装 | 个 | 147 |
| 37 | AB003 | 垃圾清运[项目特征]1.拆除改造部位2.垃圾清运[工作内容]1.垃圾清运 | 项 | 1 |