# 采购需求

一、项目名称： 新筑街道贺韶村征地范围内铲青、拆（破）除、垃圾清运工程项目

二、采购内容和要求：

合同包1(贺韶一组铲青、垃圾清运):贺韶一组铲青260亩，地表垃圾清运18000m³；

合同包2(贺韶一组厂房建筑物部分的垃圾清运、水泥地面破除):贺韶一组厂房建筑物部分的垃圾清运19000m³，水泥地面破除15000㎡；

合同包3(贺韶二组、四组铲青、地表垃圾清运)：贺韶二组、四组铲青95亩，地表垃圾清运8000m³。

三、执行的法律法规

1、执行的法律法规、技术规范包括但不限于以下规定、规范、标准：

《安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《西安市扬尘污染防治条例》

《西安市城市房屋拆迁管理办法》

《西安市建筑垃圾管理条例》

如有最新的法律法规、技术规范发布，按最新的文件执行。

2、质量标准

（1）项目范围内全部采用湿法作业、机械破除、破除现场无扬尘。

（2）按城市管理部门要求安装联网监控和空气检测装置等，确保设备正常使用。

（3）施工单位负责协调村内及周边关系。

四、工 期：

合同包1(贺韶一组铲青、垃圾清运):合同签订之日起10日历天

合同包2(贺韶一组厂房建筑物部分的垃圾清运、水泥地面破除):合同签订之日起10日历天

合同包3(贺韶二组、四组铲青、地表垃圾清运)：合同签订之日起10日历天

五、质量要求：达到国家质量验收规范合格标准

六、其他

1、根据《西安市扬尘污染防治条例》本次工程应考虑治污减霾和降尘费用；

2、为保证施工现场的秩序及安全，降低施工影响，应新建临时围挡；

3、对可能发生的零星工程，应适当考虑相应机械台班；

4、因施工范围较大，为保证施工安全有序进行，应派驻专人看管现场。

5、及时向采购人以书面形式汇报地面破除及垃圾清运进度、工程量及安全

情况。

七、采购内容

合同包1(贺韶一组铲青、垃圾清运):

采购项目工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 铲青 | 亩 | 260 |
| 2 | 地表垃圾清运 | m³ | 18000 |

合同包2(贺韶一组厂房建筑物部分的垃圾清运、水泥地面破除):

采购项目工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 垃圾清运 | m³ | 19000 |
| 2 | 水泥地面破除 | ㎡ | 15000 |

合同包3(贺韶二组、四组铲青、地表垃圾清运)：

采购项目工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 铲青 | 亩 | 95 |
| 2 | 地表垃圾清运 | m³ | 8000 |