采购需求（具体内容详见招标文件）

宝鸡青铜器博物院数据中心建设利用现有机房空间，进行运行设备的部署。

拟建设宝鸡青铜器博物院数据中心，占用现有机房面积约5平米，部署标准42U服务器机柜。设备机柜用于放置算法服务器、数据库服务器、交换机、PDU等重要设备；动力部分放置UPS不间断电源、电池等。