**标的1：农用机械采购**

**1、拖拉机1台**，每台25万元，小计25万元

参数：160马力；SC7H185.5G4-H6759四曲电油发动机；国四排放；前轮轮距1610-1852、后轮轮距1618-1750；双强压带截止阀带2路阀；四驱；高精度型GPS。

**2、自走式收获机1台**,每台16万元，小计16万元

参数：结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；发动机型号规格玉柴YC4A160-T311GY、额定功率118KW、转速2300r/min；整机外形尺寸6020\*2450\*2800mm；工作行数3行；行距600mm；工作幅宽1920mm；最大通过高度1680mm；最小离地间隙250mm；作业速度1.5-4.0km/h；剥皮机构型式全胶辊、剥皮辊数量14个；割台型式卧式；离心式风扇；液压式卸粮；滚刀式秸秆粉碎还田机构；秸秆粉碎还田机构工作幅宽1400mm;4\*4机械驱动；鼓式制动器；轴距2400mm；导向轮驱动轮轮距1800mm。

**3、履带式旋耕机2台**，每台3万元，小计6万元

参数：动力：35马力；尺寸2700\*1100\*1200mm；功能：旋耕、除草、开沟、回填、推土；选配功能：起垄、碎草、双铧犁、施肥、打药；履带式自走功能；主离合器形式：摩擦片式；作业速度：m/s 0.5～0.8 ；配套发动机燃油种类 ： 柴油；启动方式：电启动；传动方式：皮带；工作效率：2亩/每小时。