**榆林市市级机关公务车辆服务中心**

**采购车辆货物项目采购方案技术及相关要求的函**

榆林市市级政府采购中心：

按照榆林市财政局批复（计划编码:ZCSP-榆林市-2023-00184），我单位对该项目提出采购方案技术及相关要求，请组织招标采购工作。本次采购项目为采购车辆货物项目，（本项目不面向中小企业采购），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

一、项目联系人：郑瑞

联系电话：15353865533

采购单位地址：榆林市榆阳区湖滨南路1号

 （联系人不能作为采购人专家代表）

二、服务地点、服务期（工期）：

1、交货（服务）地点：供应商根据甲方要求，送至指定地点。

2、交货（服务）期：合同签订后15个工作日

**三、付款方式:**

验收合格后，一次性付清。

**四、投标资质条件要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

 2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供《法定代表人授权委托书》。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

**五、采购需求：**

|  |
| --- |
| 釆购国产商务车10辆，具体参数如下: |
| 技术参数 | 技术参数值 |
| 长宽高(mm): | 长≥5000mm、宽≥1842mm、高≥1711mm |
| 燃油类型： | 汽油 |
| 发动机排量（L）： | ≤2.5 |
| 变速箱 | 自动挡变速箱 |
| 轴距（mm）： | ≥3000mm |
| 环保标椎： | 国VI |
| 座位数： | 7个 |
| 最大马力（Ps）： | ≥234 |
| 最大扭矩（N • m） | ≥350 |
| 最大功率（kw） | ≥172 |
| 整备质量（kg） | ≥2020 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 釆购国产自主品牌小轿车5辆，具体参数如下: |
| 技术参数 | 技术参数值 |
| 长宽高（mm）： | 长≥4885mm、宽≥1836mm、高≥1449mm、 |
| 燃油类型： | 汽油 |
| 发动机排量（L）： | ≤1.8 |
| 变速箱 | 自动挡变速箱 |
| 轴距（mm）： | ≥2815mm |
| 环保标准 | 国VI |
| 座位数： | 5个 |
| 最大马力（Ps）： | ≥150 |
| 最大扭矩（N • m） | ≥250 |
| 最大功率（kw） | ≥120 |
| 整备质量（kg） | ≥1485 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬挂 |

1. **评标要素表**

|  |  |
| --- | --- |
| 评审内容 | 评审标准 |
| 报价（40分） | 价格分采用最低评标价法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/报价）×报价分值注：计算分数时四舍五入取小数点后两位 |
|  | 技术参数 | 25分 | 提供产品说明书的指标、功能等技术资料，投标产品的技术参数符合国内相关标准，满足招标文件参数要求。根据响应程度（优：7-10分；良好4-6分；一般：1-3分；未提供0分） |
| 投标产品经过市场使用，安全可靠。满足项目的使用要求技术指标和性能，适应和满足在北方地区夏季-冬季的环境及工况条件下使用，包括整车各项功能设置、整车尺寸、外观设计及标识等进行比较。根据响应程度（优：11-15分；良好6-10分；一般：1-5分；未提供0分） |
| 驾驶室及操控系统 | 10分 | 1.驾驶室结构合理，具有良好的视野，座椅舒适程度等进行综合比较，按其响应程度计（0-5分）2.自动保护装置、连续监控、仪表盘显示功能、监测参数等进行综合比较，按其响应程度计（0-5分） |
| 质量管控方案措施 | 10分 | 根据供应商技术支持服务（指导安装、调试、培训）方案、提交的各类检验报告、合格证书、图纸等随机资料响应招标文件要求的程度，各单位的质量管控方案、保证措施、质保范围期限和故障排除解决方案等服务等。根据响应程度（优：7-10分；良好4-6分；一般：1-3分；未提供0分）。 |
| 质量保证 | 5分 | 整车质保三年十万公里加2分，每超出1年或3万公里，加1分，最高3分，并提出书面承诺。 |
| 售后服务及培训措施 | 10分 | 相应的技术支持及售后服务机构，对备品配件、设备发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等，有明确的承诺且具体、切实可行，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用。按其响应程度计（0-5分）。详细说明质量保证期内及质量保证期期满之后的各项售后服务承诺以及质量保修承诺，包括售后服务响应、维修及质保期满后维修的收费情况等服务项目承诺。按其响应程度计（0-5分） |

 榆林市市级机关公务车辆服务中心

2023年4月17日