1. **采购内容及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购目录编码** | **采购内容** | **数量** | **是否进口(0否1是)** | **技术参数** | **计量单位** |
| A02061916 | 泰山石大型景观石 | 1 | 0 | 3.5米X2.4米X0.7米厚宽泰山石，双面雕刻涂红漆，天然石块尺寸有误差，吊车安装 | 尊 |
| A02061916 | 花岗岩景观小品 | 32 | 0 | 40厘米边长正方体，花岗岩凹刻，吊车安装 | 个 |
| A02061916 | 防腐木屋 | 24.5 | 0 | 7X3.5X3米高 | m2 |
| A02061916 | 定制人物雕塑 | 16 | 0 | 1米8真人比例铸铜雕塑 | 尊 |
| A02061916 | 西入口主题雕塑 | 1 | 0 | 4X4.5米高X1.5米厚，双面不锈钢烤漆雕塑，配钢架、吊车安装 | 尊 |
| A02061916 | 4个高速出口雕塑 | 4 | 0 | 1.9X3.6米高，双面不锈钢烤漆，水泥基础，恢复绿化 | 尊 |
| A02061916 | 5个十字路口雕塑 | 5 | 0 | 3.1X3米高，双面不锈钢烤漆，水泥基础 | 尊 |
| A02061916 | 女子治沙连雕塑宣传栏 | 1 | 0 | 5.4X2.8米高，双面不锈钢烤漆含转印大理石，单面液压开启宣传栏 | 尊 |
| A02061916 | 麻黄梁地质公园入口雕塑 | 1 | 0 | 4X2.6米高，双面不锈钢烤漆含转印大理石纹雕塑 | 尊 |
| A02061916 | 医院入口雕塑 | 2 | 0 | 1.2X4米高，双面不锈钢烤漆 | 尊 |
| A02061916 | 影院入口发光雕塑 | 1 | 0 | 0.9X2.4米高，双面不锈钢烤漆，发光字 | 尊 |
| A02061916 | 移栽原植物 | 1 | 0 | 直径1.8米柏树球，移栽距离55米，不包活 | 棵 |
| A02061916 | 恢复绿化 | 20 | 0 | 保存原有植物恢复原绿植水蜡，不包活 | m2 |
| A02061916 | 景观石基础 | 6 | 0 | 4X1.5X1米深，改造花台砌筑景观石基础 | m3 |
| A02061916 | 文化长廊挂画 | 44 | 0 | 0.8X1.2米高不锈钢烤漆造型外框，配2毫米亚克力背UV，抱箍固定喷原有颜色真石漆隐藏 | 块 |
| A02061916 | 不锈钢烤漆字 | 24 | 0 | 30厘米高，不锈钢烤漆字，超高作业 | 个 |
| A02061916 | 数码迷彩喷涂 | 63 | 0 | 3色套色喷涂 | m2 |
| A02061916 | 双开玻璃门 | 2.88 | 0 | 1.6X1.8米高，10毫米钢化玻璃，2毫米钛镁合金型材边框 | m2 |
| A02061916 | 铝合金玻璃窗 | 4.8 | 0 | 1.2X1米高，断桥铝合金玻璃窗，5+5真空玻璃钢化。 | m2 |
| A02061916 | 即时贴 | 1 | 0 | 即时贴 | m2 |
| A02061916 | 文化墙 | 3.8 | 0 | 1.6厘米厚PVC雕刻字面覆2毫米亚克力背UV | m2 |
| A02061916 | 沙发椅 | 5.4 | 0 | 科技布面，内填高密度海绵，实木骨架 | m |
| A02061916 | 休闲圆桌 | 4 | 0 | 直径60厘米 | 张 |
| A02061916 | 书架 | 1 | 0 | 1.2X2米高双面板书架 | 套 |
| A02061916 | 单人床 | 1 | 0 | 1.2X1.9米长实木单人床，带5厘米厚床垫，床上四件套 | 张 |
| A02061916 | 医药急救柜 | 1 | 0 | 44X66X88厘米高，不锈钢带滑轮医药柜 | 个 |
| A02061916 | 办公桌 | 2 | 0 | 1.2X0.4X0.7米高定制双面板办公桌 | 张 |
| A02061916 | 办公椅 | 1 | 0 | 办公椅 | 把 |
| A02061916 | 饮水机 | 1 | 0 | 下置水箱式饮水机 | 台 |
| A02061916 | 运动广场指示雕塑 | 2 | 0 | 2.1X2米高，双面不锈钢烤漆标牌含2.4X0.3X0.6米深混凝土基础 | 块 |
| A02061916 | 路牌 | 2 | 0 | 0.75X2米高X0.15米厚，双面不锈钢烤漆标牌，含混凝土基础 | 块 |
| A02061916 | 提示牌 | 6 | 0 | 0.75X2米高X0.15米厚，双面不锈钢烤漆标牌，含混凝土基础 | 块 |
| A02061916 | 提示引导雕塑 | 2 | 0 | 0.58X0.41X2米高，双面不锈钢烤漆标牌，含混凝土基础 | 尊 |
| A02061916 | 花坛温馨提示牌 | 32 | 0 | 70厘米高，双面不锈钢烤漆标牌，恢复绿化 | 块 |
| A02061916 | 大屏背面彩绘 | 60 | 0 | 定制图案彩绘 | m2 |
| A02061916 | 喷涂灯柱 | 36 | 0 | 4米高直径20厘米灯柱，拆卸喷涂，环保防腐油漆，更换灯内亚克力 | 根 |
| A02061916 | 环卫工具箱长椅 | 15 | 0 | 冷轧钢喷涂军绿色防腐漆加防腐木座椅，定制图案颜色，02.5X0.55X0.45坐高 | 套 |
| A02061916 | 火车站南入口雕塑 | 1 | 0 | 3.1X3米高，双面不锈钢烤漆标牌含3.5X1X0.6米深混凝土基础 | 尊 |
| A02061916 | 北入口雕塑 | 1 | 0 | 北入口雕塑1、1.05X2.2米高，1.3X0.5X0.6米深水泥基础，恢复绿化 | 尊 |
| A02061916 | 主题雕塑基础 | 15 | 0 | 5X2X1.5米深钢筋混凝土基础底座 | m3 |
| A02061916 | 恢复绿化 | 30 | 0 | 保存原有植物恢复 | m2 |
| A02061916 | 公园内灯旗广告牌 | 40 | 0 | 0.45X1.1米高，双面不锈钢烤漆标牌含画面 | 套 |
| A02061916 | 宣传牌 | 5 | 0 | 1.1X1.7米高，不锈钢烤漆双面液压开启宣传栏，含5毫米厚PVC板覆户外写真画面 | 块 |
| A02061916 | 温馨提示牌 | 40 | 0 | 70厘米高，双面不锈钢烤漆标牌 | 块 |
| A02061916 | 南入口宣传栏 | 1 | 0 | 4.5X2.7米高，不锈钢烤漆双面液压开启宣传栏 | 块 |
| A02061916 | 恒安路灯旗广告牌 | 52 | 0 | 0.65X1.5米高，双面不锈钢烤漆标牌含画面、高空作业安装 | 套 |
| A02061916 | 恢复绿化 | 48 | 0 | 绿化还原并雕塑配置绿化 | 处 |
| A02061916 | 展厅前宣传牌 | 2 | 0 | 0.9X2米高，双面不锈钢烤漆加UV画面 | 块 |
| A02061916 | 榆靖路口到富康路灯旗广告牌 | 115 | 0 | 0.8\*1.8米高，230幅画面，户外写真覆膜画面、高空作业安装 | 套 |
| A02061916 | 汽车南、北站宣传牌 | 2 | 0 | 1.1X1.7米高，不锈钢烤漆双面液压开启宣传栏，含5毫米厚PVC板覆户外写真画面 | 块 |
| A02061916 | 不锈钢烤漆价目表 | 2 | 0 | 55X76厘米高不锈钢烤漆UV画面 | 块 |
| A02061916 | 墙面大字 | 19 | 0 | 66厘米高，1.4厘米厚烤漆PVC板雕刻 | 个 |
| A02061916 | 文化墙 | 11.78 | 0 | 16毫米PVC底加亚克力面雕刻 | m2 |
| A02061916 | 展板 | 4.65 | 0 | 5毫米厚PVC底加户外写真画面 | m2 |
| A02061916 | 军旅园入口雕塑 | 1 | 0 | 1.5X2.8米高，双面不锈钢烤漆含转印大理石纹雕塑 | 尊 |
| A02061916 | 大广告牌宣传画面 | 40 | 0 | 3M布卷材UV | m2 |
| A02061916 | 女子治沙连内灯旗广告牌 | 24 | 0 | 0.5X1.4米高，双面不锈钢烤漆标牌含画面、高空作业安装 | 套 |
| A02061916 | 展架 | 5 | 0 | 0.93X1.55米高，铝合金单面展架加双面KT板加户外写真 | 套 |
| A02061916 | 提示牌 | 2 | 0 | 40X30厘米高，1.5厚铝板UV画面 | 块 |
| A02061916 | 实木桌牌 | 8 | 0 | 26X20厘米高，1.5厘米厚实木雕刻涂金漆 | 块 |
| A02061916 | 水晶字 | 0.65 | 0 | 3毫米水晶板加2毫米白色亚克力板雕刻 | m2 |
| A02061916 | 木雕盒子 | 11 | 0 | 20X20厘米高X5厘米厚，实木雕刻 | 个 |
| A02061916 | 民歌博物馆雕塑 | 1 | 0 | 4X1.5米高，双面不锈钢烤漆含转印大理石纹 | 尊 |
| A02061916 | 温馨提示牌 | 2 | 0 | 70厘米高，双面不锈钢烤漆 | 块 |
| A02061916 | 宣传牌 | 1 | 0 | 1.1X1.7米高，不锈钢烤漆双面液压开启宣传栏，含5毫米厚PVC板覆户外写真画面 | 块 |
| A02061916 | 圣都乐园雕塑 | 1 | 0 | 1.6X2米高，双面不锈钢钢烤漆，水泥基础，恢复绿化 | 尊 |
| A02061916 | 夫子庙入口雕塑 | 1 | 0 | 1.3X2.5米高，双面不锈钢烤漆 | 尊 |
| A02061916 | 麻黄梁地质公园西入口小宣传栏 | 1 | 0 | 1.1X1.7米高，不锈钢烤漆双面液压开启宣传栏，含5毫米厚PVC板覆户外写真画面 | 尊 |
| A02061916 | 赵家峁景区入口雕塑 | 1 | 0 | 3.1X1.75米高，双面不锈钢烤漆，水泥基础，恢复绿化 | 尊 |
| A02061916 | 赵家峁西入口小宣传栏 | 1 | 0 | 1.1X1.7米高，不锈钢烤漆双面液压开启宣传栏，含5毫米厚PVC板覆户外写真画面 | 块 |
| A02061916 | 烈士陵园宣传栏 | 22.5 | 0 | 7.5X3米高，双面不锈钢烤漆加双面液压宣传栏，带10毫米PVC覆户外写真画面，3个宣传栏，石材漆饰面 | m2 |
| A02061916 | 发光提示牌 | 1 | 0 | 15X20厘米高，发光亚克力牌 | 个 |
| A02061916 | 宣传挂画 | 4 | 0 | 画框加PVC覆户外写真画面 | 块 |
| A02061916 | 学校雕塑 | 4 | 0 | 1.2X2.4米高，双面不锈钢烤漆，水泥基础，恢复绿化 | 尊 |
| A02061916 | 幼儿园雕塑 | 1 | 0 | 1.8X1.75米高，双面不锈钢烤漆，水泥基础，恢复绿化 | 尊 |
| A02061916 | 学校宣传栏画面 | 13.46 | 0 | 10毫米厚PVC面覆户外写真画面 | m2 |
| A02061916 | 医院墙面大字 | 14 | 0 | 50厘米高1.4厘米厚烤漆PVC板雕刻 | 个 |
| A02061916 | 医院宣传挂画 | 3 | 0 | 32X100厘米高，2块，56X120厘米高，1块 | 块 |
| A02061916 | 医院磁吸照片墙 | 6 | 0 | 1毫米磁力布双层加5毫米PVC雕刻UV画面 | m2 |
| A02061916 | 影院发光字 | 4 | 0 | 20厘米高迷你字 | 个 |
| A02061916 | 影院超薄墙面软膜灯箱 | 10 | 0 | 4.8X2.17米高，8厘米厚铝合金边框，加高亮LED灯，面饰A级膜UV画面，灯下覆桔纹反光纸 | m2 |
| A02061916 | 影院门贴 | 9 | 0 | 5毫米厚PVC雕刻覆户外写真画面 | m2 |
| A02061916 | 影院宣传灯箱 | 1 | 0 | 直角黑色成品LED超薄灯箱含灯箱片 | 个 |
| A02061916 | 影院易拉宝 | 1 | 0 | 1.2X2米高易拉宝展架加相纸画面 | 个 |
| A02061916 | 影院墙面大字 | 8 | 0 | 48厘米高1.4厘米厚烤漆PVC板雕刻 | 个 |
| A02061916 | 影院灯箱片 | 0.5 | 0 | 1.48X0.34米高，灯箱片 | m2 |
| A02061916 | 影院水晶字 | 0.54 | 0 | 90\*60厘米高，金色拉丝不锈钢贴面5毫米厚水晶字 | m2 |
| A02061916 | 影院宣传画面 | 3 | 0 | 5毫米PVC雕刻覆户外写真画面 | m2 |
| A02061916 | 影院宣传海报 | 1 | 0 | 68X103厘米高，相纸 | 张 |

要求：

1、所有采购商品均为定制类商品，具体样式需要进行二次深化设计，供应商需具备较强的二次深化设计能力，提供相关证明资料；

2、供应商需设计不同风格的反映双拥主题的不锈钢雕塑至少5樽以上，双拥主题平面宣传画版式5幅以上；

3、16樽铜雕分“退伍归来”“忠孝两全”“向军人叔叔致敬”“战友情”“光荣参军”5组群雕，供应商就上述主题雕塑提供深化设计效果图或手绘图予以响应。

4、供应商需要查阅史料编纂10则发生在榆林大地上的拥军故事，每则200字左右。