**第五章 商务及合同主要条款**

(最终以甲乙双方实际协商签定协议为准)

**合同编号：**

**签约地点：**

**签约日期： 年 月 日**

苗木移植工程服务合同

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称:

2.项目地点:

3.项目内容:苗木移植服务。

二、服务的范围和标准

1.服务范圈:甲方指定的需要移植的苗木。

2.质量标准:双方约定服务标准(详见附件1)。

三、服务期限

年 月 日起至全部苗木运输栽植完毕且完成养护后服务止。

四、合同价款及付款方式

1.合同价为 ，最终以实际移植苗木数量据实结算。因乙方原因造成少移植或者移植不符合甲方要求的苗木，按照相应苗木规格的合同价对乙方进行扣款《扣款额=苗木移植单价\*数量)。

2.付款方式:移植费结算按照时间节点分两批付清:第一批移植费在移植工作结束后，经验收合格，甲方在15个日历日内支付移植总量的70%移植款；第二批移植费在移植工作结束后，经验收合格，甲方在30个日历日内支付利余30%移植款。乙方开具全部费用发票。

五、甲乙双方的权力与义务

1.甲方的权力与义务

(1）甲方按合同约定向乙方支付苗木移植服务费用，并对乙方进行技术交底和安全交底。

(2）甲方对乙方提供的服务享有监督权和检查权，有权对乙方服务提出意见和建议。

(3）甲方认为乙方劳务人员难以达到服务标准要求时，有权通知乙方调换劳务人员。

2.乙方的权力与义务

（1）委派一名项目负责人。主要检查合同落实情况，切实抓好施工期内劳务管理工作。基本工作内容至少如下:

①负贵与甲方进行协调、沟通等相关事宜，如在现场发现问题，应及时汇报:

②督促好现场人员的管理工作，工作过程中不得违章作业;

③负责对苗木移植情况进行检查，每天不少于2次:

④负责每天与甲方相关负责人核对当天移植苗木数量。

（2）乙方聘请专业的劳务人员，且须身体健康、品德良好，无违法犯罪记录，并应视工作量及时增加或减少人员。

（3）乙方应按合同约定服务范围、质量标准，按时限达到要求， 随时接受甲方监督检查。

（4）现场的劳务人员须衣帽整洁，做到工完场清，文明作业。自觉遵守各项规章制度，不得在工作以外的区域活动。

（5）乙方应加强劳务人员管理，确保人员在工作、生活期间不发生安全事故。

（6）乙方对苗木移植工作认真负责，并定期征求甲方对苗木移被工作的意见和建议，对存在的问题及时处理。

(7)乙方应派出至少1名修剪工和1名苗木养护技术员(具有园林级化相关等级鉴定证书)，根据苗木品种或栽植要求进行修剪和养护。

六、安全防护及事故处理

乙方在合同承包期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保不发生安全责任事故。承包期间。劳务人员发生的伤亡、患病等一切纠纷，由乙方负责并承担，均与甲方无关。

1.一般要求

(1)乙方应对现场的劳务人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

(2)乙方应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保不出安全责任事故。

2.交全防范

(1)乙方在从事修剪树木、土球包扎、苗木运输等工作时应采取相应的安全防护措施。

(2)乙方对存在安全隐患的设施、物品，应及时予以修理或更换。

七、验收

采购人按照附件1《服务标准》约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

八、其他事项

1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决；若协商不成，交由当地人民法院裁决。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；《服务标准》等附件作为合同组成部分与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章)：

委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

时间: 年 月 日 时间: 年 月 日

附件1.《服务标准》

附件1

**服务标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| 1 | 苗木品种 | 严格按照甲方计划安排选择需移植苗木品种。 |
| 2 | 苗木胸径 | 严格按照甲方计划安排选择需移植苗木胸径。 |
| 3 | 病虫害防治 | 所移植苗木必须健康无病虫害。 |
| 4 | 土球包扎 | 土球应按胸径（高度1.2m处）的6-8倍计算，胸径为15-18cm的，土球大小为90-100cm；胸径为19-22cm的，土球大小为110-120cm；胸径为23-25cm的，土球大小为130-140cm；25cm 以上的，土球大小为150-160cm。起苗断根时，根的断面要光滑整齐，防止把根系断裂，凿烂。土球包扎选择合适材料，做到土球根部不松不散。 |
| 5 | 装卸车 | 装运时应用吊车将苗木吊上车，按装苗木原则进行，不得随意装车，并绑定牢固，以免破坏土球、树枝和运输过程中损坏树干；提运苗木时，不得损伤树皮。 |
| 6 | 苗木修剪 | 严格按照苗木生长规律和甲方绿化需求进行修剪。修剪程度应利于苗木生长。利于苗木整形，无乱修剪或不按要求修剪。 |
| 7 | 栽植标准 | 苗木运至地点后应及时栽植，不得长时间暴露，必要时可保持土球湿润。种植穴的直径大小应比土球直径大约40cm，深度比土球深约5cm，树穴上下大小基本一致，上口与下口基本垂直，翻松底土，按种植要求回填种植土和基肥。种植深度符合苗木生长习性要求，根茎部与沉降后的地表面等高或略高。控制朝向，将树冠饱满、密实面朝向主观赏面。对透水系数小的栽植区域，应用PVC管进行透气排水。清楚非降解包装物，分层均匀填土，分层捣实，水圈做法合理，浇水及时、浇透，不跑水、不积水。支撑保护时，应用三角撑或井字撑方式进行，支撑木大小、高度统一，支撑埋入土中约15-20cm。 |
| 8 | 养护标准 | 严格按照苗木养护规范进行，确保移植苗木成话。养护时间从苗木栽植工作到位后开始。 |
| 9 | 现场管理 | 遵守甲方管理规定，不在工作区域外活动，遵守安全操作规程，  无安全事故发生，保持现场良好作业秩序，无乱扔垃圾现象。 |