**工程量清单编制说明**

# 一、工程概况

本次完成塬面保护面积4.76km2，分为贾蔡村村东治理工程、村西治理工程两部分。

村西治理工程：青石板步道85.73m，青石板平台5处，透水砖步道191m，护栏341m（仿木混凝土护栏235m、波形护栏106m），土工网护坡275m2，碎石地坪88m2，边坡修整245m2，浸塑围栏410m，栽植爬山虎151株，边坡绿化245m2，栽植独杆石楠366株，栽植龙爪槐190株，栽植红叶李32株，栽植独杆月季215株，栽植绿篱1759m（大花月季1164m、金叶女贞595m），太阳花绿化750m2。并配套简介牌1块、宣传牌1块、LED宣传牌1套、分类垃圾桶3个。

村东治理工程：削坡开级844m2，栽植红叶石楠球107株，栽植红叶李100株，栽植金叶女贞绿篱127m，边坡绿化844m2，造型松栽植3株。

# 二、编制依据：

（1）高陵区贾蔡村塬面保护综合治理项目图纸等资料；

（2）陕发改项目[2017]1606号文《关于《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》等计价依据的批复》；

（3）陕水规计发〔2019〕66号文《陕西省水利厅关于发布试行《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》等计价依据的通知》；

（4）陕发改投资[2016]1303号文《关于陕西省水利工程营改增计价依据调整办法》；

（5）办材务函[2019]448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

（6）不足部分采用相关定额进行补充。

# **三、其他说明**

（1）工程保险费按0.5%计取；

（2）暂列金额按5%计取；

（3）临时工程不计取；

（4）本项目无暂定价。