# 招标内容及要求

**一、项目概况：**

曲江新区环卫车队位于西安曲江新区长鸣路以西马腾空绕城高速以南。曲江新区环卫车队现有各类水车、洗扫车、扫地车、吸尘车、护栏清洗车、垃圾清运车、深度保洁等环卫车车辆共计145辆。

**二、服务内容及服务期限：**

2024年曲江新区环卫车队车辆维修服务项目内容包括：环卫车辆定期养护、故障维修、易耗件更换三大部分的配件费和工时费构成。

服务期限：合同签订后一年。

**三、服务要求**

1、拥有独立的维修场地。维修区域划分清晰，安全环保措施到位。

2、具有一定环卫车辆的维修经验。必须有相当数量的专业维修技师，大型纯电动环卫车辆专业维修技师。

3、拥有大型环卫车的维修专业设备（提供设备名称及相关产品特点、产品概述）。

4、车辆在作业时发生故障，不能正常行驶的，车队通知承修单位30分钟内赶往现场及时排除故障，不得以任何理由拖延，以免影响交通。

5、承修单位必须具有短期垫付已发生未支付费用的经济能力。

6、为了工作便利,承修单位必须具有24小时免费市内车辆故障救援的条件。具备一定量常用汽配件的库存,满足日常车辆维修随到随修，维修配件为纯正原厂配件。

7、车队车辆在特定的时段（如冬季扫雪、除冰）期间, 承修单位在必要的情况下能提供专业维修人员常驻采购人车队,随时处理车辆突发故障。

8、承修单位对更换的配件及车辆各种检修明确质保时间,因配件质量问题或维修技术问题引发车辆次生故障,须由承修单位负责。

9、车辆发生大的故障, 承修单位需先上报维修方案及初步评估维修费用,车队在核实情况后方可维修。

10、对于老旧车辆的配件报价、加工件报价,冷僻件报价等, 承修单位与车队协商后制定标准。

11、承修单位应对更换新旧件拍照留证,以待车队核实。

12、承修单位应按车队要求的时间段内完成车辆的维修和保养并交车。

13、承修单位应为每一辆专业作业车辆建立详细的维修台账。

14、配件要求：更换配件必须为纯正原厂配件、货真价实。

15、供应商有充足的零配件储备，小型故障当日解决，大型故障解决时间不得超过7天，以上解决时间包含零配件调配时间。

**四、其他要求**

1、本项目报价形式为综合单价，即所有分项维修一次的单价之和，最终根据实际发生的维修费用经采购人确认后据实计算。

2、供应商所报维修单价不得超出该配件的市场价，否则采购人有权以市场价格进行支付或不予支付。

3、维修后的产品质保期≥3个月，质保期参照生产厂家或行业相关要求，具体以质保周期长的为准。

## 小型洗扫车维修

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子件名称 | 子件规格 | 单位 | 备注 |
| 1 | 柴油滤清器总成 | 110500003 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 2 | 进气帽总成 | 1109.6B-080 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 3 | 骨架油封 | 30\*42\*7 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 4 | 骨架油封 | 40X72X7 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 5 | 骨架油封 | 50X75X12 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 6 | 骨架油封 | 55×80×10 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 7 | 轴承(STH) | 60042RS（180104） | 套 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 8 | 轴承(TMB) | 62082RSZ1 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 9 | 轴承(STH) | 6306-2RS(180306) | 套 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 10 | 轴承(TMB) | 6309Z(60309) | 套 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 11 | 轴承(TMB) | 6310-2RSZ1(180310KZ1) | 套 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 12 | 空气柱塞(呼吸器) | BJ130 | 个 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 13 | 电磁离合器总成 | DLD6-160/FLM-1 | 套 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 14 | 转动销轴（镀彩） | FJ5050-01.06-1 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 15 | 传动轴 | FJ5050-01.06-3A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 16 | 端盖(黑漆) | FJ5050-01.06-5 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 17 | 左旋螺杆(镀彩) | FJ5050-01.06-6 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 18 | 螺纹筒（镀彩） | FJ5050-01.06-7 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 19 | 右旋螺杆(镀彩) | FJ5050-01.06-8 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 20 | 销轴（镀彩） | FJ5050-01.06-9 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 21 | 垫片(φ50-φ11/δ5)（镀彩） | FJ5052-01-12 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 22 | 压板（镀彩） | FJ5052TSL-01-13 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 23 | 卡板φ60-φ13/δ6（镀彩） | FJ5121-01-7 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 24 | 端盖（镀彩） | FLM5050TSL-01.03C-1 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 25 | 轴 | FLM5050TSL-01.03C-2A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 26 | 张紧轮φ120\*89 | FLM5050TSL-01.03C-3B | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 27 | 卡板（镀彩） | FLM5050TSL-01.03C-5 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 28 | 风机吸风密封胶条(421-334-3) | FLM5050TSL-01.05-6A | 块 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 29 | 风机排风密封胶条(391-260-3) | FLM5050TSL-01.05-7A | 块 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 30 | 油泵固定座(黑漆) | FLM5050TSL-01.06.01B | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 31 | 转动座（黑漆） | FLM5050TSL-01.06.02A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 32 | 右旋螺杆销轴（镀彩） | FLM5050TSL-01.06-10 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 33 | 齿轮泵轴承座（黑漆） | FLM5050TSL-01.06-4A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 34 | 离心离合器(NFCY40-245-108) | FLM5060TSL-01.12A.01 | 套 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 35 | 齿轮泵皮带轮(镀彩)φ146\*28 | FLM5062TSL-01-11A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 36 | 空滤器连接法兰橡胶垫 | FLM5062TSL-01-19 | 块 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 37 | 张紧轮固定座（黑漆） | FLM5070GQX-01.10 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 38 | 轴承座(含支座)（黑漆） | FLM5070GSL-01.01-1A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 39 | 水泵传动轴φ62\*346 | FLM5070GSL-01.01-2A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 40 | 挡圈φ44-φ11/δ6（镀彩） | FLM5070GSL-01.01-5 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 41 | 端盖（镀彩）φ150 | FLM5070GSL-01.01-8 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 42 | 轴(镀彩)87mm | FLM5070GSL-01.02-1A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 43 | 高压水泵张紧轮58mm | FLM5070GSL-01.02-2D | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 44 | 挡板φ26\*9/δ4（镀彩） | FLM5070GSL-01.02-3 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 45 | 张紧轮隔套（镀彩）φ30-φ20/δ17 | FLM5070GSL-01.02-4 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 46 | 水箱后拉杆(镀锌) | FLM5070TSLQ4-01(JXⅢ)-2 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 47 | 风机总成(逆时针)喷胶 | FLM5070TSLQ4-01.02A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 48 | 隔套焊合φ66\*174（镀彩） | FLM5070TSLQ4-01.05.01 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 49 | 后支架（黑漆） | FLM5070TSLQ4-01.05-1 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 50 | 端盖φ130（镀彩） | FLM5070TSLQ4-01.05-3 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 51 | 隔套φ54-φ40/δ30 | FLM5070TSLQ4-01.05-4 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 52 | 散热器进气过渡管 | FLM5070TXSQ5-01.02 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 53 | 空滤器气管抱箍（镀彩） | FLM5071GSL-01.13 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 54 | 端盖(镀彩) | FLM5071GSL-01-10 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 55 | 雾德水泵隔套2（黑漆）φ44 | FLM5071GSL-01-11 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 56 | 软管1 | FLM5071GSL-01-5 | 条 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 57 | 张紧轮支座QT450 | FLM5071TXSQ4-01-4 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 58 | 水箱拉杆1(镀锌)φ10 | FLM5080TXSJL5(国三副发)-01-3 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 59 | 传动轴420mm | FLM5080TXSJL5-01.01-1 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 60 | 水泵传动皮带轮(Φ126\*50)(镀锌) | FLM5080TXSJL5-01.01-2 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 61 | 消声器固定夹焊合（镀彩） | FLM5100TQS-01.05 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 62 | 副发油门线固定座(镀彩) | FLM5100TQS-01-1 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 63 | 油门控制器限位板(镀彩) | FLM5100TQS-01-5 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 64 | 进气管焊合(离心离合器)（黑漆） | FLM5100TSL-01.03 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 65 | 接管φ63\*1\*150 | FLM5100TSL-01-1 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 66 | 涡轮增压机进气管 | FLM5100TXSQ5-01.01A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 67 | 进气管去撑座(黑漆) | FLM5100TXSQ5-01.02 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 68 | 副发手动泵支架(黑漆) | FLM5100TXSQ5-01-3 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 69 | 油气分离器固定板(黑漆) | FLM5101TXS-01(JXⅢ)-1 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 70 | 吸风道(含法兰) | FLM5101TXS-01.01 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 71 | 风机支架(黑漆)780mm | FLM5101TXS-01.02 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 72 | 柴油管固定板(镀彩)δ4 | FLM5101TXS-01-2 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 73 | 涡轮增压机进气管固定座(黑漆) | FLM5101XS-01（JXIII）.03 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 74 | 吸咀软管卡箍（镀彩） | FLM5150TSL-05.10B | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 75 | 反缓冲块 | FLM5152TSL-02-3 | 块 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 76 | 副发空滤器接管5 | FLM5161TSL(I)-02-5 | 根 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 77 | 长槽孔12专用平垫（镀彩） | FLM5161TSL-06-1 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 78 | 弹性柱销联轴器 | HL2-Y35-Y38(雾德水泵) | 套 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 79 | 空气滤清器 | KLQ-168A | 个 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 80 | 油门软轴 | LJ103-3800(FLM5100TQS-01.03) | 套 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 81 | 左加强板螺栓 | M10×1.25×40 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 82 | 排气管接口垫（椭） | NHR(1200040A) | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 83 | 水箱下水管 | NHR(1303100A) | 根 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 84 | 水箱上水管 | NHR(1303200A) | 根 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 85 | 油水分离器 | NHR(RL-1 Ф8) | 个 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 86 | 消声器总成 | NHR-1201100A1 | 根 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 87 | 轴套 | SHZ30K-01.01-3 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 88 | 离合器轴 | SHZ30K-01.05-6A | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 89 | 消音器缓冲块1 | SHZ30K-01.10-10 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 90 | 消音器缓冲块2 | SHZ30K-01.10-11 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 91 | 套管（镀彩）φ14\*2\*30 | SHZ30K-01.10-12 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 92 | 副发油门线支板（镀彩） | SHZ30K-01-1 | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 93 | 小皮带轮(φ181\*78) | SHZ30K-01-9B | 件 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 94 | 盖茨皮带 | XPA1207 | 条 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 95 | 皮带(盖茨) | XPB-2040 | 条 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 96 | 窄V带 | XPZ-1270 盖茨3V-500 | 条 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 97 | 轴用挡圈 | φ30 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 98 | 轴用挡圈 | φ35 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 99 | 轴用挡圈 | φ40 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 100 | 孔用挡圈 | φ42 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 101 | 轴用挡圈 | φ45 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 102 | 孔用挡圈 | φ80 | 只 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 103 | 焊接管φ48\*1.6 | 排气管改制用 | 米 | 01S副发、风机及高压水泵总成 |
| 104 | 轴承(STH) | 6208-2RS(180208) | 套 | 03/04左右清扫装置 |
| 105 | 轴套焊合（灰色粉） | FJ5050-03.05A | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 106 | 轴承座体（灰色粉） | FJ5050-03.06.01ab | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 107 | 隔套 | FJ5050-03.06-2 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 108 | 垫片（镀彩） | FJ5050-03.06-3 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 109 | 连杆销轴(镀彩) | FJ5050-03.08 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 110 | 连接叉销轴（镀彩） | FJ5050-03-14 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 111 | 前扫右旋连接叉(镀彩) | FJ5050-03-15 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 112 | 弹簧拉环（镀彩） | FJ5050-03-16 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 113 | 滑动销（镀彩）φ20\*123 | FJ5050-03-2A | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 114 | 垫块（镀彩） | FJ5050-03-3 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 115 | 法兰垫板（镀彩） | FJ5050-03-4 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 116 | 卡板（镀彩）δ6\*24\*40 | FJ5061ZYS-07-5 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 117 | 右旋连接叉(镀彩) | FJ5121-03-1 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 118 | 连杆销轴(短)(镀彩) | FLM5050TSL-03.08 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 119 | 左转轴座(含隔套/长164)（灰色粉） | FLM5060TSL-03.02A | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 120 | 左连杆焊合(φ26)(灰色粉) | FLM5060TSL-03.07 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 121 | 右连杆焊合(φ26)(灰色粉) | FLM5060TSL-03.09 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 122 | 左前底座（灰色粉） | FLM5060TSL-03.10A | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 123 | 左后底座(灰色粉) | FLM5060TSL-03.11 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 124 | 左铰接板（灰色粉） | FLM5060TSL-03.12 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 125 | 路肩扫盘焊合(4-M10/φ420)(灰色粉) | FLM5060TSL-03.13B | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 126 | 转座销轴(镀彩) | FLM5060TSL-03-10 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 127 | 回拉弹簧(φ5×30×175) | FLM5060TSL-03-12 | 条 | 03/04左右清扫装置 |
| 128 | 小路肩扫盘盖板(4-φ11)（灰色粉） | FLM5060TSL-03-3B | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 129 | 左旋连接叉(镀彩) | FLM5060TSL-03-5 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 130 | 螺纹筒(镀彩) | FLM5060TSL-03-6 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 131 | 转轴座铜套（D33/D26×d20×L43） | FLM5060TSL-03-8 | 个 | 03/04左右清扫装置 |
| 132 | 连杆铜套（D26×d20×L63） | FLM5060TSL-03-9 | 个 | 03/04左右清扫装置 |
| 133 | 右转轴座(含隔套/长164)（灰色粉） | FLM5060TSL-04.02A | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 134 | 右前底座（灰色粉） | FLM5060TSL-04.04A | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 135 | 右后底座(灰色粉) | FLM5060TSL-04.05 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 136 | 右铰接板（灰色粉） | FLM5060TSL-04.06 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 137 | 左前安装支架(2-M8)（灰色粉） | FLM5100TQS-03.01B | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 138 | 左后安装支架（灰色粉） | FLM5100TQS-03.02B | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 139 | 右前安装支架(2-M8)（灰色粉） | FLM5100TQS-04.01B | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 140 | 右后安装支架（灰色粉） | FLM5100TQS-04.02B | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 141 | 后扫盘焊合(4-M10)(灰色粉) | FLM5161TSL(I)-03.08 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 142 | 传动轴 | FLM5161TSL(I)-03.12-1 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 143 | 扫盘盖板(4-φ11)(灰色粉) | FLM5161TSL(I)-03-9 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 144 | 螺母M16\*2\*14（左旋） | JB994-77 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 145 | 扁螺母M18\*1.5 | JB994-77 | 个 | 03/04左右清扫装置 |
| 146 | 销轴（镀彩） | SHZ30-03.07 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 147 | 销轴A12\*85（镀彩） | SHZ30-03-11 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 148 | 销轴（镀彩） | SHZ30-03-12 | 件 | 03/04左右清扫装置 |
| 149 | 轴用挡圈 | φ40 | 只 | 03/04左右清扫装置 |
| 150 | 孔用挡圈 | φ80 | 只 | 03/04左右清扫装置 |
| 151 | 滑车 | 0.1T | 只 | 05S吸嘴总成 |
| 152 | 9寸花纹橡胶轮 | 230MM | 个 | 05S吸嘴总成 |
| 153 | 轴承(STH) | 60062RS | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 154 | 压板δ2\*25\*750（镀彩） | FJ5050-05-2 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 155 | 支座2（灰色粉） | FJ5051-05.04-2 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 156 | 销轴（镀彩） | FJ5051-05.13 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 157 | 卡箍焊合φ213（镀彩） | FJ5052TSL-05.15 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 158 | 卡板（镀彩）δ6\*24\*40 | FJ5061ZYS-07-5 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 159 | 左支承架（灰色粉） | FLM5050TSL-05.05.02 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 160 | 右支承架（灰色粉） | FLM5050TSL-05.05.02 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 161 | 幅板（黑漆） | FLM5050TSL-05.05-1A | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 162 | 轮架（黑漆） | FLM5050TSL-05.05-2B | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 163 | 挡板（镀彩） | FLM5050TSL-05.05-3 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 164 | 后滚轮轴（镀彩） | FLM5050TSL-05.06-1 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 165 | 垫套 新（镀彩） | FLM5050TSL-05.06-2 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 166 | 限位连接杆(镀彩) | FLM5050TSL-05.14A | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 167 | 挡沙胶板（220-1410-3） | FLM5050TSL-05-16 | 块 | 05S吸嘴总成 |
| 168 | 橡胶板(80-48-20) | FLM5050TSL-05-22 | 块 | 05S吸嘴总成 |
| 169 | 隔套 | FLM5060TSL-05.05-4A | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 170 | 后轮支架焊合(灰色粉) | FLM5060TSL-05.06.01 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 171 | 滑轮固定架1(镀彩) | FLM5060TSL-05.08 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 172 | 挡砂板前支架（黑漆） | FLM5060TSL-05.12 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 173 | 挡砂板后支架(黑漆) | FLM5060TSL-05.13 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 174 | 销轴改制焊合(镀锌) | FLM5060TSL-05.22 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 175 | 支板（镀彩） | FLM5060TSL-05-11 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 176 | 吸嘴前围内托橡胶板 | FLM5060TSL-05-11 | 块 | 05S吸嘴总成 |
| 177 | 吸嘴吸管(YD) | FLM5060TSL-05-3 | 根 | 05S吸嘴总成 |
| 178 | 夹板δ3\*30\*1410（镀彩） | FLM5060TSL-05-4A | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 179 | 0.1T滑车销轴（镀彩） | FLM5060TSL-05-6 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 180 | 后支架连接板δ5（灰色粉） | FLM5060TSL-05-7 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 181 | 吸嘴前围橡胶板(10×750×230) | FLM5060TSL-05-8 | 块 | 05S吸嘴总成 |
| 182 | 吸嘴底部橡胶 | FLM5080TSL-05-1A | 块 | 05S吸嘴总成 |
| 183 | 插销（镀彩） | FLM5080TSL-05-2A | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 184 | 轴套(D35×d25×L50) | FLM5080TSL-05-3 | 个 | 05S吸嘴总成 |
| 185 | 底部橡胶压板δ4\*40\*350（镀彩） | FLM5080TSL-05-4 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 186 | 吸嘴吊臂焊合（灰色粉） | FLM5100TXSQ5-05.01A | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 187 | 吸嘴焊合(灰色粉) | FLM5100TXSQ5-05.02A | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 188 | 吸嘴限位(黑漆) | FLM5100TXSQ5-05.03 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 189 | 滑轮固定架(镀锌) | FLM5100TXSQ5-05.04 | 件 | 05S吸嘴总成 |
| 190 | 卸扣 | φ10 | 个 | 05S吸嘴总成 |
| 191 | 孔用挡圈 | φ55 | 只 | 05S吸嘴总成 |
| 192 | 重型锁扣 | Ф6 | 个 | 05S吸嘴总成 |
| 193 | 安全扣 | 7# | 个 | 06S副车架总成 |
| 194 | 副车架固定块2（黑漆） | FJ5050-06.01.05 | 件 | 06S副车架总成 |
| 195 | 副车架固定块1（黑漆） | FJ5050-06.09 | 件 | 06S副车架总成 |
| 196 | 支座2（灰色粉） | FJ5051-05.04-2 | 件 | 06S副车架总成 |
| 197 | 框架拉板（黑漆）δ10 | FJ5121-06.02-3 | 件 | 06S副车架总成 |
| 198 | 油缸座耳（黑漆） | FLM5020ZLJ-02-7 | 件 | 06S副车架总成 |
| 199 | 橡胶垫 | FLM5050TSL-06.02 | 个 | 06S副车架总成 |
| 200 | 撑杆夹 | FLM5050TSL-06.03 | 个 | 06S副车架总成 |
| 201 | 副发空滤器支座（黑漆） | FLM5060TSL-06.09 | 件 | 06S副车架总成 |
| 202 | 吸嘴提升油缸固定座（灰色粉） | FLM5060TSL-06.11 | 件 | 06S副车架总成 |
| 203 | 吸管接管密封圈 | FLM5060TSL-06.20 | 个 | 06S副车架总成 |
| 204 | 排风道盖板δ4\*180\*180黑漆 | FLM5060TSL-06-11 | 件 | 06S副车架总成 |
| 205 | 撑杆座销轴φ20\*58（镀彩） | FLM5060TSL-06-12 | 件 | 06S副车架总成 |
| 206 | 副发水箱支架（黑漆） | FLM5070TSLQ4-01.06 | 件 | 06S副车架总成 |
| 207 | 支耳焊合（灰色粉） | FLM5080TSL-06.08.02A | 件 | 06S副车架总成 |
| 208 | 胶管支撑钩（镀彩） | FLM5080TXSE4-03-4 | 件 | 06S副车架总成 |
| 209 | 撑杆体(L=318)（红漆） | FLM5100TQS-06.02A | 件 | 06S副车架总成 |
| 210 | 副车架焊合(黑漆) | FLM5100TXSQ5-06.01 | 件 | 06S副车架总成 |
| 211 | 扫盘垫板(黑漆) | FLM5100TXSQ5-06-1 | 件 | 06S副车架总成 |
| 212 | 水泵固定架1(黑漆) | FLM5101TXS-06.01-12 | 件 | 06S副车架总成 |
| 213 | 水泵固定架2(黑漆) | FLM5101TXS-06.01-13 | 件 | 06S副车架总成 |
| 214 | 水泵轴承座固定架2(黑漆) | FLM5101TXS-06.01-9 | 件 | 06S副车架总成 |
| 215 | 过渡吸筒φ200\*255（黒漆） | FLM5101TXS-06.03 | 件 | 06S副车架总成 |
| 216 | 转接风道(喷胶)不含固定板 | FLM5101TXS-06.05A | 件 | 06S副车架总成 |
| 217 | 撑杆限位板（黑漆） | FLM5150TSL-06-12 | 件 | 06S副车架总成 |
| 218 | 长槽孔12专用平垫（镀彩） | FLM5161TSL-06-1 | 件 | 06S副车架总成 |
| 219 | 齿轮泵 | CBW-F306-CFH | 台 | 07A液压系统 |
| 220 | 直通单向阀 | DIF-L10H1 | 个 | 07A液压系统 |
| 221 | 铜止回阀（埃美柯） | DN15 | 个 | 07A液压系统 |
| 222 | 铜球阀（埃美柯） | DN25 | 个 | 07A液压系统 |
| 223 | 电磁阀组 | EMDV-08-C7-N-O-12DL | 套 | 07A液压系统 |
| 224 | 并紧螺母（镀彩） | FJ5050-07-13 | 件 | 07A液压系统 |
| 225 | 下管夹(双φ14)（镀彩） | FJ5050-07-5 | 件 | 07A液压系统 |
| 226 | 放油螺塞M20\*1.5（镀彩） | FJ5050-07-57 | 件 | 07A液压系统 |
| 227 | 上管夹(1-φ18)（镀彩） | FJ5050-07-6A | 件 | 07A液压系统 |
| 228 | 上管夹(φ14单)（镀彩） | FJ5051-04-3 | 件 | 07A液压系统 |
| 229 | 下管夹(φ14单)（镀彩） | FJ5051-04-4 | 件 | 07A液压系统 |
| 230 | 上管夹(1-φ22)镀彩 | FJ5060GQX-04-6A | 件 | 07A液压系统 |
| 231 | 防尘套(70-43-50-78) | FLM5060TSL-03-1 | 个 | 07A液压系统 |
| 232 | 防水罩(534mm)（黒漆）固定板为长孔210 | FLM5060TSL-06.16A.01A | 件 | 07A液压系统 |
| 233 | 液压油箱吸油接头M30\*2（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.01 | 件 | 07A液压系统 |
| 234 | 液压油箱回油接头M26\*1.5（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.02 | 件 | 07A液压系统 |
| 235 | 齿轮泵吸油接头M30\*2（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.03 | 件 | 07A液压系统 |
| 236 | 齿轮泵出油接头M22\*1.5（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.04A | 件 | 07A液压系统 |
| 237 | 摆动油缸接头(球头)（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.07A | 件 | 07A液压系统 |
| 238 | 升降油缸接头(球头)（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.08A | 件 | 07A液压系统 |
| 239 | 过板接头1（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.14 | 件 | 07A液压系统 |
| 240 | 液压油箱500\*300\*380（黑漆） | FLM5060TSL-07.05.01A | 件 | 07A液压系统 |
| 241 | 调节螺母（镀彩） | FLM5060TSL-07-12 | 件 | 07A液压系统 |
| 242 | 扫盘升降油缸头18\*1.5（镀彩） | FLM5060TSL-07-14 | 件 | 07A液压系统 |
| 243 | 后门油缸(YG797I) | FLM5060TSL-07K.01.01A(YG1215B) | 根 | 07A液压系统 |
| 244 | 上管夹(双φ10)（镀彩） | FLM5060TSL-07K.02.04-2 | 件 | 07A液压系统 |
| 245 | 上管夹(双φ10宽)（镀彩） | FLM5060TSL-07K.02.04-3 | 件 | 07A液压系统 |
| 246 | 上管夹(三φ10)（镀彩） | FLM5060TSL-07K.02.04-4 | 件 | 07A液压系统 |
| 247 | 上管夹(双10单孔)（镀彩） | FLM5060TSL-07K.02.04-5 | 件 | 07A液压系统 |
| 248 | 上管夹(四φ10)（镀彩） | FLM5060TSL-07K.02.04-6 | 件 | 07A液压系统 |
| 249 | 罩座固定板(灰色粉)δ5 | FLM5070TQS-07.04.03-2 | 件 | 07A液压系统 |
| 250 | 上管夹(5-φ10)（镀彩）δ8\*26\*128 | FLM5070TQS-07.04-14 | 件 | 07A液压系统 |
| 251 | 销轴φ7\*33默实(镀彩) | FLM5070TQS-07.09-1 | 件 | 07A液压系统 |
| 252 | 液压管固定板1(镀彩) | FLM5100TQS-07.04-1 | 件 | 07A液压系统 |
| 253 | 液压管固定块7(镀彩) | FLM5100TQS-07.04-10 | 件 | 07A液压系统 |
| 254 | 液压管固定板2(镀彩) | FLM5100TQS-07.04-2 | 件 | 07A液压系统 |
| 255 | 液压管固定板3（镀彩） | FLM5100TQS-07.04-3 | 件 | 07A液压系统 |
| 256 | 液压管固定板4（镀彩） | FLM5100TQS-07.04-4 | 件 | 07A液压系统 |
| 257 | 液压管固定板5（镀彩） | FLM5100TQS-07.04-5 | 件 | 07A液压系统 |
| 258 | 右前扫隔壁接头固定板（镀彩） | FLM5100TQS-07.04-6 | 件 | 07A液压系统 |
| 259 | 左前扫硬管固定板（镀彩） | FLM5100TQS-07.04-7 | 件 | 07A液压系统 |
| 260 | 左后扫隔壁接头固定板（镀彩） | FLM5100TQS-07.04-8 | 件 | 07A液压系统 |
| 261 | 液压管固定块6（镀彩） | FLM5100TQS-07.04-9 | 件 | 07A液压系统 |
| 262 | 液压集成块阀组 | FLM5100TQS-07.06B | 套 | 07A液压系统 |
| 263 | 高压球阀启闭油缸(灰色粉) | FLM5100TQS-07.09.01(YG649A) | 根 | 07A液压系统 |
| 264 | 卡套式胶管总成 | FLM5100TXSQ5 | 套 | 07A液压系统 |
| 265 | 液压油箱支架(黑漆) | FLM5100TXSQ5-07.04.01 | 件 | 07A液压系统 |
| 266 | 中间六管固定板(黑漆) | FLM5100TXSQ5-07.04-1 | 件 | 07A液压系统 |
| 267 | 手动泵座板(镀彩) | FLM5101TXS-07.04.02 | 件 | 07A液压系统 |
| 268 | 扫盘马达电磁阀组固定板(镀锌) | FLM5101TXS-07.04-1 | 件 | 07A液压系统 |
| 269 | 吸嘴升降卸荷硬管固定板(镀锌) | FLM5101TXS-07.04-2 | 件 | 07A液压系统 |
| 270 | 右梭阀座板(镀锌) | FLM5101TXS-07.04-3 | 件 | 07A液压系统 |
| 271 | 电磁阀组固定板1（镀彩） | FLM5160TXSD4-07.04-3 | 件 | 07A液压系统 |
| 272 | 下管夹(5-φ14)（镀彩） | FLM5162GSL-09-13 | 件 | 07A液压系统 |
| 273 | 单向节流阀 | FT251/5/S-01-38 | 个 | 07A液压系统 |
| 274 | 回油过滤器 | Hu-40×30 | 个 | 07A液压系统 |
| 275 | 螺母M16\*1.5 | JB994-77 | 个 | 07A液压系统 |
| 276 | 螺栓M14\*1.5\*32 | JB999-77 | 个 | 07A液压系统 |
| 277 | 摆线马达 | KPC-01-100B FuLonMa | 台 | 07A液压系统 |
| 278 | 平堵头 | M10\*1 | 个 | 07A液压系统 |
| 279 | 平堵头 | M18×1.5 | 个 | 07A液压系统 |
| 280 | 测压接头 | PT-00 | 只 | 07A液压系统 |
| 281 | 梭阀接头 | Q/HG1.310G3/8LX | 件 | 07A液压系统 |
| 282 | 旁通球阀直管接头 | Q/HG1.318G1/2L | 件 | 07A液压系统 |
| 283 | 铜球阀接头 | Q/HG1.322G1L | 件 | 07A液压系统 |
| 284 | 端直通管接头 | Q/HG1.41010LX | 件 | 07A液压系统 |
| 285 | 卡套式端直通管接头16\*1.5 | Q/HG1.41014LX | 件 | 07A液压系统 |
| 286 | 端直通管接头 | Q/HG1.41018LX | 件 | 07A液压系统 |
| 287 | 油马达端接头G1/2-16\*1.5 | Q/HG1.410G1/2LX | 件 | 07A液压系统 |
| 288 | 节流阀端接头G3/8 | Q/HG1.410G3/8LX | 件 | 07A液压系统 |
| 289 | 端直通 | Q/HG1.41418SX | 件 | 07A液压系统 |
| 290 | 梭阀端接头G3/8-22\*1.5 | Q/HG1.414G3/8SX | 件 | 07A液压系统 |
| 291 | 公制螺纹端直通管接头 | Q/HG1.41818LX | 件 | 07A液压系统 |
| 292 | 吸油球阀端接头G1-30\*2 | Q/HG1.422G1LX | 件 | 07A液压系统 |
| 293 | 卡套式直通管管接头16\*1.5 | Q/HG2.110LX | 件 | 07A液压系统 |
| 294 | 隔壁直通管接头 | Q/HG2.310LX | 件 | 07A液压系统 |
| 295 | 直角管接头 | Q/HG3.110LX | 件 | 07A液压系统 |
| 296 | 锥密封组合端直角管接头 | Q/HG3.210LX | 件 | 07A液压系统 |
| 297 | 锥密封组合端直角管接头 | Q/HG3.214SX | 件 | 07A液压系统 |
| 298 | 锥密封组合端直角管接头 | Q/HG3.218LX | 件 | 07A液压系统 |
| 299 | 锥密封组合直角管接头 | Q/HG3.222LX | 件 | 07A液压系统 |
| 300 | 卡套式隔壁直角管接头16\*1.5 | Q/HG3.310LX | 件 | 07A液压系统 |
| 301 | 三通管接头 | Q/HG4.110LX | 件 | 07A液压系统 |
| 302 | 变径三通管接头 | Q/HG4.1181018LX | 件 | 07A液压系统 |
| 303 | 三通变径管接头 | Q/HG4.1181418LX | 件 | 07A液压系统 |
| 304 | 吸油三通接头07.02.01.12镀彩 | Q/HG4.1221022LX | 件 | 07A液压系统 |
| 305 | 组合直角三通管接头 | Q/HG4.310LX | 件 | 07A液压系统 |
| 306 | 管接头 | Q/HG4.314SX | 件 | 07A液压系统 |
| 307 | 公制螺纹铰接管接头16\*1.5 | Q/HG6.11014LX | 件 | 07A液压系统 |
| 308 | 管接头 | Q/HG6.11022LX | 件 | 07A液压系统 |
| 309 | 公制螺纹铰接管接头 | Q/HG6.11418SX | 件 | 07A液压系统 |
| 310 | 英制螺纹铰接管接头 | Q/HG6.210G3/8LXA | 件 | 07A液压系统 |
| 311 | 螺母M16\*1.5 | Q/HG8.110L | 件 | 07A液压系统 |
| 312 | 螺母M22\*1.5 | Q/HG8.114S | 件 | 07A液压系统 |
| 313 | 螺母M26\*1.5 | Q/HG8.118L | 件 | 07A液压系统 |
| 314 | 螺母M30\*2 | Q/HG8.122L | 件 | 07A液压系统 |
| 315 | 卡套10 | Q/HG8.310L-DIN3861 | 件 | 07A液压系统 |
| 316 | 卡套14 | Q/HG8.314S-DIN3861 | 件 | 07A液压系统 |
| 317 | 卡套18 | Q/HG8.318L-DIN3861 | 件 | 07A液压系统 |
| 318 | 卡套22 | Q/HG8.322L-DIN3861 | 件 | 07A液压系统 |
| 319 | 空气滤清器 | QUQ2-20×2.5 | 套 | 07A液压系统 |
| 320 | 塑料液位开关 | RF-OH31（FCH31PDD) | 个 | 07A液压系统 |
| 321 | 手摇泵 | SB-10 | 套 | 07A液压系统 |
| 322 | 电磁阀组 | SDC-02-12DG | 件 | 07A液压系统 |
| 323 | 电磁阀组(带插头) | SDC-2C7-12DL | 个 | 07A液压系统 |
| 324 | 电磁阀组 | SDC-3M-12DG | 件 | 07A液压系统 |
| 325 | 端面盖板（黑漆） | SHZ30-07.05-4 | 件 | 07A液压系统 |
| 326 | 梭阀 | VU/SF-02 | 个 | 07A液压系统 |
| 327 | 吸油滤油器 | WU-63\*80-J | 只 | 07A液压系统 |
| 328 | 前扫摆动油缸(灰色) | YG1157 | 根 | 07A液压系统 |
| 329 | 扫盘升降缸(灰色) | YG260(Ф40/Ф22\*45) | 根 | 07A液压系统 |
| 330 | 吸咀升降缸(灰色) | YG315A（Ф32/Ф18\*200） | 根 | 07A液压系统 |
| 331 | 倾翻油缸 | YG758A(FLM5100TQS-07.08.01) | 根 | 07A液压系统 |
| 332 | 油缸(SLYG439A)灰色 | YG846A(Ф32×14×70) | 根 | 07A液压系统 |
| 333 | 液位液温计 | YWZ-150T | 个 | 07A液压系统 |
| 334 | 减压溢流阀 | YX-0123C-15 | 台 | 07A液压系统 |
| 335 | 镀彩锌精密管 | φ10×1.5×6米 | KG | 07A液压系统 |
| 336 | 镀彩锌精密管 | φ14×2×6米 | KG | 07A液压系统 |
| 337 | 镀彩锌精密管 | φ18×2×6米 | KG | 07A液压系统 |
| 338 | 镀彩锌精密管 | φ22×3×6米 | KG | 07A液压系统 |
| 339 | 上管夹(单φ10)（镀彩） | FLM5060TSL-07K.02.04-1 | 件 | 07W液压系统 |
| 340 | 密封圈（喷水垫） |  | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 341 | 电磁水阀 | 2W050-15-12V-G | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 342 | 铜内接(东方) | DN15 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 343 | 铜四通(东方) | DN15 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 344 | 铜弯头(东方) | DN15 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 345 | 铜球阀（埃美柯） | DN15 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 346 | 铜异径内接(东方) | DN20\*15 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 347 | 铜补芯(东方) | DN20\*15 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 348 | 扫盘喷水接头（镀彩） | FJ5050-09-2 | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 349 | 喷咀连接销轴(不锈钢)（镀彩） | FLM5060TSL-06.04 | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 350 | 刚玉喷嘴扣压螺母(不锈钢) | FLM5060TSL-06-1 | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 351 | 左前扫喷水架（灰色粉） | FLM5060TSL-09.01C | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 352 | 右前扫喷水架（灰色粉） | FLM5060TSL-09.02C | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 353 | 接管G1/2\*120mm（黑漆） | FLM5071GSL-04-1A | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 354 | 降尘管（黑漆） | FLM5101TXS（简化）-08.02 | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 355 | 喷头固定板（镀彩） | FLM5162TSL-09-1 | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 356 | 喷水架过渡连接板(灰色粉) | FLM5164TQS(II)-11-2 | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 357 | 扁螺母M18\*1.5 | JB994-77 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 358 | 直流水泵（无碳刷） | QY-DCP12-200B12(12V) | 台 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 359 | 管接头（镀彩） | SHZ30-09-17A | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 360 | 喷头套（镀彩） | SHZ30K-09-14 | 件 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 361 | 扇形喷嘴 | TPV11004-L，110度 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 362 | 螺纹直通 | YPC10-02 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 363 | 正三通 | YPE-10 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 364 | L型螺纹 | YPL10-02 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 365 | L型螺纹直通 | YPLL10-04 | 个 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 366 | PU管（黑色） | Φ10mm×7.0mm | 米 | 08A低压喷雾降尘系统 |
| 367 | 大客车示廓灯 | 6830型，DC24V | 只 | 09A电控系统 |
| 368 | 蓄电池(瓦尔塔) | 6-QW-70HD | 台 | 09A电控系统 |
| 369 | 边侧灯总成 | 98考斯特,DC24V | 只 | 09A电控系统 |
| 370 | 倒车蜂鸣器 | DJB-12B DC12V | 个 | 09A电控系统 |
| 371 | LED工作灯 | ET1-005 | 个 | 09A电控系统 |
| 372 | 电缆浮球开关（不带重锤） | FARC03 | 个 | 09A电控系统 |
| 373 | 前警灯连接板（镀彩） | FJ5050-11-9A | 件 | 09A电控系统 |
| 374 | 箭头灯右连接座焊合(灰色粉) | FLM5050TSL-02.18 | 件 | 09A电控系统 |
| 375 | 箭头灯左连接座焊合(灰色粉) | FLM5050TSL-02.19 | 件 | 09A电控系统 |
| 376 | 搭铁线(L=500mm) | FLM5060TSL(I)-10.07 | 条 | 09A电控系统 |
| 377 | 副发前侧线束固定架（镀锌） | FLM5070TSLJL5-10（国III副发）.08 | 件 | 09A电控系统 |
| 378 | 洗车枪铭牌 | FLM5070TXSQ5-08-1 | 片 | 09A电控系统 |
| 379 | Φ50线束护套 | FLM5071ZZZ-06-04 | 个 | 09A电控系统 |
| 380 | 线束护套（直径φ22底盘） | FLM5100TQS-09-3 | 个 | 09A电控系统 |
| 381 | 线束 | FLM5100TXSQ5 | 套 | 09A电控系统 |
| 382 | 显示屏面板和操作面板及电控箱安装总成 | FLM5100TXSQ5 | 套 | 09A电控系统 |
| 383 | 电控箱支撑架（黑色） | FLM5100TXSQ5-09.04 | 件 | 09A电控系统 |
| 384 | 收音机固定板（白色） | FLM5100TXSQ5-09-1 | 件 | 09A电控系统 |
| 385 | 电控箱上固定板（白色） | FLM5100TXSQ5-09-2 | 件 | 09A电控系统 |
| 386 | ECU固定板1 | FLM5100TXSQ5-09-3 | 件 | 09A电控系统 |
| 387 | ECU固定板2 | FLM5100TXSQ5-09-4 | 件 | 09A电控系统 |
| 388 | 副发继电器盒固定板(黑漆) | FLM5100TXSQ5-09-5 | 件 | 09A电控系统 |
| 389 | φ50线束护套 | FLM5161GQXE4-10-2 | 个 | 09A电控系统 |
| 390 | 安全标识牌 | FLM5164TQS(II)-06-12A | 片 | 09A电控系统 |
| 391 | 音乐喇叭 | JDN20,12V | 个 | 09A电控系统 |
| 392 | 大圆闪灯 | JY170Y,DC12V | 只 | 09A电控系统 |
| 393 | 位置组合灯 | KTL-3-L | 个 | 09A电控系统 |
| 394 | 位置组合灯 | KTL-3-R | 个 | 09A电控系统 |
| 395 | 电瓶盖 | NKR55（8-97313 780-A) | 个 | 09A电控系统 |
| 396 | 塑料液位开关 | RF-OH31（FCH31PDD) | 个 | 09A电控系统 |
| 397 | 按钮盒 | XAL-B01C | 个 | 09A电控系统 |
| 398 | 选择开关 | XB2-BD21C | 个 | 09A电控系统 |
| 399 | 诱导标志灯 | Z320-1（620\*320）12V | 套 | 09A电控系统 |
| 400 | 线路护套 | 仿37N-24085 | 个 | 09A电控系统 |
| 401 | 滑车 | 0.03T | 个 | 10A底盘改制总成 |
| 402 | 直管支架(φ38) | 05010(L=610mm) | 条 | 10A底盘改制总成 |
| 403 | 后视镜(517) | EQ140 | 个 | 10A底盘改制总成 |
| 404 | 轮罩 | E型（05005） | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 405 | 副车架固定块2（黑漆） | FJ5050-06.01.05 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 406 | 副车架固定块1（黑漆） | FJ5050-06.09 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 407 | 观察镜定位板（黑漆）δ不锈钢 | FJ5050-11-11A | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 408 | 线束护套 | FJ5052TSL-11-18 | 个 | 10A底盘改制总成 |
| 409 | 油门线护套 | FJ5052TSL-11-19 | 个 | 10A底盘改制总成 |
| 410 | 油箱螺塞（镀彩） | FJ5121-02.01-9A | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 411 | 导向块（镀彩） | FJ5121-10.14 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 412 | 前警灯固定板焊合（镀彩） | FLM5050TSL-11.08 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 413 | 副发吸油管310mm（镀白） | FLM5060TSL-11.14 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 414 | 副发回油管130mm（镀白） | FLM5060TSL-11.15 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 415 | 封板（黑漆） | FLM5100TQS-10.01-1 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 416 | 电瓶托架（灰色粉） | FLM5100TQS-10.02A | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 417 | 电瓶固定杆焊合（镀彩） | FLM5100TQS-10.04 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 418 | 电瓶固定钩(镀彩) | FLM5100TQS-10-1 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 419 | 消声器吊架(国四底盘)(镀彩) | FLM5100TQS-10-10 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 420 | 电瓶架固定U板1（灰色粉） | FLM5100TQS-10-2A | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 421 | 电瓶架固定U板2（灰色粉） | FLM5100TQS-10-3 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 422 | 底盘后封板（黑漆） | FLM5100TQS-10-4B | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 423 | 后防护架固定板1（黑漆） | FLM5100TQS-10-5A | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 424 | 后防护架固定板2（黑漆） | FLM5100TQS-10-6A | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 425 | 左前大灯固定L板(镀彩) | FLM5100TQS-10-7 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 426 | 右前大灯固定L板（镀彩） | FLM5100TQS-10-8 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 427 | 电瓶塑料盖子固定板（镀彩） | FLM5100TQS-10-9 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 428 | 下联板(黑漆) | FLM5100TXSQ5-10.02 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 429 | 主发排气接管(银灰色) | FLM5100TXSQ5-10.03 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 430 | 主发排气尾管(银灰色) | FLM5100TXSQ5-10.04 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 431 | 排气接管(银粉漆) | FLM5100TXSQ5-10.05.01 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 432 | 排气管总成(银灰色) | FLM5100TXSQ5-10.06 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 433 | 大气罐拉带(镀锌) | FLM5100TXSQ5-10.07 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 434 | 小气罐拉带(镀锌) | FLM5100TXSQ5-10.08 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 435 | 大气罐右支撑架(黑漆) | FLM5100TXSQ5-10.09 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 436 | 大气罐左支撑架(黑漆) | FLM5100TXSQ5-10.10 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 437 | 副发排气尾管(银灰色) | FLM5100TXSQ5-10.11 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 438 | 干燥器固定板(黑漆) | FLM5100TXSQ5-10.12 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 439 | 主发消声器吊架(镀锌) | FLM5100TXSQ5-10-1 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 440 | 储气罐气阀固定板(黑漆) | FLM5100TXSQ5-10-2 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 441 | 蛇此管固定板(黑漆) | FLM5100TXSQ5-10-3 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 442 | 小储气罐右支架(黑漆) | FLM5100TXSQ5-10-4 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 443 | 小储气罐左支架(黑漆) | FLM5100TXSQ5-10-5 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 444 | 排气管阀固定架(黑漆) | FLM5100TXSQ5-10-6 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 445 | 主发柴滤固定板(黑漆) | FLM5100TXSQ5-10-7 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 446 | 扎带固定板 | FLM5120ZYS-06-8A | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 447 | 长槽孔12专用平垫（镀彩） | FLM5161TSL-06-1 | 件 | 10A底盘改制总成 |
| 448 | 铝合金蛇皮软管 | M22×1.5×1200 | 条 | 10A底盘改制总成 |
| 449 | 铝合金蛇皮软管 | M22×1.5×2000 | 条 | 10A底盘改制总成 |
| 450 | 庆铃二类底盘 | QL1100A8KAY(气刹） | 辆 | 10A底盘改制总成 |
| 451 | 弹簧 | 3.2×25×140 | 条 | 11S高压水路系统 |
| 452 | 喷嘴 | B1/4HPN-5002 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 453 | 喷嘴 | B1/4HPN-6503 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 454 | 喷嘴 | B1/4HPN-6508 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 455 | 可调球接头（303不锈钢、BSPT螺纹） | B14317-M16\*1/4-SS | 个 | 11S高压水路系统 |
| 456 | 水滤器 | CL160-200 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 457 | 铜球阀（埃美柯） | DN15 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 458 | 铜球阀（东方） | DN32 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 459 | 铜球阀（东方） | DN40 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 460 | 止回阀接头（镀彩） | FJ5050-07.40 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 461 | 上管夹(1-φ18)（镀彩） | FJ5050-07-6A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 462 | 上管夹(φ14单)（镀彩） | FJ5051-04-3 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 463 | 接头（镀彩）G1/2-M27\*1.5 | FJ5052-09-18A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 464 | DN15高压球阀固定螺栓（镀彩） | FJ5060GQX-03-8 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 465 | 铰盘摇把1（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03-30 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 466 | 铰盘摇把2（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03-31 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 467 | 水滤器固定座2（镀彩）DN40 | FJ5150(I)-03.09B | 件 | 11S高压水路系统 |
| 468 | 出水接管DN40-φ45(镀彩) | FJ5150(I)-03-13A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 469 | 前喷球阀接头G1-M36\*2（镀彩） | FJ5150(II)-03-3 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 470 | 铰盘固定座焊合（灰色粉） | FLM5070GSL-03.09A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 471 | 洗车枪三通体（镀彩） | FLM5070GSL-03.14A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 472 | L板（灰色粉）左φ21 | FLM5070GSL-03-2A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 473 | 出水接头(镀彩)G3/4-M36\*2 | FLM5070GSL-03-3 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 474 | 球阀固定板(灰色粉)δ5 | FLM5070GSL-03-4手动铰盘 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 475 | 溢流阀回水接头G1（镀彩） | FLM5070GSL-03-5 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 476 | 接管DN32(镀彩) | FLM5070GSL-03-6 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 477 | 吸嘴喷管焊合(灰色粉)φ22 | FLM5070TQS-03.15 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 478 | U型螺栓(M8,中心距63,牙长27,镀彩) | FLM5070TQS-03-3 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 479 | 组合位置灯固定杆(镀锌)M20 | FLM5070TXSQ4-03.05 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 480 | 高压球阀固定板（灰色粉）孔距42 | FLM5071GSL-03-10 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 481 | 出水接管(气吹)DN40\*70镀彩 | FLM5071GSL-03-2 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 482 | 左喷管固定架（灰色粉）亚德克 | FLM5100TQS-11.01A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 483 | 左喷管（灰色粉） | FLM5100TQS-11.02B | 件 | 11S高压水路系统 |
| 484 | 右喷管（灰色粉） | FLM5100TQS-11.04B | 件 | 11S高压水路系统 |
| 485 | 水路溢流阀固定座（镀彩） | FLM5100TQS-11.05A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 486 | 左摆动架（灰色粉）φ21 | FLM5100TQS-11.13 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 487 | 右摆动架（灰色粉）φ21 | FLM5100TQS-11.14 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 488 | 右频闪灯护架（灰色粉）φ21 | FLM5100TQS-11.15 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 489 | 左频闪灯护架（灰色粉）φ21 | FLM5100TQS-11.16 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 490 | 垃圾箱喷管焊合（灰漆） | FLM5100TQS-11.19 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 491 | 水滤器出水接管(镀锌) | FLM5100TQS-11.21 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 492 | 至洗车枪硬管固定板（镀彩） | FLM5100TQS-11-2A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 493 | 后三通焊合(青灰色) | FLM5100TXSQ5-11.01 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 494 | 右喷管固定架(灰色粉) | FLM5100TXSQ5-11.02 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 495 | 水泵进水管(灰色粉) | FLM5101TXS-11.01A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 496 | 溢流阀接管(灰色粉) | FLM5101TXS-11.02 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 497 | 右后三通焊合(灰色粉) | FLM5101TXS-11.05 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 498 | 绞盘泄水四通(镀白) | FLM5101TXS-11.07 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 499 | 连绞盘硬管1(青灰)φ16\*2064 | FLM5101TXS-11.10 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 500 | 连绞盘硬管2(灰色粉)φ16 | FLM5101TXS-11.11 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 501 | 洗车枪分流过渡管焊合(黑漆)φ22 | FLM5101TXS-11.12A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 502 | DN25球阀固定板(灰色粉) | FLM5101TXS-11-1 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 503 | 溢流阀接管固定板(黑漆) | FLM5101XS-11-3 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 504 | 短枪盒310\*300（灰色粉） | FLM5151GQX-03.18A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 505 | 绞盘筒焊接（电泳,灰色粉） | FLM5151GQX-03.20.01B | 件 | 11S高压水路系统 |
| 506 | 绞盘安装总成固定板(灰色粉) | FLM5151GQX-03.20-1 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 507 | 绞盘轴抱箍（灰色粉） | FLM5151GQX-03.20-2 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 508 | 快速接头限位板（灰色粉）通用 | FLM5151GQX-03.20-3A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 509 | 右万向构件（镀彩） | FLM5152GQX-03-1 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 510 | 左万向构件（镀彩） | FLM5152GQX-03-2 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 511 | 摆动油缸销1(镀彩) | FLM5162GSL-03-1 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 512 | 摆动油缸销2(镀彩) | FLM5162GSL-03-2 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 513 | 清洗路肩专用过渡接头16\*1.5-内16\*1.5 | FLM5162GSL-04-14 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 514 | 喷咀接头(36mm)22\*1.5-RC1/4 | FLM5162GSL-04-5 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 515 | 污水箱清洗管2焊合 | FLM5164GSL-03.08 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 516 | 绞盘固定座焊接（灰色粉） | FLM5164TQS(II)-03.10.01 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 517 | 接头体14/M18\*1.5 | JB984-77 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 518 | 接头体14 | JB990-77 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 519 | 扁螺母22\*1.5 | JB994-77 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 520 | 水接头体 | LMSJ.00 | 套 | 11S高压水路系统 |
| 521 | 上管夹1(镀彩) | LYC10-04.03-1 | 件 | 11S高压水路系统 |
| 522 | 高压球阀 | M2000WOG-15(普通手柄) | 个 | 11S高压水路系统 |
| 523 | 高压球阀(中洗专用) | M2000WOG-25(专用手柄) | 个 | 11S高压水路系统 |
| 524 | 高压球阀 | M2000WOG-6 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 525 | 高压水泵 | NX-C 75/150R | 台 | 11S高压水路系统 |
| 526 | 快速接头公插头（镀铬） | Q/ZB275-77-10-M27 | 只 | 11S高压水路系统 |
| 527 | 快速接头母插座（镀铬） | Q/ZB275-77-10-M27 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 528 | 快速接头母插座（镀铬） | Q/ZB275-77-6-M16 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 529 | 水枪 | QL380 | 支 | 11S高压水路系统 |
| 530 | 摆线马达接头（镀彩）34长 | SHZ30-07-58A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 531 | 铜球阀双面接头(镀彩)G1/2-22\*1.5 | SHZ30-07-62A | 件 | 11S高压水路系统 |
| 532 | 消声器滤网 | XQ130400 | 个 | 11S高压水路系统 |
| 533 | 溢流阀 | Y-D25L | 台 | 11S高压水路系统 |
| 534 | 压力表 | YN60BF-I-16Mpa-G1/4 | 只 | 11S高压水路系统 |
| 535 | 透明钢丝管 | φ38 | 米 | 11S高压水路系统 |
| 536 | 洗扫车铭牌 |  | 片 | S整车标识 |
| 537 | 油门线标志牌(铝) | FLM5150TSL-02.01-20A | 块 | S整车标识 |
| 538 | 维修警示牌 | FLM5160TQS-00-1 | 片 | S整车标识 |
| 539 | 后门动作警示牌 | FLM5160TQS-00-2 | 片 | S整车标识 |
| 540 | 操作使用说明-铝 | FLM5162GSL-00-3 | 块 | S整车标识 |
| 541 | 清洗扫路车车体安全标语1-铝 | FLM5162GSL-00-5 | 块 | S整车标识 |
| 542 | 清洗扫路车车体安全标语2-铝 | FLM5162GSL-00-6 | 块 | S整车标识 |
| 543 | 离合器压盘小弹簧 |  | 只 | 下02Z箱体总成 |
| 544 | 人孔盖螺栓压头 |  | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 545 | 行李仓锁 | 172型 | 套 | 下02Z箱体总成 |
| 546 | 弹簧 | 3.2X28X160 | 个 | 下02Z箱体总成 |
| 547 | 拉簧 | 4×29×170 | 条 | 下02Z箱体总成 |
| 548 | 内接 | DN50 | 个 | 下02Z箱体总成 |
| 549 | 铜球阀（东方） | DN50 | 个 | 下02Z箱体总成 |
| 550 | 铜过滤器（东方） | DN50 | 个 | 下02Z箱体总成 |
| 551 | 补芯 | DN65\*50 | 个 | 下02Z箱体总成 |
| 552 | 胶条 | F002 | 米 | 下02Z箱体总成 |
| 553 | 加水口法兰（镀彩） | FJ5050-02.16-1A | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 554 | 挡泥板压条δ3\*25\*400（镀彩） | FJ5050-02-6A | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 555 | 左螺纹连接叉(镀彩) | FJ5050-02-7 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 556 | 右螺纹连接叉(镀彩) | FJ5050-02-8 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 557 | 弹簧拉环（镀彩） | FJ5050-03-16 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 558 | 回拉弹簧 | FJ5050-03-1A | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 559 | 副车架固定块2（黑漆） | FJ5050-06.01.05 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 560 | 油缸销轴（镀彩） | FJ5050-07-10 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 561 | 水箱加水接管（镀彩） | FJ5050-09.11D | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 562 | 固定螺栓（镀彩） | FJ5050-09-5A | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 563 | 液位计接头 | FJ5050-09-7 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 564 | DN50球阀固定板（镀彩） | FJ5050TSL-09.12A-1 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 565 | 撑杆夹座（黑漆） | FLM5021ZLJ-01.01-26 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 566 | 挡泥片 | FLM5050TSL-02-11B | 片 | 下02Z箱体总成 |
| 567 | 平垫φ30-φ9（镀彩） | FLM5050TSL-02-21 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 568 | 牌照灯架(灰色粉) | FLM5060TSL-02.02B | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 569 | 调节螺杆M24\*185(镀彩) | FLM5060TSL-02-5 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 570 | 污水箱(法兰连接)（灰色粉） | FLM5070TQS-02.02.01.01B | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 571 | 污水阀密封板 | FLM5070TQS-02-1 | 块 | 下02Z箱体总成 |
| 572 | 吸嘴接盘焊合（黑漆） | FLM5070TSLE4-02.02 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 573 | 排污滤网(不锈钢) | FLM5071GSL-02.03 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 574 | 上盖板焊接（镀彩） | FLM5071GSL-02.07.02.03 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 575 | 后门转动座（白漆） | FLM5100TQS-02.06 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 576 | 手柄焊合（镀彩） | FLM5100TQS-02.08B | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 577 | 吸风筒橡胶垫 | FLM5100TQS-02-2 | 块 | 下02Z箱体总成 |
| 578 | 雾灯固定架(灰色粉) | FLM5100TSL-02.15 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 579 | 洗扫车箱体(涂装) | FLM5100TXSQ5 | 台 | 下02Z箱体总成 |
| 580 | 粗滤网(不锈钢) | FLM5101TXS-02.10 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 581 | 料箱倾翻销轴(镀彩)有效长76 | FLM5101TXS-02-10 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 582 | 四峰后门橡胶条 | FLM5120ZYS-05-70 | 米 | 下02Z箱体总成 |
| 583 | 阀门（镀彩） | FLM5160TQS-10.03 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 584 | 导流罩橡胶垫 | FLM5161TSL-01-6 | 块 | 下02Z箱体总成 |
| 585 | 销轴（镀彩） | FLM5162GSL-02.01.24 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 586 | 阀门盖板焊接(镀彩) | FLM5162GSL-02.01.31.02.04 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 587 | 压板（镀彩） | FLM5162GSL-02.01.31.02-2 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 588 | 挂钩 | FLM5162GSL-02.01.31-01C | 个 | 下02Z箱体总成 |
| 589 | 盖板（白漆） | FLM5162GSL-02.01-14 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 590 | 油缸头（镀彩）M24\*1.5 | FLM5162GSL-02.01-32 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 591 | 密封胶垫 | FLM5162GSL-02.01-44 | 块 | 下02Z箱体总成 |
| 592 | 排风道密封圈 | FLM5164TSLE4-02.08A | 个 | 下02Z箱体总成 |
| 593 | M24\*3\*12左旋螺母 | JB994-77 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 594 | 管牙接扣 | KY-65 | 个 | 下02Z箱体总成 |
| 595 | 气撑杆 | L=680mm,S=270mm,P=450N | 根 | 下02Z箱体总成 |
| 596 | 销轴(镀彩) | SHZ30-02.06 | 件 | 下02Z箱体总成 |
| 597 | 液位计 | YW-500 | 个 | 下02Z箱体总成 |
| 598 | 输水胶管 | Φ12 | 米 | 下02Z箱体总成 |
| 599 | 铁链条 | Ф6 | 米 | 下02Z箱体总成 |

## 大型洗扫车维修

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子件名称 | 子件规格 | 单位 | 备注 |
| 1 | 内六角堵头 | G1/4” | 个 | 08气动系统 |
| 2 | 内六角堵头 | G1/8” | 个 | 08气动系统 |
| 3 | 测压接头 | PT-00 | 只 | 07A液压系统 |
| 4 | 齿轮泵 | CBW-F310-CFH | 台 | 07A液压系统 |
| 5 | 平堵头 | M18×1.5 | 个 | 07A液压系统 |
| 6 | 扫路车水滤器 | SL-100 | 台 | 10低压喷雾降尘 |
| 7 | 手摇泵 | SB-10 | 套 | 07A液压系统 |
| 8 | 吸油滤油器 | WU-63\*80-J | 只 | 07A液压系统 |
| 9 | 压力表 | YN60BF-I-16Mpa-G1/4 | 只 | 03高压水路 |
| 10 | 液位液温计 | YWZ-150T | 个 | 07A液压系统 |
| 11 | 溢流阀 | Y-D25L | 台 | 03高压水路 |
| 12 | 平堵头 | M10\*1 | 个 | 07A液压系统 |
| 13 | 回油过滤器 | Hu-40×30 | 个 | 07A液压系统 |
| 14 | 梭阀 | VU/SF-02 | 个 | 07A液压系统 |
| 15 | 空气滤清器 | QUQ2-20×2.5 | 套 | 07A液压系统 |
| 16 | 管夹体 | TLPG-218 | 付 | 07A液压系统 |
| 17 | 盖板 | TL-G2 | 个 | 07A液压系统 |
| 18 | 快速接头母插座（镀铬） | Q/ZB275-77-6-M16 | 个 | 03高压水路 |
| 19 | 快速接头母插座（镀铬） | Q/ZB275-77-6-M16 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 20 | 吸嘴升降油缸（灰色粉） | (SLYG1741)FLM5164TQS(II）-07.09.02 | 根 | 07A液压系统 |
| 21 | 摆线马达 | KPC-01-100B FuLonMa | 台 | 07A液压系统 |
| 22 | 直通单向阀 | DIF-L6H1（镀铬） | 个 | 07A液压系统 |
| 23 | 盖板 | TL-G3 | 块 | 07A液压系统 |
| 24 | 电磁阀组 | EMDV-08-C7-N-O-24DL | 件 | 07A液压系统 |
| 25 | 电磁阀组 | SDC-08-24DG-L | 套 | 07A液压系统 |
| 26 | 单向节流阀 | FT251/5/S-01-38 | 个 | 07A液压系统 |
| 27 | TLPG型双联管夹体 | TLPG-110 | 付 | 07A液压系统 |
| 28 | 盖板 | TL-G1 | 片 | 07A液压系统 |
| 29 | TLPG型单管夹 | TLPG-214 | 付 | 07A液压系统 |
| 30 | 管夹体 | TLPG-426.9 | 付 | 07A液压系统 |
| 31 | 盖板 | TL-G4 | 块 | 07A液压系统 |
| 32 | 料箱倾翻油缸(YG1538B) | YG1582B(FLM5164TQS(II)-07.09.01B) | 根 | 07A液压系统 |
| 33 | 后门油缸(YG797I) | FLM5060TSL-07K.01.01A(YG1215B) | 根 | 07A液压系统 |
| 34 | 管夹体 | TLPG-322 | 只 | 07A液压系统 |
| 35 | 电磁阀组(带插头) | SDC-2C7-24DL | 个 | 07A液压系统 |
| 36 | 扫盘升降油缸 SLYG1863 | FLM5160TXSD4-07.09.01(YG2223) | 根 | 07A液压系统 |
| 37 | 液压集成块(含阀组) | FLM5160TXSD4-07YLA | 套 | 07A液压系统 |
| 38 | 扫盘摆动油缸（SLYG1985）（灰色粉） | (YG2052A)FLM5160TXSD4-07.09.02 | 根 | 07A液压系统 |
| 39 | 快速接头公插头(铜) | Q/ZB275-77-10-27×1.5 | 个 | 03高压水路 |
| 40 | 快速接头母插座(铜) | Q/ZB275-77-10-27×1.5 | 个 | 03高压水路 |
| 41 | 减压溢流阀 | YX-0123B-15 | 台 | 07A液压系统 |
| 42 | 液位计 | YW-500 | 个 | 02S箱体总成 |
| 43 | 堵头M36\*2(O) | JB1000-77 | 件 | 03高压水路 |
| 44 | 卡套式端直通管接头16\*1.5 | Q/HG1.41014LX | 件 | 07A液压系统 |
| 45 | 卡套式直通管管接头16\*1.5 | Q/HG2.110LX | 件 | 07A液压系统 |
| 46 | 公制螺纹铰接管接头16\*1.5 | Q/HG6.11014LX | 件 | 07A液压系统 |
| 47 | 旁通球阀直管接头 | Q/HG1.318G1/2L | 件 | 07A液压系统 |
| 48 | 节流阀端接头G3/8 | Q/HG1.410G3/8LX | 件 | 07A液压系统 |
| 49 | 梭阀端接头G3/8-22\*1.5 | Q/HG1.414G3/8SX | 件 | 07A液压系统 |
| 50 | 油马达端接头G1/2-16\*1.5 | Q/HG1.410G1/2LX | 件 | 07A液压系统 |
| 51 | 吸油球阀端接头G1-30\*2 | Q/HG1.422G1LX | 件 | 07A液压系统 |
| 52 | 三通管接头 | Q/HG4.110LX | 件 | 07A液压系统 |
| 53 | 螺栓M14\*1.5\*32 | JB999-77 | 个 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 54 | 螺栓M14\*1.5\*32 | JB999-77 | 个 | 07A液压系统 |
| 55 | 螺栓M16\*1.5\*35镀彩 | JB/T999-77 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 56 | 螺母M16\*2\*14（左旋） | JB994-77 | 件 | 11A清扫装置 |
| 57 | 铜球阀接头 | Q/HG1.322G1L | 件 | 07A液压系统 |
| 58 | 梭阀接头 | Q/HG1.310G3/8LX | 件 | 07A液压系统 |
| 59 | 三通管接头 | Q/HG4.118LX | 件 | 07A液压系统 |
| 60 | 三通管接头 | Q/HG4.114SX | 件 | 07A液压系统 |
| 61 | 可调向端直角三管接头 | Q/HG4.81010G3/8LX | 件 | 07A液压系统 |
| 62 | 端直通 | Q/HG1.41418SX | 件 | 07A液压系统 |
| 63 | 吸油三通接头07.02.01.12镀彩 | Q/HG4.1221022LX | 件 | 07A液压系统 |
| 64 | 螺母M27×2×14 | JB994-77 | 个 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 65 | 英制螺纹端直通接头 | Q/HG1.410G1/4LX | 件 | 07A液压系统 |
| 66 | M24\*3\*12左旋螺母 | JB994-77 | 件 | 02S箱体总成 |
| 67 | 锥密封组合端直角管接头 | Q/HG3.210LX | 件 | 07A液压系统 |
| 68 | 直角管接头 | Q/HG3.110LX | 件 | 07A液压系统 |
| 69 | 直角管接头 | Q/HG3.118LX | 件 | 07A液压系统 |
| 70 | 公制螺纹端直通管接头 | Q/HG1.41818LX | 件 | 07A液压系统 |
| 71 | 英制螺纹铰接管接头 | Q/HG6.210G3/8LXA | 件 | 07A液压系统 |
| 72 | 锥密封组合直角管接头 | Q/HG3.222LX | 件 | 07A液压系统 |
| 73 | 组合直角三通管接头 | Q/HG4.310LX | 件 | 07A液压系统 |
| 74 | 管接头14 | Q/HG6.214G3/8SX | 件 | 07A液压系统 |
| 75 | 组合端直通管接头 | Q/HG1.310G1/4LX | 件 | 07A液压系统 |
| 76 | 卡套10 | Q/HG8.310L-DIN3861 | 件 | 07A液压系统 |
| 77 | 卡套14 | Q/HG8.314S-DIN3861 | 件 | 07A液压系统 |
| 78 | 卡套18 | Q/HG8.318L-DIN3861 | 件 | 07A液压系统 |
| 79 | 卡套22 | Q/HG8.322L-DIN3861 | 件 | 07A液压系统 |
| 80 | 螺母M16\*1.5 | Q/HG8.110L | 件 | 07A液压系统 |
| 81 | 螺母M22\*1.5 | Q/HG8.114S | 件 | 07A液压系统 |
| 82 | 螺母M26\*1.5 | Q/HG8.118L | 件 | 07A液压系统 |
| 83 | 螺母M30\*2 | Q/HG8.122L | 件 | 07A液压系统 |
| 84 | 镀锌管 | DN40 | 米 | 04A低压洒水系统 |
| 85 | 镀锌管 | DN50 | 米 | 04A低压洒水系统 |
| 86 | 镀锌管 | DN65 | 米 | 04A低压洒水系统 |
| 87 | 热板(Q235) | 6mm | KG | 02S箱体总成 |
| 88 | 热板(Q235) | 4mm | KG | 02S箱体总成 |
| 89 | 镀彩锌精密管 | φ10×1.5×6米 | KG | 07A液压系统 |
| 90 | 镀彩锌精密管 | φ14×2×6米 | KG | 07A液压系统 |
| 91 | 镀彩锌精密管 | φ18×2×6米 | KG | 07A液压系统 |
| 92 | 镀彩锌精密管 | φ22×3×6米 | KG | 07A液压系统 |
| 93 | L型单向节流阀 | ASL6-01 | 个 | 08气动系统 |
| 94 | MAC电磁阀 | 45A-SC1-DDJA-1BA | 个 | 08气动系统 |
| 95 | T型接头 | T-63 | 只 | 08气动系统 |
| 96 | T型接头 | T-80 | 只 | 08气动系统 |
| 97 | Y型接头 | Y-63 | 只 | 07A液压系统 |
| 98 | MAC夹板 | M-45001-01P | 付 | 08气动系统 |
| 99 | 三通接头 | 31040600 | 只 | 08气动系统 |
| 100 | 收缩式终端接头 | 01682113 | 只 | 08气动系统 |
| 101 | 手动阀 | EHVFF06-06B | 个 | 08气动系统 |
| 102 | 小型气缸 | QCM2T-40\*125 | 根 | 08气动系统 |
| 103 | 小型气缸 | XQGAX-32\*125TB | 根 | 08气动系统 |
| 104 | 小型气缸 | XQGAX-25\*125TB | 根 | 08气动系统 |
| 105 | 直角终端接头 | 31090610 | 只 | 08气动系统 |
| 106 | 直角终端接头 | 31090613 | 只 | 08气动系统 |
| 107 | 直角终端接头 | 31090617 | 只 | 08气动系统 |
| 108 | 直通终端接头 | 31750610 | 只 | 08气动系统 |
| 109 | 消声器滤网 | XQ130400 | 个 | 03高压水路 |
| 110 | 单向压力顺序阀 | KPSA-L6(福建龙马) | 个 | 08气动系统 |
| 111 | 手动阀 | BUC20-0606 | 个 | 08气动系统 |
| 112 | L型单向节流阀 | NSE06-04 | 个 | 08气动系统 |
| 113 | Y型三通接头 | 31480610 | 个 | 08气动系统 |
| 114 | T型三通接头 | 31030613 | 个 | 08气动系统 |
| 115 | 减压阀 | XQR4-2（带防水气压表） | 只 | 08气动系统 |
| 116 | 气缸 | MXQGB80×40CB | 根 | 08气动系统 |
| 117 | Y型双肘节接头 | GX-Y32 | 个 | 08气动系统 |
| 118 | 压力开关 | PPS1-17C3-RWL parker | 个 | 08Y气动系统 |
| 119 | PU管（黑色） | Φ10mm×7.0mm | 米 | 10低压喷雾降尘 |
| 120 | 正三通 | YPE-10 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 121 | L型螺纹 | YPL10-02 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 122 | 螺纹直通 | YPC10-04 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 123 | L型螺纹直通 | YPLL10-04 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 124 | 三联件 | OU-1/4-MINI-S | 套 | 08气动系统 |
| 125 | 气动离合器 | NFCY30-130-111.5 | 套 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 126 | 消声器 | PALM02 | 根 | 08气动系统 |
| 127 | 回拉弹簧 | FJ5050-03-1A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 128 | 卸扣 | φ10 | 个 | 05吸嘴总成 |
| 129 | 平键 | 8×25 | 个 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 130 | 回拉弹簧(φ5×30×175) | FLM5060TSL-03-12 | 条 | 11A清扫装置 |
| 131 | 水位报警器 | 3839N-010 | 个 | 06A电控系统 |
| 132 | 直管支架42 |  | 根 | 09底盘改制 |
| 133 | 取力器 | 4205F85E-010 | 台 | 04A低压洒水系统 |
| 134 | 138洒水车泵 | 65QZB-50/110N(1450转) | 台 | 04A低压洒水系统 |
| 135 | 管牙接扣 | KY-65 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 136 | 活接 | DN40 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 137 | 内接 | DN40 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 138 | 内接 | DN65 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 139 | 三通 | DN40 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 140 | 塑料液位开关 | RF-OH31（FCH31PDD) | 个 | 06A电控系统 |
| 141 | 铜球阀（埃美柯） | DN15 | 个 | 03高压水路 |
| 142 | 铜球阀（埃美柯） | DN15 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 143 | 铜球阀（埃美柯） | DN25 | 个 | 07A液压系统 |
| 144 | 铜止回阀（埃美柯） | DN15 | 个 | 07A液压系统 |
| 145 | 外接 | DN50 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 146 | 弯头 | DN40 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 147 | 弯头 | DN65 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 148 | 洗地车水滤器 | SL-400-200目 | 个 | 03高压水路 |
| 149 | 异径弯头 | DN50\*40 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 150 | 扇形喷嘴 | G2″ | 只 | 04A低压洒水系统 |
| 151 | 自动卷管器 | D3300/20 | 台 | 03高压水路 |
| 152 | 外丝水枪 | G2 | 只 | 04A低压洒水系统 |
| 153 | 铜球阀（东方） | DN40 | 个 | 03高压水路 |
| 154 | 铜球阀（东方） | DN65 | 个 | 02S箱体总成 |
| 155 | 铜球阀（东方） | DN65 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 156 | 铜球阀（东方） | DN80 | 个 | 02S箱体总成 |
| 157 | 铜过滤器（东方） | DN65 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 158 | 铜球阀（东方） | DN50 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 159 | 铜内接(东方) | DN15 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 160 | T型三通铜球阀(埃美柯) | DN15 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 161 | 铜弯头(东方) | DN15 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 162 | 铜四通(东方) | DN15 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 163 | 铜异径内接(东方) | DN20\*15 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 164 | 铜球阀（东方）（无手柄） | DN65 | 个 | 04A低压洒水系统 |
| 165 | 电磁水阀 | 2W050-15-24V-G | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 166 | 高压球阀 | M2000WOG-15(普通手柄) | 个 | 03高压水路 |
| 167 | 扇形喷嘴 | TPV11004-L，110度 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 168 | 高压球阀 | M2000WOG-15(专用手柄) | 个 | 03高压水路 |
| 169 | 高压球阀 | M2000WOG-25(专用手柄) | 个 | 03高压水路 |
| 170 | 直流水泵（无碳刷） | QY-DCP24-200B12(24V) | 台 | 10低压喷雾降尘 |
| 171 | 高压水泵 | KT40R | 台 | 03高压水路 |
| 172 | 水枪 | QL380 | 支 | 03高压水路 |
| 173 | 喷嘴 | B1/4FLM5003 | 个 | 03高压水路 |
| 174 | 喷嘴 | B1/4FLM5004 | 个 | 03高压水路 |
| 175 | 操作使用说明-铝 | FLM5162GSL-00-3 | 块 | 09底盘改制 |
| 176 | 左喷管摆动(FLM5164TQS(II)-08-8) | FLM5164GSL-08-3 | 块 | 08气动系统 |
| 177 | 右喷管摆动(FLM5164TQS(II)-08-8) | FLM5164GSL-08-3 | 块 | 08气动系统 |
| 178 | 内胶水带 | PW13-80-20 | 米 | 02S箱体总成 |
| 179 | 重型车辆尾部标志板(铝) | 565mm×130mm×1.8mm | 片 | 09底盘改制 |
| 180 | 洗扫车铭牌 |  | 片 | 09底盘改制 |
| 181 | 安全标识牌 | FLM5164TQS(II)-06-12A | 片 | 06A电控系统 |
| 182 | 减压阀安装位置指示牌 | FLM5160TXSD5S-08-01 | 片 | 08气动系统 |
| 183 | 电磁气阀指示牌II | FLM5160TXSD4-08-02C | 片 | 08Y气动系统 |
| 184 | 大客车示廓灯 | 6830型，DC24V | 只 | 06A电控系统 |
| 185 | 边侧灯总成 | 98考斯特,DC24V | 只 | 06A电控系统 |
| 186 | 骨架油封 | 45\*70\*8 | 只 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 187 | 骨架油封 | 50\*72\*12 | 只 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 188 | 音乐喇叭 | JDN20,24V | 个 | 06A电控系统 |
| 189 | 电缆接头 | PG16 | 个 | 06A电控系统 |
| 190 | 倒车蜂鸣器 | DJB-24B DC24V | 个 | 06A电控系统 |
| 191 | 诱导标志灯 | Z320-1(620\*320) 24V | 套 | 06A电控系统 |
| 192 | 监视器 | SV56EC2（TM56EC+CM111\*2+PL2.8Y+PL10\*2+PL5\*2） | 台 | 06A电控系统 |
| 193 | 电缆接头 | M32 | 个 | 06A电控系统 |
| 194 | 电控箱面板固定架 | FLM5164TQS(II)-06.02 | 件 | 06A电控系统 |
| 195 | 紧固件 | BG23 | 个 | 06A电控系统 |
| 196 | 电缆浮球开关（不带重锤） | FARC03 | 个 | 06A电控系统 |
| 197 | LED工作灯 | ET1-005 | 个 | 06A电控系统 |
| 198 | 起动继电器 | JD2324 | 个 | 06A电控系统 |
| 199 | 线束 | FLM5160TXSD4(国三副发) | 套 | 06A电控系统 |
| 200 | 电控箱总成 | FLM5160TXSD4(国三副发) | 套 | 06A电控系统 |
| 201 | 骨架油封 | 55\*80\*8 | 只 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 202 | 孔用挡圈 | φ55 | 只 | 05吸嘴总成 |
| 203 | 孔用挡圈 | φ80 | 只 | 11A清扫装置 |
| 204 | 水泵进水胶管 | FJ5150-04-17 | 条 | 04A低压洒水系统 |
| 205 | 线路护套 | 仿37N-24085 | 个 | 06A电控系统 |
| 206 | 轴用挡圈 | φ40 | 只 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 207 | 轴用挡圈 | φ40 | 只 | 11A清扫装置 |
| 208 | 轴用挡圈 | φ45 | 只 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 209 | 橡胶垫 | FLM5150TSL-06.10 | 个 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 210 | 密封圈（喷水垫） |  | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 211 | 亚太管 | 14×1.5×1300 | 条 | 09底盘改制 |
| 212 | 橡胶板(80-48-20) | FLM5050TSL-05-22 | 块 | 05吸嘴总成 |
| 213 | 撑杆夹 | FLM5050TSL-06.03 | 个 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 214 | 橡胶垫片(390-254-3) | FJ5052TSL-06-17 | 块 | 09底盘改制 |
| 215 | 骨架油封 | 40X72X7 | 只 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 216 | 橡胶管 | φ19X4 | 米 | 10低压喷雾降尘 |
| 217 | 气控箱橡胶板(110-20-3) | FLM5121-11-11A | 块 | 08气动系统 |
| 218 | 挡泥片 | FLM5150TSL-06-11B | 片 | 09底盘改制 |
| 219 | 亚太管 | φ14X1.5X2900 | 条 | 09底盘改制 |
| 220 | 尼龙管 | φ6 | 米 | 08气动系统 |
| 221 | 副发水箱缓冲块 | FLM5060TSL-01-1 | 块 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 222 | 线束护套（直径φ30） | FLM5071GQX-05-2 | 个 | 06A电控系统 |
| 223 | φ30线束护套（直径φ35） | FLM5071GSL-08-5 | 个 | 06A电控系统 |
| 224 | φ60线束护套（直径φ65） | FLM5122ZYS-06-2 | 个 | 06A电控系统 |
| 225 | 橡胶挡板(862×355×10) | FLM5164TQS(Ⅱ)-05-02 | 片 | 05吸嘴总成 |
| 226 | 盖茨皮带 | XPB-1640(5V-650) | 根 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 227 | 线束护套(φ50) | FLM5060TSL(I)-10-3 | 个 | 06A电控系统 |
| 228 | 转座橡胶垫板 | FLM5161TSL(I)-03-7 | 块 | 11A清扫装置 |
| 229 | 铝合金蛇皮软管 | 22×1.5×1800 | 条 | 09底盘改制 |
| 230 | 盖茨皮带 | XPB-2350 | 条 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 231 | 管塞 | φ38 | 只 | 09底盘改制 |
| 232 | 尼龙扎带（白色） | 2.5mm×100 | 条 | 06A电控系统 |
| 233 | 尼龙扎带 | 3.6mm×150 | 条 | 06A电控系统 |
| 234 | 尼龙扎带 | 4.8mm×280 | 条 | 06A电控系统 |
| 235 | 插销式扎带 | 4.8mm×130 | 条 | 06A电控系统 |
| 236 | 尼龙扎带 | 7.6mm×200 | 条 | 06A电控系统 |
| 237 | 进气室密封圈 | FLM5164TQS(II)-01.04.06 | 个 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 238 | 线夹 | 3742015 | 个 | 06A电控系统 |
| 239 | 线夹 | 1097008070 | 个 | 06A电控系统 |
| 240 | 线夹 | 5097003180 | 个 | 06A电控系统 |
| 241 | 过渡吸筒密封圈 | FLM5160TXSD4-01.11 | 个 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 242 | 四峰后门橡胶条 | FLM5120ZYS-05-70 | 米 | 02S箱体总成 |
| 243 | 副发空滤器接管4 | FLM5164TQS(II)-01.03-21 | 根 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 244 | 主喷管限位板 | FLM5160TXSD4-05-04 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 245 | 吸嘴中挡板（2146×60×20） | FLM5160TXSD4-05-03 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 246 | 吸嘴前挡板(2146×165×10) | FLM5160TXSD4-05-02 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 247 | 吸嘴后橡胶板(2050×126×5) | FLM5160TXSD4-05-05 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 248 | 卡套式胶管总成 | FLM5160TXSD4 | 套 | 07A液压系统 |
| 249 | 聚氨酯软管（威酷） | Φ180 | 米 | 05吸嘴总成 |
| 250 | 导流罩橡胶 | 850×525×10 | 块 | 02S箱体总成 |
| 251 | 钢丝波纹管 | ф100\*T6\*L850 | 根 | 04A低压洒水系统 |
| 252 | 9寸花纹橡胶轮 | 230MM | 个 | 05吸嘴总成 |
| 253 | 排气管接口垫(Ф2) | FLM5160TSLD5(国III副发)-02-02 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 254 | 空滤器连接橡胶管(ф113) | FLM5160TXSD5(国III副发)-01.13-01 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 255 | 轴套1(D32/D26×d20×L13) | FLM5164GSL-11-08 | 个 | 11A清扫装置 |
| 256 | 轴承(TMB) | 6309Z(60309) | 套 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 257 | 轴承(STH) | 61809ZZ | 套 | 05吸嘴总成 |
| 258 | 轴承(STH) | 6208-2RS(180208) | 套 | 11A清扫装置 |
| 259 | 轴承(STH) | 61805ZZ | 套 | 05吸嘴总成 |
| 260 | 轴承(STH) | 30306(7306E) | 套 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 261 | 轴承(STH) | 60062RS | 件 | 05吸嘴总成 |
| 262 | 轴承(TMB) | 62082RSZ1 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 263 | 轴套1(D42/D35×d25×L23) | FLM5164TQS(II)-05-04 | 个 | 05吸嘴总成 |
| 264 | 轴套2(D47/D41×d35×L24) | FLM5164TQS(II)-05-06 | 个 | 05吸嘴总成 |
| 265 | 不锈钢管扣 | φ18-32 | 个 | 10低压喷雾降尘 |
| 266 | 喉箍 | 2X(44-64) | 只 | 03高压水路 |
| 267 | 喉箍 | 5X(100-120) | 只 | 04A低压洒水系统 |
| 268 | 后视镜(517) | EQ140 | 个 | 09底盘改制 |
| 269 | 实心强力喉箍 | 104-112 | 只 | 04A低压洒水系统 |
| 270 | 卡板φ60-φ13/δ6（镀彩） | FJ5121-01-7 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 271 | 卡板φ60-φ13/δ6（镀彩） | FJ5121-01-7 | 件 | 02S箱体总成 |
| 272 | 轴端挡板(φ40-φ11/δ4)（镀彩） | FJ5110ZYS-02.05-2C | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 273 | 排气管抱箍(镀彩) | FJ5121-02.01-4 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 274 | 消声器抱箍焊合（镀彩）φ234 | FLM5161TSL(I)-02.09A | 件 | 09底盘改制 |
| 275 | 油箱螺塞（镀彩） | FJ5121-02.01-9A | 件 | 09底盘改制 |
| 276 | 锥形套管 | FJ5121-02.01.07-1 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 277 | 法兰 | FJ5121-02.01.07-2 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 278 | 轴承座体 | FJ5120-02.01.02C-1 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 279 | 轴套 | FJ5120-02.01.02C-2 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 280 | 后盖 | FJ5120-02.01.02C-3 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 281 | 轴 | FJ5120-02.01.02C-4A | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 282 | 油封限位套（镀彩） | FJ5120-02.01.02-6 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 283 | 轴 | FLM5150TSL-02.02.02B-1A | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 284 | 副发垫板（镀彩） | FJ5121-02.01-8 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 285 | 右旋连接叉(镀彩) | FJ5121-03-1 | 件 | 11A清扫装置 |
| 286 | 左旋连接叉(镀彩) | FJ5121-03-5 | 件 | 11A清扫装置 |
| 287 | 气缸销轴（镀彩） | FJ5121-03-6A | 件 | 11A清扫装置 |
| 288 | 左铰接板（灰色粉） | FJ5121-03.04 | 件 | 11A清扫装置 |
| 289 | 右铰接板（灰色粉） | FJ5121-04.05 | 件 | 11A清扫装置 |
| 290 | 连杆销轴（镀彩） | FJ5121-03.09 | 件 | 11A清扫装置 |
| 291 | 轴承座体（灰色粉） | FLM5161TSL(I)-03.12-2 | 件 | 11A清扫装置 |
| 292 | 左旋调节螺杆M16（镀彩） | FLM5161TSL(I)-03-1 | 件 | 11A清扫装置 |
| 293 | 右旋调节螺杆M16（镀彩） | FLM5161TSL(I)-03-2 | 件 | 11A清扫装置 |
| 294 | 调节螺杆销轴(镀彩) | FLM5161TSL(I)-03-3 | 件 | 11A清扫装置 |
| 295 | 左调节装置连杆焊合（镀彩） | FLM5161TSL(I)-03.05 | 件 | 11A清扫装置 |
| 296 | 右调节装置连杆焊合（镀彩） | FLM5161TSL(I)-04.05 | 件 | 11A清扫装置 |
| 297 | 连杆升降调节螺纹筒（镀彩） | FLM5161TSL(I)-03-4A | 件 | 11A清扫装置 |
| 298 | 路肩扫盘盖板(4-φ11)（灰色粉） | FLM5161TSL(I)-03-5 | 件 | 11A清扫装置 |
| 299 | 路肩扫盘(4-M10)(灰色粉) | FLM5161TSL(I)-03.11 | 件 | 11A清扫装置 |
| 300 | 左前扫马达轴承座连接板(灰色粉) | FLM5164TQS(II)-00.03 | 件 | 11A清扫装置 |
| 301 | 右前扫马达轴承座连接板(灰色粉) | FLM5164TQS(II)-00.04 | 件 | 11A清扫装置 |
| 302 | 右前安装架(灰色粉)油缸 | FLM5161TSL(I)-04.01D | 件 | 11A清扫装置 |
| 303 | 左转座(油缸)(灰色粉) | FLM5161TSL(I)-03.02A | 件 | 11A清扫装置 |
| 304 | 右转座(油缸)(灰色粉) | FLM5161TSL(I)-04.04A | 件 | 11A清扫装置 |
| 305 | 左连杆(中心距410,油缸)（灰色粉） | FLM5161TSL(I)-03.03C | 件 | 11A清扫装置 |
| 306 | 右连杆(中心距410,油缸)（灰色粉） | FLM5161TSL(I)-04.02C | 件 | 11A清扫装置 |
| 307 | 右支承架（灰色粉） | FLM5152TSL-05B.04 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 308 | 左支承架（灰色粉） | FLM5152TSL-05B.04 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 309 | 边轮轴套（镀彩） | FLM5152TSL-05B-3 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 310 | 螺栓(镀彩) | FJ5121-06-4B | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 311 | 工具箱400\*280\*250（灰色粉） | FLM5152TSL-06.09A | 件 | 09底盘改制 |
| 312 | 撑杆座销轴φ25（镀彩） | FLM5161TSL(I)-06-6A | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 313 | 左前扫喷水架（灰色粉） | FLM5161TSL(I)-08.02 | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 314 | 右前扫喷水架（灰色粉） | FLM5161TSL(I)-08.03 | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 315 | 观察镜定位板（黑漆）不锈钢 | FJ5121TSL-10-10 | 件 | 09底盘改制 |
| 316 | 手动泵吸油接头（镀彩）φ14 | FLM5152TSL-10.02 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 317 | 副发吸油管3(镀锌)φ9\*500 | FLM5161TSL(I)-10.08 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 318 | 减压阀固定板（镀彩） | FJ5121-11-7 | 件 | 08气动系统 |
| 319 | 单向顺序阀固定板（镀彩） | FLM5152TSL-11-3 | 件 | 08气动系统 |
| 320 | 长槽孔12专用平垫（镀彩） | FLM5161TSL-06-1 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 321 | 长槽孔12专用平垫（镀彩） | FLM5161TSL-06-1 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 322 | 溢流阀支撑板（镀彩） | FJ5150(Ⅲ)-01.01-6 | 件 | 03高压水路 |
| 323 | 传动轴螺栓 | M12细\*45 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 324 | 底盘大梁封板（黑漆）δ4\*80\*245 | FLM5164GQX-00-4 | 件 | 09底盘改制 |
| 325 | 压板δ3\*30\*580（镀彩） | FJ5150-02-11 | 件 | 09底盘改制 |
| 326 | 人孔盖螺栓压头 |  | 件 | 02S箱体总成 |
| 327 | 上管夹(φ14单)（镀彩） | FJ5051-04-3 | 件 | 03高压水路 |
| 328 | 上管夹(φ14单)（镀彩） | FJ5051-04-3 | 件 | 09底盘改制 |
| 329 | 出水接管DN40-φ45(镀彩) | FJ5150(I)-03-13A | 件 | 03高压水路 |
| 330 | 气缸销轴（镀彩） | FJ5150(I)-03.07-2 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 331 | 连杆销轴（镀彩） | FJ5150(I)-03.07-4 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 332 | 水滤器固定座1（镀彩） | FJ5150(I)-03.08A | 件 | 03高压水路 |
| 333 | 后下喷雾U型螺栓（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03-1 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 334 | LP123水泵出水接头G1-36\*2（镀彩） | FJ5151(I)-01-1 | 件 | 03高压水路 |
| 335 | 洗车枪过渡接头2（镀彩） | FJ5150(I)-03-19 | 件 | 03高压水路 |
| 336 | 前喷球阀接头G1-M36\*2（镀彩） | FJ5150(II)-03-3 | 件 | 03高压水路 |
| 337 | 水泵输入端联接法兰(NJ130)（镀彩） | FJ5151GQX-04-1 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 338 | 洒水泵轴端挡板φ44.5-φ13/δ6（镀彩） | FJ5150-04-2 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 339 | 洒水泵轴端挡板φ44.5-φ13/δ6（镀彩） | FJ5150-04-2 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 340 | U型螺栓2（镀彩） | FJ5150-04-7A | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 341 | 气缸联接螺栓（镀彩） | FJ5150-04-21 | 件 | 08气动系统 |
| 342 | DN50铜球阀手柄（镀彩） | FJ5150-04-22 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 343 | U型螺栓3（镀彩） | FJ5150-04-24 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 344 | 加水接管1（灰色粉） | FJ5150GQX-04.08 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 345 | 过渡法兰焊合DN50（镀彩） | FJ5150-04.16.02 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 346 | 气缸座1(固定式前洒水)（镀彩） | FJ5150-04.18A | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 347 | 气缸接头M10\*1.25（镀彩） | FJ5150GQX-05-5 | 件 | 08气动系统 |
| 348 | 销轴螺栓（镀彩） | FJ5150GQX-05-6 | 件 | 08气动系统 |
| 349 | U型螺栓（镀彩） | FJ5151GQX-04.08-2 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 350 | DN65球阀手柄（镀彩） | FLM5164GQX-04-3 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 351 | 法兰(广州返修车)无槽/灰色粉 | FJ5150-04.03.09-2 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 352 | 喷嘴接头G2（镀彩） | FLM5164GQX-04.08.01A | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 353 | 固定板（灰色粉） | FLM5164GQX-04-12 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 354 | 气罐接头(镀锌)M22\*1.5/RC1/8 | FLM5252GQXD5-05-2 | 件 | 08气动系统 |
| 355 | 手动阀固定板（镀彩） | FJ5150GQX-05-11 | 件 | 08气动系统 |
| 356 | 气缸接头M14\*1.5（镀彩） | FLM5150GQX-05-5 | 件 | 08气动系统 |
| 357 | DN65管抱箍(电泳,灰色粉)δ6 | FLM5122GQXD5-04.03A-1 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 358 | 右固定座(电泳,灰色粉) | FLM5122GQXD5-04.04A.01 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 359 | 左固定座(电泳,灰色粉) | FLM5122GQXD5-04.03A.01 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 360 | 销轴（镀彩） | SHZ30-03-12 | 件 | 11A清扫装置 |
| 361 | 端盖（镀彩） | FLM5050TSL-01.03C-1 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 362 | 卡板（镀彩） | FLM5050TSL-01.03C-5 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 363 | 张紧轮支座（黑漆） | FLM5050TSL-01.03.01B | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 364 | 轴 | FLM5050TSL-01.03C-2A | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 365 | 张紧轮φ120\*89 | FLM5050TSL-01.03C-3B | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 366 | 左螺纹连接叉(镀彩) | FJ5050-02-7 | 件 | 02S箱体总成 |
| 367 | 右螺纹连接叉(镀彩) | FJ5050-02-8 | 件 | 02S箱体总成 |
| 368 | 销轴(镀彩) | SHZ30-02.06 | 件 | 02S箱体总成 |
| 369 | 平垫φ30-φ9（镀彩） | FLM5050TSL-02-21 | 件 | 02S箱体总成 |
| 370 | 调节螺杆M24\*185(镀彩) | FLM5060TSL-02-5 | 件 | 02S箱体总成 |
| 371 | 滑动销（镀彩）φ20\*123 | FJ5050-03-2A | 件 | 11A清扫装置 |
| 372 | 垫块（镀彩） | FJ5050-03-3 | 件 | 11A清扫装置 |
| 373 | 法兰垫板（镀彩） | FJ5050-03-4 | 件 | 11A清扫装置 |
| 374 | 弹簧拉环（镀彩） | FJ5050-03-16 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 375 | 弹簧拉环（镀彩） | FJ5050-03-16 | 件 | 11A清扫装置 |
| 376 | 传动轴 | FLM5050TSL-03.06-1 | 件 | 11A清扫装置 |
| 377 | 销轴（镀彩） | SHZ30-03.07 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 378 | 隔套 | FJ5050-03.06-2 | 件 | 11A清扫装置 |
| 379 | 垫片（镀彩） | FJ5050-03.06-3 | 件 | 11A清扫装置 |
| 380 | 轴套焊合(灰色) | FJ5050-03.05A | 件 | 11A清扫装置 |
| 381 | 限位连接杆(镀彩) | FLM5050TSL-05.14A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 382 | 幅板（黑漆） | FLM5050TSL-05.05-1A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 383 | 轮架（黑漆） | FLM5050TSL-05.05-2B | 件 | 05吸嘴总成 |
| 384 | 隔套 | FLM5060TSL-05.05-4A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 385 | 转座销轴(镀彩) | FLM5060TSL-03-10 | 件 | 11A清扫装置 |
| 386 | 左后扫托板（镀彩） | FLM5060TSL-07.04-6 | 件 | 07A液压系统 |
| 387 | 副车架固定块1（黑漆） | FJ5050-06.09 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 388 | 副车架固定块2（黑漆） | FJ5050-06.01.05 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 389 | 刚玉喷嘴扣压螺母(不锈钢) | FLM5060TSL-06-1 | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 390 | 喷咀连接销轴(不锈钢)（镀彩） | FLM5060TSL-06.04 | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 391 | 防水罩(534mm)（灰色粉）固定板为长孔210 | FLM5060TSL-06.16A.01A | 件 | 07A液压系统 |
| 392 | 放油螺塞M20\*1.5（镀彩） | FJ5050-07-57 | 件 | 07A液压系统 |
| 393 | 端面盖板（黑漆） | SHZ30-07.05-4 | 件 | 07A液压系统 |
| 394 | 升降油缸接头(球头)（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.08A | 件 | 07A液压系统 |
| 395 | 截止阀接头（镀彩）G1-M30\*1.5 | FJ5050-07-1 | 件 | 03高压水路 |
| 396 | 铜球阀双面接头(镀彩)G1/2-22\*1.5 | SHZ30-07-62A | 件 | 03高压水路 |
| 397 | 液压油箱吸油接头M30\*2（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.01 | 件 | 07A液压系统 |
| 398 | 液压油箱回油接头M26\*1.5（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.02 | 件 | 07A液压系统 |
| 399 | 齿轮泵吸油接头M30\*2（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.03 | 件 | 07A液压系统 |
| 400 | 止回阀直角接头G1/2（镀彩） | FLM5060TSL-07.02.01.10 | 件 | 07A液压系统 |
| 401 | 上管夹(单φ10)（镀彩） | FLM5060TSL-07K.02.04-1 | 件 | 07A液压系统 |
| 402 | 上管夹(双φ10)（镀彩） | FLM5060TSL-07K.02.04-2 | 件 | 07A液压系统 |
| 403 | 上管夹(双φ10宽)（镀彩） | FLM5060TSL-07K.02.04-3 | 件 | 07A液压系统 |
| 404 | 上管夹(四φ10)（镀彩） | FLM5060TSL-07K.02.04-6 | 件 | 07A液压系统 |
| 405 | 液位计接头 | FJ5050-09-7 | 件 | 02S箱体总成 |
| 406 | 过渡接头(埃美柯)（镀彩） | FJ5050-09-17 | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 407 | 管接头（镀彩） | SHZ30-09-17A | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 408 | 接头（镀彩）G1/2-M27\*1.5 | FJ5052-09-18A | 件 | 03高压水路 |
| 409 | 喷头套（镀彩） | SHZ30K-09-14 | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 410 | 箭头灯连接座焊合（灰色粉） | FLM5070TSLJL5-10(国III副发).10 | 件 | 06A电控系统 |
| 411 | 副发回油管130mm（镀白） | FLM5060TSL-11.15 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 412 | 卡板（镀彩）δ6\*24\*40 | FJ5061ZYS-07-5 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 413 | 卡板（镀彩）δ6\*24\*40 | FJ5061ZYS-07-5 | 件 | 11A清扫装置 |
| 414 | 滚轮销轴M14(镀彩) | FLM5070ZYS-07-5 | 件 | 11A清扫装置 |
| 415 | 主控箱固定座（镀彩） | FLM5122ZYS-06-1 | 件 | 06A电控系统 |
| 416 | 油箱联板（黑漆）δ8\*134\*330 | FLM5122ZYS-01-1 | 件 | 09底盘改制 |
| 417 | 多路阀回油堵头G1 | FLM5120ZYS-04-5 | 件 | 03高压水路 |
| 418 | 端盖2（镀彩） | FLM5151TSL-02.01.01-3 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 419 | 6BT副发壳体散热器（镀彩） | FLM5152TSL(G)-02B-1 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 420 | 电磁气阀垫板(镀彩) | FLM5162TSL-12-1D | 件 | 08气动系统 |
| 421 | 离合器拨叉 | FLM5162GSL（II）-01.01.03.01 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 422 | 油缸头（镀彩）M24\*1.5 | FLM5162GSL-02.01-32 | 件 | 02S箱体总成 |
| 423 | 污水出口接管φ76 | FLM5162GSL-02.01.22A | 件 | 02S箱体总成 |
| 424 | 销轴（镀彩） | FLM5162GSL-02.01.24 | 件 | 02S箱体总成 |
| 425 | 喷咀接头(36mm)22\*1.5-RC1/4 | FLM5162GSL-04-5 | 件 | 03高压水路 |
| 426 | U型螺栓DN65（镀彩）中心长63 | FLM5164GQX-04-2 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 427 | U型螺栓DN65（镀彩）中心长63 | FLM5164GQX-04-2 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 428 | 气缸连接螺栓（镀彩） | FLM5164GQX-04-4 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 429 | 气缸连接螺栓（镀彩） | FLM5164GQX-04-4 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 430 | 油缸销轴（镀彩） | FLM5022ZLJ-13-3 | 件 | 11A清扫装置 |
| 431 | 卸载阀接头（镀彩） | FJ5053TSL-08-5 | 件 | 08气动系统 |
| 432 | DN15高压球阀固定螺栓（镀彩） | FJ5060GQX-03-8 | 件 | 03高压水路 |
| 433 | 上管夹(1-φ22)镀彩 | FJ5060GQX-04-6A | 件 | 03高压水路 |
| 434 | 分离轴承支架(镀彩) | FLM5164GSL-01.03.01.01 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 435 | 副发风机皮带轮(φ291\*78.5) | FLM5164TQS(II)-01.03-1C | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 436 | 风机皮带轮(φ225\*78.5) | FLM5164TQS(II)-01.04-2 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 437 | 副发输出轴(650长)国二副发 | FLM5164TQS(II)-01.03-2 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 438 | 轴承座 | FLM5164TQS(II)-01.03-10 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 439 | 气动离合器插销座（黑漆） | FLM5160TQS(II)-01.01-14A | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 440 | 隔套焊合（镀彩）φ57\*145 | FLM5164TQS(II)-01.03.01 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 441 | 张紧轮支座 | FLM5164TQS(II)-01.04.04-1 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 442 | 离合器固定插销焊合（镀彩） | FLM5164TQS(II)-01.01.16 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 443 | 挡板(镀彩)φ74-φ30/δ8 | FLM5164TQS-01.03.01-4 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 444 | 副车架加强板δ8（黑漆） | FLM5164TQS(II)-01.01-22 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 445 | 副发空滤器支架1(黑漆) | FLM5164TQS(II)-01.03.07.01 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 446 | 副发空滤器支架2(黑漆) | FLM5164TQS(II)-01.03.07.02 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 447 | U型螺栓(中心距106)镀彩 | FLM5164TQS(II)-01.03-22 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 448 | 吸风口法兰 | FLM5164TQS(II)-01.04.01.01C | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 449 | 小水滤器固定座（灰色粉） | FLM5160TXSD4-01.17 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 450 | 举升油缸座1（黑漆） | FLM5160TXSD4-01.02 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 451 | 举升油缸座2（黑漆） | FLM5160TXSD4-01.03 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 452 | 吸筒焊合（灰色粉）法兰点焊,不锈钢 | FLM5160TXSD4-01.05 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 453 | 撑杆体焊合（红漆） | FLM5160TXSD4-01.15A | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 454 | 副发水泵皮带轮φ180\*62/KT40R | FLM5164TXSY4(L)-01-2 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 455 | KT40高压水泵皮带轮φ237\*81 | FLM5250TXSD4-01-2/KT40R | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 456 | 排气管接管φ76 | FLM5160TXSD4-01-4 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 457 | 前固定板(灰色粉) | FLM5160TXSD4-01.06-1 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 458 | 后固定板(灰色粉) | FLM5160TXSD4-01.06-2 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 459 | 副车架焊合(黑漆) | FLM5160TXSD5(国三副发)-01.01A | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 460 | 高压水泵固定架(灰色粉)不含固定板/KT40 | FLM5160TXSD5(国三副发)-01.06 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 461 | 空滤进气管φ100 | FLM5160TXSD5(国三副发)-01.03 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 462 | 柴油箱吸油接头(镀锌)φ16 | FLM5160TXSD5(国III副发)-01.04 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 463 | 排气管总成（含挠性节、法兰）(银灰) | FLM5160TXSD5(国III副发)-01.05 | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 464 | 粗滤网焊合(不锈钢) | FLM5160TXSD4-02.04A | 件 | 02S箱体总成 |
| 465 | 固定板焊合（灰色粉） | FLM5160TQS-02.01.07.01 | 件 | 06A电控系统 |
| 466 | 管路保护罩（白漆）不含后上喷雾107\*1450 | FLM5164TQS(II)-02.02-26B | 件 | 02S箱体总成 |
| 467 | 举升油缸销轴φ40\*82（镀彩） | FLM5164TQS(II)-02-1 | 件 | 02S箱体总成 |
| 468 | 导流罩焊合δ4不锈钢 | FLM5160TXSD4-02.03 | 件 | 02S箱体总成 |
| 469 | 倾翻销轴φ45\*165(镀彩) | FLM5160TXSD4-02-2 | 件 | 02S箱体总成 |
| 470 | 左卡板焊合（黑漆） | FLM5160TXSD4-02.02.01.06 | 件 | 02S箱体总成 |
| 471 | 右卡板焊合（黑漆） | FLM5160TXSD4-02.02.01.05 | 件 | 02S箱体总成 |
| 472 | 梯子焊合（白漆） | FLM5160TXSD4-02.01.03 | 件 | 02S箱体总成 |
| 473 | 出水管ZG3\*100(镀锌) | FLM5160TXSD4-02.05A-12 | 件 | 02S箱体总成 |
| 474 | 撑杆焊合(白漆) | FLM5160TXSD5(国III副发)-02.01.01 | 件 | 02S箱体总成 |
| 475 | 倾翻铰座板焊合1（黑漆）δ18 | FLM5160TXSD4-02.02.01.02 | 件 | 02S箱体总成 |
| 476 | 倾翻铰座板焊合2（黑漆）δ18 | FLM5160TXSD4-02.02.01.03 | 件 | 02S箱体总成 |
| 477 | 水管固定架 | FLM5160TXSD4-02-6 | 件 | 02S箱体总成 |
| 478 | 水滤进水接管(DN40)（镀彩） | FLM5164TQS(Ⅱ)-03.01 | 件 | 03高压水路 |
| 479 | 硬管固定板（灰色粉） | FLM5160TXSD4-03.17 | 件 | 03高压水路 |
| 480 | 左摆动管1固定板（镀彩） | FLM5160TXSD4-03-2 | 件 | 03高压水路 |
| 481 | 回水接头（灰色粉） | FLM5160TXSD4-03.04 | 件 | 03高压水路 |
| 482 | 高压泵进水法兰2(镀彩) | FLM5160TXSD4-03.12B | 件 | 03高压水路 |
| 483 | 洗车枪回水接头（灰色粉） | FLM5160TXSD4-03.15 | 件 | 03高压水路 |
| 484 | 洗车枪管家固定座（灰色粉） | FLM5160TXSD4-03.16 | 件 | 03高压水路 |
| 485 | 左前安装架（灰色粉） | FLM5160TXSD4-11.01A | 件 | 11A清扫装置 |
| 486 | 高压水泵堵头G11/4（镀锌） | FLM5160TXSD5NG-03-1 | 件 | 03高压水路 |
| 487 | 高压水泵进水法兰2(镀彩)DN32 | FLM5250TXSD4-10.24 | 件 | 03高压水路 |
| 488 | 右摆动管1(灰色粉) | FLM5160TXSD4-03.05 | 件 | 03高压水路 |
| 489 | 右摆动管2(灰色粉) | FLM5160TXSD4-03.06 | 件 | 03高压水路 |
| 490 | 右摆动管3(灰色粉)φ16\*125mm | FLM5160TXSD4-03.07 | 件 | 03高压水路 |
| 491 | 吸嘴硬管1(灰色粉)370mm | FLM5160TXSD4-03.08A | 件 | 03高压水路 |
| 492 | 左摆动管1(灰色粉)φ16\*1090mm | FLM5160TXSD4-03.10 | 件 | 03高压水路 |
| 493 | 在摆动管2(灰色粉) | FLM5160TXSD4-03.11 | 件 | 03高压水路 |
| 494 | 洗车枪硬管(灰色粉)φ16\*1800mm | FLM5160TXSD4-03.14 | 件 | 03高压水路 |
| 495 | 吸嘴硬管2(灰色粉)φ22\*390 | FLM5160TXSD4-03.09A | 件 | 03高压水路 |
| 496 | 40气缸固定座1(默实球阀)镀彩 | FLM5164TQS(II)-03-10 | 件 | 08气动系统 |
| 497 | 32气缸固定座1(默实球阀)镀彩 | FLM5164TQS(II)-03-11 | 件 | 08气动系统 |
| 498 | 32气缸固定座2(默实球阀)镀彩 | FLM5164TQS(II)-03-12 | 件 | 08气动系统 |
| 499 | 水泵垫块(镀锌)φ30-φ13/δ10 | FLM5250TXSD4(WS)-10-5 | 件 | 03高压水路 |
| 500 | 水滤器固定座(灰色粉)EQB副发 | FLM5160TXSD4-03.13(I) | 件 | 03高压水路 |
| 501 | 螺纹筒(镀锌)六角钢250mm | FLM5160TQS(II)Y-12-1 | 件 | 11A清扫装置 |
| 502 | 集水管(镀锌) | FLM5160TXSD4-03.03C | 件 | 03高压水路 |
| 503 | 洗车枪过渡接头 | FLM5160TXSD5S-03-3 | 件 | 03高压水路 |
| 504 | 管接头(镀彩) | FLM5164GSL-04-6 | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 505 | 扇形喷嘴连接件（镀彩） | FLM5164GSL-04.14 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 506 | 工作灯固定板(白漆) | FLM5164TQS(II)-06-13 | 件 | 06A电控系统 |
| 507 | 直流水泵固定架（灰色粉） | FLM5160TQS(Ⅱ)-04.19 | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 508 | DN80 U型螺栓（镀彩） | FLM5164TQS(Ⅱ)-04-11 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 509 | 排水接管G1/2 | FLM5164TQS(II)-04-8 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 510 | 清洗料箱接头G2-52\*2（镀锌） | FLM5164TQS(II)-04.23A | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 511 | 出水管焊合1（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.09 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 512 | 出水管焊合4（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.12 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 513 | DN65对冲管固定架（右）（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.13 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 514 | DN65对冲管固定架（左）（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.13 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 515 | DN80低压管固定架（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.14 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 516 | DN65低压管固定架（灰色粉）145 | FLM5160TXSD4-04-1 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 517 | 右加水固定架（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04-3 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 518 | 低压水泵固定架（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.01B | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 519 | 进水管焊合2（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.03 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 520 | 进水管焊合3（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.04 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 521 | 水泵进水接管焊合（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.05 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 522 | 进水管焊合4（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.06A | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 523 | 水泵出水管焊合（灰色粉） | FLM5160TXSD4-04.08B | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 524 | 喷水架过渡连接板(灰色粉) | FLM5164TQS(II)-11-2 | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 525 | 前洒左焊接管(灰色粉)560mm | FLM5164TQS(II)-04.41A | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 526 | 左右侧冲管焊合(灰色粉) | FLM5160TXSD4-04.16 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 527 | 前洒水左固定座焊合(灰色粉) | FLM5164TQS(II)-04.44 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 528 | 前洒水右固定座焊合(灰色粉) | FLM5164TQS(II)-04.45 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 529 | 前洒焊接管(灰色粉)有槽 | FLM5164TQS(II)-04.43B | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 530 | 进水管焊合1(灰色粉) | FLM5160TXSD4-04.02A | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 531 | 前洒水过渡接管焊合(灰色粉) | FLM5160TXSD4-04.17B | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 532 | 接管焊合(灰色粉) | FLM5160TXSD4-04.21 | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 533 | 清洗料箱管焊合(灰色粉)DN40\*2715 | FLM5164TQS(II)-04.10C | 件 | 04A低压洒水系统 |
| 534 | 线束固定箍带(镀彩) | FLM5164TQS(II)-06-2 | 件 | 06A电控系统 |
| 535 | 玻璃钢电控箱固定板（镀彩） | FLM5164TQS(II)-06-5 | 件 | 06A电控系统 |
| 536 | 手动阀固定座（灰色粉） | FLM5164TQS(II)-08-5 | 件 | 08气动系统 |
| 537 | U型螺栓M4（镀彩） | FLM5164TQS(II)-08-6 | 件 | 08气动系统 |
| 538 | 尾部摄像头固定板(灰色粉) | FLM5164TQS(II)-06-9 | 件 | 06A电控系统 |
| 539 | 摄像头固定座（灰色粉） | FLM5164TQS(II)-06-7B | 件 | 06A电控系统 |
| 540 | 视频线固定板（白漆） | FLM5164TQS(II)-06-11A | 件 | 06A电控系统 |
| 541 | 副发前侧面线束固定架（灰色粉） | FLM5164TQS(II)-06.09 | 件 | 06A电控系统 |
| 542 | 齿轮泵出油接头（镀彩）M22\*1.5 | FLM5164TQS(II)-07.03.01 | 件 | 07A液压系统 |
| 543 | 左吸嘴升降油管固定板（镀彩） | FLM5160TXSD4-07.04-6 | 件 | 07A液压系统 |
| 544 | 后扫马达硬管固定板(镀彩) | FLM5164TQS(II)Y-07.04-3 | 件 | 07A液压系统 |
| 545 | 电控盒固定板(白漆) | FLM5160TXSD4-06-8 | 件 | 06A电控系统 |
| 546 | 大集成块固定座拉板δ5\*30\*430灰色粉 | FLM5160TXSD4-07.04-10 | 件 | 07A液压系统 |
| 547 | 左气控箱支架焊合（灰色粉） | FLM5160TXSD4-08.02 | 件 | 08气动系统 |
| 548 | 右气控箱支架焊合（灰色粉） | FLM5160TXSD4-08.03 | 件 | 08气动系统 |
| 549 | 气控箱（灰色粉） | FLM5160TXSD4-08.01 | 件 | 08气动系统 |
| 550 | 扫盘梭阀固定板（镀彩） | FLM5160TXSD4-07.04-2 | 件 | 07A液压系统 |
| 551 | 电磁阀组固定板1（镀彩） | FLM5160TXSD4-07.04-3 | 件 | 07A液压系统 |
| 552 | 电磁阀组固定板2（镀彩） | FLM5160TXSD4-07.04-4 | 件 | 07A液压系统 |
| 553 | 右扫油管固定板（镀彩） | FLM5160TXSD4-07.04-5 | 件 | 07A液压系统 |
| 554 | 料厢倾翻油管固定板1（镀彩） | FLM5160TXSD4-07.04-8 | 件 | 07A液压系统 |
| 555 | 料厢倾翻油管固定板2（镀彩） | FLM5160TXSD4-07.04-9 | 件 | 07A液压系统 |
| 556 | 大集成块固定座(灰色粉) | FLM5160TXSD4-07.04.01C | 件 | 07A液压系统 |
| 557 | 小集成块固定座（灰色粉） | FLM5160TXSD4-07.04.02 | 件 | 07A液压系统 |
| 558 | 大集成块罩座左固定板（灰色粉） | FLM5160TXSD4-07.04.03-1 | 件 | 07A液压系统 |
| 559 | 大集成块罩座右固定板（灰色粉） | FLM5160TXSD4-07.04.03-2 | 件 | 07A液压系统 |
| 560 | 手动泵固定座（镀彩） | FLM5160TXSD4-07.04.05 | 件 | 07A液压系统 |
| 561 | 油箱卸荷硬管座板（镀彩） | FLM5160TXSD4-07.04.07 | 件 | 07A液压系统 |
| 562 | 至小集成块油管座板(电镀) | FLM5160TXSD4-07.04.06 | 件 | 07A液压系统 |
| 563 | 液压油箱支架焊合（黒漆） | FLM5160TXSD4-07.05.02A | 件 | 07A液压系统 |
| 564 | 液压油箱（黑漆） | FLM5160TXSD4-07.05.01 | 件 | 07A液压系统 |
| 565 | 销轴螺栓φ10\*35镀彩 | FLM5164TQS(II)Y-08.04-1 | 件 | 08气动系统 |
| 566 | 进气预热继电器安装板(黑漆)δ2\*35\*170 | FLM5160TQS(国III副发)-06-1 | 件 | 06A电控系统 |
| 567 | 小集成块罩座固定板（灰色粉孔距230） | FLM5160TXSD4-07.04.04-1 | 件 | 07A液压系统 |
| 568 | 小集成块防水罩（灰色粉）260\*222(230) | FLM5160TXSD4-07.04.04.01 | 件 | 07A液压系统 |
| 569 | 副发消声器吊架（镀彩） | FLM5164GSL-09-1 | 件 | 09底盘改制 |
| 570 | 副发排气管固定架（灰色粉） | FLM5164TQS(Ⅱ)-09.02 | 件 | 09底盘改制 |
| 571 | 推拉软轴固定板（镀彩） | FLM5164TQS(Ⅱ)-09-3 | 件 | 09底盘改制 |
| 572 | 工具箱前固定架（灰色粉）585 | FLM5160TXSD4-09.01 | 件 | 09底盘改制 |
| 573 | 工具箱后固定架（灰色粉）580 | FLM5160TXSD4-09.02 | 件 | 09底盘改制 |
| 574 | 尿素罐过渡板焊合1(灰色粉) | FLM5160TXSD4-09.04B | 件 | 09底盘改制 |
| 575 | 尿素罐过渡板焊合2(灰色粉) | FLM5160TXSD4-09.05B | 件 | 09底盘改制 |
| 576 | 封板(δδ3\*126\*62)（灰色粉） | FLM5160TQS(II)Y-09.02-1A | 件 | 09底盘改制 |
| 577 | 下联板(黑漆) | FLM5160TQS(II)Y-09.04 | 件 | 09底盘改制 |
| 578 | 号牌板固定座（灰色粉） | FLM5160TQS(II)Y-09.02.01 | 件 | 09底盘改制 |
| 579 | 电磁水阀固定座(灰色粉)175mm | FLM5164TQS(II)Y-11-1(四盘扫) | 件 | 10低压喷雾降尘 |
| 580 | 上连杆固定座（灰色粉） | FLM5164TQS(II)-05.01B | 件 | 05吸嘴总成 |
| 581 | 吸嘴前限位架（灰色粉）555mm | FLM5160TXSD4-05.12 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 582 | 吸嘴后限位架(左)（灰色粉）541mm | FLM5160TXSD4-05.13 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 583 | 吸嘴后限位架(右)（灰色粉）541mm | FLM5160TXSD4-05.13 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 584 | 连杆销轴（镀彩）φ25\*116 | FLM5164TQS(II)-05-3 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 585 | 下连杆座（灰色粉） | FLM5164TQS(II)-05.04 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 586 | 压板1(δ3\*30\*862)（镀彩） | FLM5164TQS(II)-05-1 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 587 | 吊耳座（灰色粉） | FLM5164TQS(II)-05.13A.01 | 件 | 09底盘改制 |
| 588 | 转动轴（镀彩）φ35\*137 | FLM5164TQS(II)-05-5A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 589 | 吸嘴焊合（灰色粉） | FLM5160TXSD4-05.03 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 590 | 压板1/δ3\*30\*2146（镀彩） | FLM5160TXSD4-05-1 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 591 | 压板2/δ3\*30\*2050（镀彩） | FLM5160TXSD4-05-6 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 592 | 左连杆焊合(中心距350)（灰色粉） | FLM5160TXSD4-05.01 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 593 | 右连杆焊合(中心距350)（灰色粉） | FLM5160TXSD4-05.02 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 594 | 碰头(尼龙φ38\*35) | FLM5160TXSD4-05-7 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 595 | 升降吊耳M22\*1.5（镀彩） | FLM5160TXSD4-05-10 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 596 | 左侧喷管焊合（灰色粉） | FLM5160TXSD4-05.07 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 597 | 右侧喷管焊合（灰色粉） | FLM5160TXSD4-05.07 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 598 | 主喷管焊合（灰色粉） | FLM5160TXSD4-05.10 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 599 | 右前边轮连接座（灰色粉） | FLM5160TXSD4-05.08 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 600 | 右后边轮连接座（灰色粉） | FLM5160TXSD4-05.09 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 601 | 中部压板δ3\*35\*2130（镀彩） | FLM5160TXSD4-05-11 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 602 | 侧喷管保护罩(左)(灰色粉)δ1.2不锈钢 | FLM5250TXSD4-05A-4 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 603 | 侧喷管保护罩(右)(灰色粉)δ1.2不锈钢 | FLM5250TXSD4-05A-4 | 件 | 05吸嘴总成 |
| 604 | 端盖(镀锌)φ96\*30 | FLM5160TXSD4-05-12A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 605 | 转动座(灰色粉) | FLM5160TXSD4-05.04A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 606 | 左转动座(灰色粉) | FLM5160TXSD4-05.05A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 607 | 右转动座(灰色粉) | FLM5160TXSD4-05.05A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 608 | 右摆动臂(灰色粉) | FLM5160TXSD4-05.06A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 609 | 左摆动臂(灰色粉) | FLM5160TXSD4-05.06A | 件 | 05吸嘴总成 |
| 610 | 反向吸嘴软管抱箍（镀锌） | FLM5160TXSD4-01.16B | 件 | 01副车架副发水泵风机总成 |
| 611 | 清扫车厢体(涂装) | FLM5160TXSD4 | 台 | 02S箱体总成 |
| 612 | 后门转动座（白漆） | FLM5100TQS-02.06 | 件 | 02S箱体总成 |

## 水车维修

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子件名称 | 子件规格 | 单位 | 备注 |
| 1 | 离合器压盘小弹簧 |  | 只 | 01S副发及操作系统总成 |
| 2 | 中冷器(东风轻型) | 111910005-16X | 台 | 01S副发及操作系统总成 |
| 3 | 散热器总成(东风轻型) | 130110013-WZ-16X | 台 | 01S副发及操作系统总成 |
| 4 | 离合器拨叉防尘罩 | 1602011A | 只 | 01S副发及操作系统总成 |
| 5 | 离合器拨叉带弹簧 | 4JB1-1602020A | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 6 | 波纹挠性节 | 50\*190 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 7 | 骑马垫块（镀彩） | FJ5050-06-17 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 8 | 上管夹(φ14单)（镀彩） | FJ5051-04-3 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 9 | 垫片(φ50-φ11/δ5)（镀彩） | FJ5052-01-12 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 10 | 油箱螺塞（镀彩） | FJ5121-02.01-9A | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 11 | 水泵传动连接法兰(镀彩) | FJ5150(Ⅱ)-03-7 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 12 | 散热器拉杆1（镀彩） | FJ5150(Ⅲ)-01.01-2 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 13 | 散热器拉杆2（镀彩） | FJ5150(Ⅲ)-01.01-3A | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 14 | 档位固定板（黑漆） | FJ5150(Ⅲ)-01.01-9 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 15 | 骑马螺栓（镀彩） | FJ5150(I)-01-3 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 16 | 洒水泵轴端挡板φ44.5-φ13/δ6（镀彩） | FJ5150-04-2 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 17 | 排气尾管90° | FLM5050TSL-01.13-1 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 18 | 排气管接盘δ8 | FLM5060TSL-01-23 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 19 | 副发回油管130mm（镀白） | FLM5060TSL-11.15 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 20 | 空滤器连接法兰橡胶垫 | FLM5062TSL-01-19 | 块 | 01S副发及操作系统总成 |
| 21 | 法兰式进气管（黑漆）φ63 | FLM5070TQS-01.02 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 22 | 油门线标志牌(铝) | FLM5150TSL-02.01-20A | 块 | 01S副发及操作系统总成 |
| 23 | 反缓冲块 | FLM5152TSL-02-3 | 块 | 01S副发及操作系统总成 |
| 24 | 副车架焊合(黑漆)09.27图 | FLM5160GQXD5-01(DⅢ).01A | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 25 | 固定座焊合（黑漆） | FLM5160GQXD5-01(DⅢ).03 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 26 | 空滤器过渡管 | FLM5160GQXD5-01(DⅢ).04 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 27 | 推拉软轴固定板（镀锌） | FLM5160GQXD5-01(DⅢ)-1 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 28 | 支耳（黑漆） | FLM5160GQXD5-01(DⅢ)-2 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 29 | 副发排气管固定座（灰色粉） | FLM5160GQXD5-01(DⅢ)-3 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 30 | 副发消音器固定座(灰色粉) | FLM5160GQXD5-01(DIII).02 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 31 | 进气管（φ55） | FLM5160GQXD5-01(DIII)-04 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 32 | 排气弯管1(490/4JB1) | FLM5160GQXD5-01.01-1B | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 33 | 排气弯管2(4JB1) | FLM5160GQXD5-01.01-2A | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 34 | 油门软轴(LJ103-4800) | FLM5160GQXD5-01.05 | 套 | 01S副发及操作系统总成 |
| 35 | 传动轴5(L=265mm) | FLM5160GQXD5-01-02 | 根 | 01S副发及操作系统总成 |
| 36 | 进气胶管 | FLM5160GQXD5-01-04 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 37 | 副发吸油管3(镀锌)φ9\*500 | FLM5161TSL(I)-10.08 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 38 | 消声器吊架1（镀彩） | FLM5162GSL-01-3 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 39 | 离合器推杆(黑漆) | FLM5164GQX(I)(气控离合)-01.01.02 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 40 | 气缸销轴(镀锌)φ16\*78 | FLM5164GQX(I)(气控离合)-01.01-1 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 41 | 万向构件(镀锌)δ20 | FLM5164GQX(I)(气控离合)-01.01-2 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 42 | 变速箱吊架L=590（黑漆） | FLM5164GQX(I)-01-1 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 43 | 空滤器固定座（黑漆） | FLM5164GQX-01.04 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 44 | 排气管抱箍（镀彩） | FLM5164GQX-01-5 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 45 | 气缸安装板（黑漆）δ8\*94\*577 | FLM5165GQX-03-4 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 46 | 变速箱吊架 | JC520 | 个 | 01S副发及操作系统总成 |
| 47 | 变速箱总成 | JC520(MSB-5S齿轮简化) | 台 | 01S副发及操作系统总成 |
| 48 | 空气滤清器 | KLQ-168A | 个 | 01S副发及操作系统总成 |
| 49 | 推拉软轴 | LJ103-2500B | 套 | 01S副发及操作系统总成 |
| 50 | 卡板(镀彩) | LZ5110ZLJ-03-8 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 51 | 左加强板螺栓 | M10×1.25×40 | 只 | 01S副发及操作系统总成 |
| 52 | 传动轴螺栓 | M12细\*45 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 53 | 水箱下水管 | NHR(1303100A) | 根 | 01S副发及操作系统总成 |
| 54 | 水箱上水管 | NHR(1303200A) | 根 | 01S副发及操作系统总成 |
| 55 | 离合器分离轴承带座 | NHR(1602030A) | 只 | 01S副发及操作系统总成 |
| 56 | 油水分离器 | NHR(RL-1 Ф8) | 个 | 01S副发及操作系统总成 |
| 57 | 消音器固定夹焊合（镀彩） | SHZ30K-01.10.01A | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 58 | 消音器缓冲块1 | SHZ30K-01.10-10 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 59 | 消音器缓冲块2 | SHZ30K-01.10-11 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 60 | 套管（镀彩）φ14\*2\*30 | SHZ30K-01.10-12 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 61 | 副发油门线支板（镀彩） | SHZ30K-01-1 | 件 | 01S副发及操作系统总成 |
| 62 | 人孔盖螺栓压头 |  | 件 | 02S水罐总成 |
| 63 | 不锈钢板(304) | 1.2mm | KG | 02S水罐总成 |
| 64 | 行李仓锁 | 172型 | 套 | 02S水罐总成 |
| 65 | 不锈钢板(304) | 2.0mm | KG | 02S水罐总成 |
| 66 | 花纹铝板 | 3mm | KG | 02S水罐总成 |
| 67 | 重型车辆尾部标志板(铝) | 565mm×130mm×1.8mm | 片 | 02S水罐总成 |
| 68 | 安全扣 | 7# | 个 | 02S水罐总成 |
| 69 | 胶条 | F002(新) | 米 | 02S水罐总成 |
| 70 | 橡胶垫片(390-254-3) | FJ5052TSL-06-17 | 块 | 02S水罐总成 |
| 71 | 压板δ3\*30\*580（镀彩） | FJ5150-02-11 | 件 | 02S水罐总成 |
| 72 | 挡泥片 | FLM5150TSL-06-11B | 片 | 02S水罐总成 |
| 73 | 工具箱400\*280\*250（灰色粉） | FLM5152TSL-06.09A | 件 | 02S水罐总成 |
| 74 | 高压清洗罐体(涂装) | FLM5160GQXD5(A3) | 台 | 02S水罐总成 |
| 75 | 轮罩吊架1(灰色粉)188mm | FLM5162GQXD5-02.02 | 件 | 02S水罐总成 |
| 76 | 轮罩吊架2(灰色粉)188mm | FLM5162GQXD5-02.03 | 件 | 02S水罐总成 |
| 77 | 高喷围栏 | FLM5165GQX-02.07 | 件 | 02S水罐总成 |
| 78 | 胶条 | KG04 | 米 | 02S水罐总成 |
| 79 | 轮罩 | NG05009 | 套 | 02S水罐总成 |
| 80 | 液位计 | YW-500 | 个 | 02S水罐总成 |
| 81 | 管塞 | φ38 | 只 | 02S水罐总成 |
| 82 | 喉箍 | 2X(44-64) | 只 | 03S高压清洗 |
| 83 | 喷嘴 | B1/4HPN6515 | 只 | 03S高压清洗 |
| 84 | 铜球阀（东方） | DN40 | 个 | 03S高压清洗 |
| 85 | 高压水泵 | EL152/100 | 台 | 03S高压清洗 |
| 86 | 上管夹(φ14单)（镀彩） | FJ5051-04-3 | 件 | 03S高压清洗 |
| 87 | 接头（镀彩）G1/2-M27\*1.5 | FJ5052-09-18A | 件 | 03S高压清洗 |
| 88 | 底板（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03.02.01 | 件 | 03S高压清洗 |
| 89 | 活动定位板（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03.02.02 | 件 | 03S高压清洗 |
| 90 | 卡板（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03.02-1B | 件 | 03S高压清洗 |
| 91 | 销轴（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03.02-2B | 件 | 03S高压清洗 |
| 92 | 旋转销（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03-16 | 件 | 03S高压清洗 |
| 93 | 高压水泵进水接头（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03-18A | 件 | 03S高压清洗 |
| 94 | 管夹(镀彩) | FJ5150(Ⅱ)-03-19 | 件 | 03S高压清洗 |
| 95 | 防撞墙冲洗喷头支架（红漆） | FJ5150(Ⅱ)-03-22 | 件 | 03S高压清洗 |
| 96 | 高压硬管固定板3（灰色粉） | FJ5150(Ⅱ)-03-23A | 件 | 03S高压清洗 |
| 97 | 铰盘摇把1（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03-30 | 件 | 03S高压清洗 |
| 98 | 铰盘摇把2（镀彩） | FJ5150(Ⅱ)-03-31 | 件 | 03S高压清洗 |
| 99 | 溢流阀支撑板（镀彩） | FJ5150(Ⅲ)-01.01-6 | 件 | 03S高压清洗 |
| 100 | 回水接头焊合（镀彩） | FJ5150（Ⅲ）-01.02.03A | 件 | 03S高压清洗 |
| 101 | U型螺栓（镀彩） | FJ5150(I)-03.07-5 | 件 | 03S高压清洗 |
| 102 | 水滤器固定座1（镀彩） | FJ5150(I)-03.08A | 件 | 03S高压清洗 |
| 103 | 水滤器固定座2（镀彩）DN40 | FJ5150(I)-03.09B | 件 | 03S高压清洗 |
| 104 | 硬管夹φ32（镀彩） | FJ5150(I)-03-12A | 件 | 03S高压清洗 |
| 105 | 出水接管DN40-φ45(镀彩) | FJ5150(I)-03-13A | 件 | 03S高压清洗 |
| 106 | 前冲支架(灰色粉) | FJ5150(II)-03.02.03A | 件 | 03S高压清洗 |
| 107 | 前喷接头喷嘴（镀彩）φ7 | FJ5150(II)-03-10 | 件 | 03S高压清洗 |
| 108 | 侧喷接头（镀彩） | FJ5150(II)-03-11 | 件 | 03S高压清洗 |
| 109 | 前喷球阀接头G1-M36\*2（镀彩） | FJ5150(II)-03-3 | 件 | 03S高压清洗 |
| 110 | 高压水泵堵头2（镀彩） | FJ5150(II)-03-6 | 件 | 03S高压清洗 |
| 111 | 前牌照板（白漆） | FJ5150GQX-00-02 | 件 | 03S高压清洗 |
| 112 | 高压硬管固定座（黑漆） | FLM5151GQX(Ⅲ)-01.01.04C | 件 | 03S高压清洗 |
| 113 | 三通体（镀彩） | FLM5151GQX-03.01 | 件 | 03S高压清洗 |
| 114 | 短枪盒310\*300（灰色粉） | FLM5151GQX-03.18A | 件 | 03S高压清洗 |
| 115 | 绞盘筒焊接（电泳,灰色粉） | FLM5151GQX-03.20.01B | 件 | 03S高压清洗 |
| 116 | 绞盘安装总成固定板(灰色粉) | FLM5151GQX-03.20-1 | 件 | 03S高压清洗 |
| 117 | 绞盘轴抱箍（灰色粉） | FLM5151GQX-03.20-2 | 件 | 03S高压清洗 |
| 118 | 快速接头限位板（灰色粉）通用 | FLM5151GQX-03.20-3A | 件 | 03S高压清洗 |
| 119 | 卡套式胶管总成 | FLM5160GQXD5 | 套 | 03S高压清洗 |
| 120 | U型板(黑漆) | FLM5160GQXD5-03.01-1A | 件 | 03S高压清洗 |
| 121 | 支撑架(黑漆) | FLM5160GQXD5-03.01A | 件 | 03S高压清洗 |
| 122 | 高压管焊合1(青灰漆)M22\*1.5 | FLM5160GQXD5-03.02 | 件 | 03S高压清洗 |
| 123 | 高压管焊合2(青灰漆) | FLM5160GQXD5-03.03 | 件 | 03S高压清洗 |
| 124 | 高压管焊合3(青灰漆)M36\*2 | FLM5160GQXD5-03.04 | 件 | 03S高压清洗 |
| 125 | 高压硬管固定座1(黒漆) | FLM5160GQXD5-03.05 | 件 | 03S高压清洗 |
| 126 | 高压硬管固定座2(黒漆) | FLM5160GQXD5-03.06 | 件 | 03S高压清洗 |
| 127 | 集水管(镀彩) | FLM5160GQXD5-03.07 | 件 | 03S高压清洗 |
| 128 | 管夹(黒漆) | FLM5160GQXD5-03-1 | 件 | 03S高压清洗 |
| 129 | 右L板加强版（黑漆） | FLM5164GQX-03-3 | 件 | 03S高压清洗 |
| 130 | 绞盘固定座焊接（灰色粉） | FLM5164TQS(II)-03.10.01 | 件 | 03S高压清洗 |
| 131 | 40气缸固定座1(默实球阀)镀彩 | FLM5164TQS(II)-03-10 | 件 | 03S高压清洗 |
| 132 | 32气缸固定座1(默实球阀)镀彩 | FLM5164TQS(II)-03-11 | 件 | 03S高压清洗 |
| 133 | 32气缸固定座2(默实球阀)镀彩 | FLM5164TQS(II)-03-12 | 件 | 03S高压清洗 |
| 134 | 集水管接管焊合1(青灰)φ32 | FLM5165GQX-03.03 | 件 | 03S高压清洗 |
| 135 | 集水管接管焊合2(青灰)φ16 | FLM5165GQX-03.04 | 件 | 03S高压清洗 |
| 136 | 集水管接管焊合3(青灰) | FLM5165GQX-03.05 | 件 | 03S高压清洗 |
| 137 | 前喷连接硬管(青灰)φ32\*214 | FLM5165GQX-03.06 | 件 | 03S高压清洗 |
| 138 | 连绞盘硬管(青灰)2710mm | FLM5165GQX-03.07 | 件 | 03S高压清洗 |
| 139 | 堵头M36\*2(O) | JB1000-77 | 件 | 03S高压清洗 |
| 140 | 接头体14/M18\*1.5（不锈钢） | JB984-77 | 个 | 03S高压清洗 |
| 141 | 扁螺母22\*1.5 | JB994-77 | 个 | 03S高压清洗 |
| 142 | 水接头体 | LMSJ.00 | 套 | 03S高压清洗 |
| 143 | 高压球阀 | M2000WOG-15(普通手柄) | 个 | 03S高压清洗 |
| 144 | 高压球阀 | M2000WOG-15(专用手柄) | 个 | 03S高压清洗 |
| 145 | 高压球阀 | M2000WOG-25(专用手柄) | 个 | 03S高压清洗 |
| 146 | 快速接头母插座（镀铬） | Q/ZB275-77-6-M16 | 个 | 03S高压清洗 |
| 147 | 水枪 | QL380 | 支 | 03S高压清洗 |
| 148 | 销轴A12\*85（镀彩） | SHZ30-03-11 | 件 | 03S高压清洗 |
| 149 | 铜球阀双面接头(镀彩)G1/2-22\*1.5 | SHZ30-07-62A | 件 | 03S高压清洗 |
| 150 | 清洗车水滤器 | SL-400-100目 | 台 | 03S高压清洗 |
| 151 | 溢流阀 | Y-D25L | 台 | 03S高压清洗 |
| 152 | 压力表 | YN60BF-I-16Mpa-G1/4 | 只 | 03S高压清洗 |
| 153 | 聚氨酯软管 | φ45 | 米 | 03S高压清洗 |
| 154 | 透明钢丝管 | φ45 | 米 | 03S高压清洗 |
| 155 | 喷嘴 | B1/4HPN-5004 | 个 | 03前喷 |
| 156 | 轴套2(φ26-φ20/δ25) | FJ5060GQX-03-4 | 件 | 03前喷 |
| 157 | 连杆（镀白再做白漆） | FJ5150(I)-03.07-10 | 件 | 03前喷 |
| 158 | 气缸销轴（镀彩） | FJ5150(I)-03.07-2 | 件 | 03前喷 |
| 159 | 连杆销轴（镀彩） | FJ5150(I)-03.07-4 | 件 | 03前喷 |
| 160 | 喷嘴接头70mm（镀彩） | FJ5150(I)-03.07-6B | 件 | 03前喷 |
| 161 | 转动轴（镀彩） | FJ5150(I)-03.07-7 | 件 | 03前喷 |
| 162 | 销轴（镀彩） | FJ5150(I)-03-11A | 件 | 03前喷 |
| 163 | 气缸摆动接头（镀彩） | FJ5150(I)-03-9 | 件 | 03前喷 |
| 164 | 连杆焊合（白漆） | FLM5162GSL-03.26 | 件 | 03前喷 |
| 165 | 转动座(含轴套)(底漆) | FLM5164GQX-03.03A | 件 | 03前喷 |
| 166 | 支座(底漆)(含限位座、铜套) | FLM5164GQX-03.04A | 件 | 03前喷 |
| 167 | 前喷架总成(含喷管、轴套)(底漆) | FLM5165GQX-03.01 | 件 | 03前喷 |
| 168 | 销轴（镀彩） | SHZ30K-05-8A | 件 | 03前喷 |
| 169 | 喉箍 | 5X(100-120) | 只 | 04S低压水路 |
| 170 | 138洒水车泵 | 65QZB-50/110N(1450转) | 台 | 04S低压水路 |
| 171 | 铜球阀（埃美柯） | DN15 | 个 | 04S低压水路 |
| 172 | 内接 | DN50 | 个 | 04S低压水路 |
| 173 | 弯头 | DN50 | 个 | 04S低压水路 |
| 174 | 铜球阀（东方） | DN50 | 个 | 04S低压水路 |
| 175 | 外接 | DN50 | 个 | 04S低压水路 |
| 176 | 镀锌管 | DN50 | 米 | 04S低压水路 |
| 177 | 内接 | DN65 | 个 | 04S低压水路 |
| 178 | 三通 | DN65 | 个 | 04S低压水路 |
| 179 | 铜过滤器（东方） | DN65 | 个 | 04S低压水路 |
| 180 | 铜球阀（东方） | DN65 | 个 | 04S低压水路 |
| 181 | 弯头 | DN65 | 个 | 04S低压水路 |
| 182 | 镀锌管 | DN65 | 米 | 04S低压水路 |
| 183 | 铜球阀（东方）（无手柄） | DN65 | 个 | 04S低压水路 |
| 184 | 堵头 | DN65 | 个 | 04S低压水路 |
| 185 | 异径弯头 | DN65×50 | 个 | 04S低压水路 |
| 186 | 过渡法兰焊合DN50（镀彩） | FJ5150-04.16.02 | 件 | 04S低压水路 |
| 187 | 水泵进水胶管 | FJ5150-04-17 | 条 | 04S低压水路 |
| 188 | 洒水泵轴端挡板φ44.5-φ13/δ6（镀彩） | FJ5150-04-2 | 件 | 04S低压水路 |
| 189 | U型螺栓3（镀彩） | FJ5150-04-24 | 件 | 04S低压水路 |
| 190 | 加水口拉板(镀彩) | FJ5150-04-25 | 件 | 04S低压水路 |
| 191 | U型螺栓2（镀彩） | FJ5150-04-7A | 件 | 04S低压水路 |
| 192 | 加水接管1（灰色粉） | FJ5150GQX-04.08 | 件 | 04S低压水路 |
| 193 | 水泵输入端联接法兰(NJ130)（镀彩） | FJ5151GQX-04-1 | 件 | 04S低压水路 |
| 194 | 左固定座(电泳,灰色粉) | FLM5122GQXD5-04.03A.01 | 件 | 04S低压水路 |
| 195 | DN65管抱箍(电泳,灰色粉)δ6 | FLM5122GQXD5-04.03A-1 | 件 | 04S低压水路 |
| 196 | 右固定座(电泳,灰色粉) | FLM5122GQXD5-04.04A.01 | 件 | 04S低压水路 |
| 197 | 传动轴（NJ130-610双凸） | FLM5122GSS-04.02 | 根 | 04S低压水路 |
| 198 | 天锦低压水管固定架（镀彩） | FLM5122GSS-04.03 | 件 | 04S低压水路 |
| 199 | 后洒水固定座(圆孔)（镀彩） | FLM5122GSS-04.05 | 件 | 04S低压水路 |
| 200 | 后洒水固定座(长孔)（镀彩） | FLM5122GSS-04.05 | 件 | 04S低压水路 |
| 201 | 固定座（灰色粉）δ5 | FLM5122GSS-04-3 | 件 | 04S低压水路 |
| 202 | 出水管焊合1（灰色粉） | FLM5160GQXD5-04.01 | 件 | 04S低压水路 |
| 203 | 出水管焊合2（灰色粉） | FLM5160GQXD5-04.02 | 件 | 04S低压水路 |
| 204 | 水泵出水管焊合（灰色粉） | FLM5160GQXD5-04.03 | 件 | 04S低压水路 |
| 205 | 出水焊合管3（灰色粉） | FLM5160GQXD5-04.04 | 件 | 04S低压水路 |
| 206 | 前洒过渡管（灰色粉） | FLM5160GQXD5-04.05 | 件 | 04S低压水路 |
| 207 | 左对冲接管焊合（灰色粉） | FLM5160GQXD5-04.06 | 件 | 04S低压水路 |
| 208 | 出水管焊合4（灰色粉） | FLM5160GQXD5-04.07 | 件 | 04S低压水路 |
| 209 | 出水管焊合5（灰色粉） | FLM5160GQXD5-04.08 | 件 | 04S低压水路 |
| 210 | 低压管固定座（灰色粉） | FLM5160GQXD5-04-1 | 件 | 04S低压水路 |
| 211 | 右对冲接管焊合270\*740（灰色粉） | FLM5161GSS-04.09 | 件 | 04S低压水路 |
| 212 | 长槽孔12专用平垫（镀彩） | FLM5161TSL-06-1 | 件 | 04S低压水路 |
| 213 | 低压水泵固定架690\*390（灰色粉） | FLM5164GQX-04.01B | 件 | 04S低压水路 |
| 214 | 水泵进水接管325\*290（灰漆） | FLM5164GQX-04.03A | 件 | 04S低压水路 |
| 215 | 喷嘴接头G2（镀彩） | FLM5164GQX-04.08.01A | 件 | 04S低压水路 |
| 216 | 过渡法兰焊合DN65（镀彩） | FLM5164GQX-04.08.02 | 件 | 04S低压水路 |
| 217 | 高喷枪接管DN65（灰色粉） | FLM5164GQX-04.11.01 | 件 | 04S低压水路 |
| 218 | 焊接管5(灰色粉) | FLM5164GQX-04.25 | 件 | 04S低压水路 |
| 219 | 固定板（灰色粉） | FLM5164GQX-04-12 | 件 | 04S低压水路 |
| 220 | U型螺栓DN65（镀彩）中心长63 | FLM5164GQX-04-2 | 件 | 04S低压水路 |
| 221 | DN65球阀手柄（镀彩） | FLM5164GQX-04-3 | 件 | 04S低压水路 |
| 222 | 气缸连接螺栓（镀彩） | FLM5164GQX-04-4 | 件 | 04S低压水路 |
| 223 | 扇形喷嘴连接件（镀彩） | FLM5164GSL-04.14 | 件 | 04S低压水路 |
| 224 | 前洒左焊接管(灰色粉)560mm | FLM5164TQS(II)-04.41A | 件 | 04S低压水路 |
| 225 | 焊接管2(青灰) | FLM5165GQX-04.02A | 件 | 04S低压水路 |
| 226 | 前洒水对接管(DN65青灰) | FLM5165GQX-04.13 | 件 | 04S低压水路 |
| 227 | 外丝水枪 | G2 | 只 | 04S低压水路 |
| 228 | 扇形喷嘴 | G2″ | 只 | 04S低压水路 |
| 229 | 开花式高压喷枪 | GPTL型,2" | 支 | 04S低压水路 |
| 230 | 后喷嘴 | HU-2" | 只 | 04S低压水路 |
| 231 | 管牙接扣 | KY-65 | 个 | 04S低压水路 |
| 232 | 传动轴螺栓 | M12细\*45 | 件 | 04S低压水路 |
| 233 | 收缩式终端接头 | 01682113 | 只 | 05S气动系统 |
| 234 | T型三通接头 | 31030613 | 个 | 05S气动系统 |
| 235 | 直角终端接头 | 31090610 | 只 | 05S气动系统 |
| 236 | 直角终端接头 | 31090613 | 只 | 05S气动系统 |
| 237 | 直角终端接头 | 31090617 | 只 | 05S气动系统 |
| 238 | Y型三通接头 | 31400600 | 只 | 05S气动系统 |
| 239 | 直通终端接头 | 31750610 | 只 | 05S气动系统 |
| 240 | MAC电磁阀 | 45A-SC1-DDJA-1BA | 个 | 05S气动系统 |
| 241 | 气缸 | B04-SU50\*175-CB | 个 | 05S气动系统 |
| 242 | 气缸 | B04-SU50\*98-CB | 根 | 05S气动系统 |
| 243 | 气缸 | B04SU63X40-TC | 个 | 05S气动系统 |
| 244 | 气缸 | B04-SU80\*125-CB | 个 | 05S气动系统 |
| 245 | 消声器 | BSL-04 | 个 | 05S气动系统 |
| 246 | 手动阀 | BUC20-0606 | 个 | 05S气动系统 |
| 247 | 手动阀 | EHVFF06-06B | 个 | 05S气动系统 |
| 248 | 减压阀固定板（镀彩） | FJ5121-11-7 | 件 | 05S气动系统 |
| 249 | 手动阀固定板（镀彩） | FJ5150GQX-05-11 | 件 | 05S气动系统 |
| 250 | 气缸接头M10\*1.25（镀彩） | FJ5150GQX-05-5 | 件 | 05S气动系统 |
| 251 | 销轴螺栓（镀彩） | FJ5150GQX-05-6 | 件 | 05S气动系统 |
| 252 | 气缸接头M14\*1.5（镀彩） | FLM5150GQX-05-5 | 件 | 05S气动系统 |
| 253 | 气控箱胶垫(130-55-3) | FLM5152GQX-05-2 | 块 | 05S气动系统 |
| 254 | 单向顺序阀固定板（镀彩） | FLM5152TSL-11-3 | 件 | 05S气动系统 |
| 255 | 电磁气阀指示牌Ⅰ | FLM5160GQXD5-05(DⅢ)-1 | 片 | 05S气动系统 |
| 256 | 电磁气阀指示牌Ⅱ | FLM5160GQXD5-05(DⅢ)-2 | 片 | 05S气动系统 |
| 257 | 气控箱（灰色粉） | FLM5164GQX-05.01A | 件 | 05S气动系统 |
| 258 | 电磁气阀垫板（镀彩） | FLM5164GQX-05-2 | 件 | 05S气动系统 |
| 259 | 40气缸固定座1(默实球阀)镀彩 | FLM5164TQS(II)-03-10 | 件 | 05S气动系统 |
| 260 | 32气缸固定座1(默实球阀)镀彩 | FLM5164TQS(II)-03-11 | 件 | 05S气动系统 |
| 261 | 32气缸固定座2(默实球阀)镀彩 | FLM5164TQS(II)-03-12 | 件 | 05S气动系统 |
| 262 | 手动阀固定座（灰色粉） | FLM5164TQS(II)-08-5 | 件 | 05S气动系统 |
| 263 | U型螺栓M4（镀彩） | FLM5164TQS(II)-08-6 | 件 | 05S气动系统 |
| 264 | 销轴螺栓φ10\*35镀彩 | FLM5164TQS(II)Y-08.04-1 | 件 | 05S气动系统 |
| 265 | 气罐接头(镀锌)M22\*1.5/RC1/8 | FLM5252GQXD5-05-2 | 件 | 05S气动系统 |
| 266 | 内六角堵头 | G1/4” | 个 | 05S气动系统 |
| 267 | 单向压力顺序阀 | KPSA-L6(福建龙马) | 个 | 05S气动系统 |
| 268 | MAC夹板 | M-45001-01P | 付 | 05S气动系统 |
| 269 | 小型气缸 | MF40\*125-CM-TC-G | 根 | 05S气动系统 |
| 270 | 小型气缸 | MI25\*125-CA-TC-G | 根 | 05S气动系统 |
| 271 | 小型气缸 | MI32\*125-CA-TC-G | 根 | 05S气动系统 |
| 272 | L型单向节流阀 | NSE06-03 | 个 | 05S气动系统 |
| 273 | 三联件 | OU-1/4-MINI-S | 套 | 05S气动系统 |
| 274 | 消声器 | PALM02 | 根 | 05S气动系统 |
| 275 | Y型接头 | SU50-Y | 个 | 05S气动系统 |
| 276 | Y型接头 | SU63-Y | 个 | 05S气动系统 |
| 277 | T型接头 | SU80-T | 个 | 05S气动系统 |
| 278 | 减压阀 | XQR4-2（带防水气压表） | 只 | 05S气动系统 |
| 279 | 尼龙管 | φ6 | 米 | 05S气动系统 |
| 280 | 转速传感器 | 16\*1\*56（高温线，出线长80mm） | 个 | 06S电控系统 |
| 281 | 大客车示廓灯 | 6830型，DC24V | 只 | 06S电控系统 |
| 282 | 蓄电池(瓦尔塔) | 6-QW-70HD | 台 | 06S电控系统 |
| 283 | 边侧灯总成 | 98考斯特,DC24V | 只 | 06S电控系统 |
| 284 | 箭头灯右连接座焊合(灰色粉) | FLM5050TSL-02.18 | 件 | 06S电控系统 |
| 285 | 箭头灯左连接座焊合(灰色粉) | FLM5050TSL-02.19 | 件 | 06S电控系统 |
| 286 | 搭铁线(L=500mm) | FLM5060TSL(I)-10.07 | 条 | 06S电控系统 |
| 287 | 线束护套（直径φ30） | FLM5071GQX-05-2 | 个 | 06S电控系统 |
| 288 | 电瓶托架（灰色粉） | FLM5100TQS-10.02A | 件 | 06S电控系统 |
| 289 | 电瓶固定杆焊合（镀彩） | FLM5100TQS-10.04 | 件 | 06S电控系统 |
| 290 | 电瓶固定钩(镀彩) | FLM5100TQS-10-1 | 件 | 06S电控系统 |
| 291 | 电瓶塑料盖子固定板（镀彩） | FLM5100TQS-10-9 | 件 | 06S电控系统 |
| 292 | 主控箱固定座（镀彩） | FLM5122ZYS-06-1 | 件 | 06S电控系统 |
| 293 | 操作面板和电控箱电器安装总成 | FLM5160GQXD5-06（DIII）（优化） | 套 | 06S电控系统 |
| 294 | 线束 | FLM5160GQXD5-06（DIII）（优化） | 套 | 06S电控系统 |
| 295 | 警灯固定座(东风白) | FLM5161GQXD5NG-06.05 | 件 | 06S电控系统 |
| 296 | 电控箱面板固定架 | FLM5164TQS(II)-06.02 | 件 | 06S电控系统 |
| 297 | 安全标识牌 | FLM5164TQS(II)-06-12A | 片 | 06S电控系统 |
| 298 | 线束固定箍带(镀彩) | FLM5164TQS(II)-06-2 | 件 | 06S电控系统 |
| 299 | 玻璃钢电控箱固定板（镀彩） | FLM5164TQS(II)-06-5 | 件 | 06S电控系统 |
| 300 | 接近开关 | IGYX 18P17B3/L | 只 | 06S电控系统 |
| 301 | 音乐喇叭 | JDN20,24V | 个 | 06S电控系统 |
| 302 | 小爆闪 | JY100,24V | 个 | 06S电控系统 |
| 303 | 迷你闪灯 | JY75,DC24V | 个 | 06S电控系统 |
| 304 | 电瓶盖 | NKR55（8-97313 780-A) | 个 | 06S电控系统 |
| 305 | 塑料液位开关 | RF-OH31（FCH31PDD) | 个 | 06S电控系统 |
| 306 | 诱导标志灯 | Z320-1(620\*320) 24V | 套 | 06S电控系统 |
| 307 | 线路护套 | 仿37N-24085 | 个 | 06S电控系统 |
| 308 | 亚太管 | 14×1.5×2500 | 条 | 09底盘改制 |
| 309 | 东风二类底盘 | DFL1160BX1V(轴距3800mm) | 辆 | 09底盘改制 |
| 310 | 上管夹(φ14单)（镀彩） | FJ5051-04-3 | 件 | 09底盘改制 |
| 311 | 上联板座（黑漆） | FJ5150-02.01 | 件 | 09底盘改制 |
| 312 | 下联板座（黑漆） | FJ5150-02.02 | 件 | 09底盘改制 |
| 313 | 下联板1(黑漆) | FLM5120ZYS-03.15.02 | 件 | 09底盘改制 |
| 314 | 备胎架（灰色粉） | FLM5122GSS-09.02 | 件 | 09底盘改制 |
| 315 | 备胎固定架 | FLM5164GQX-00.01 | 件 | 09底盘改制 |
| 316 | 揺杆（镀彩） | FLM5164GQX-00.04 | 台 | 09底盘改制 |
| 317 | 底盘大梁封板（黑漆）δ4\*80\*245 | FLM5164GQX-00-4 | 件 | 09底盘改制 |
| 318 | 燃油箱垫板（黑漆）δ8\*40\*190 | FLM5164GQX-00-5 | 件 | 09底盘改制 |
| 319 | 上联板(黑漆) | FLM5250TXSD4(WS)-09.01.01 | 件 | 09底盘改制 |
| 320 | 亚太管 | φ10×1.5×1550 | 条 | 09底盘改制 |
| 321 | 亚太管 | φ14×1.5×1600 | 条 | 09底盘改制 |
| 322 | 亚太管 | φ14X1.5X1450 | 条 | 09底盘改制 |
| 323 | 热板(Q235) | 12mm | KG | 底盘组 |
| 324 | 清洗扫路车车体安全标语1-铝 | FLM5162GSL-00-5 | 块 | 整车标识 |
| 325 | 清洗扫路车车体安全标语2-铝 | FLM5162GSL-00-6 | 块 | 整车标识 |
| 326 | 天锦类底盘清洗车注意事项 | FLM5164GQX-00-6A | 块 | 整车标识 |
| 327 | 铭牌 | 清洗车标牌 | 片 | 整车标识 |