**采购需求**

本次采购项目为神木市西沟街道办事处雨则古梁至神锦大街道路工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 2.015 |
| **101** | **挖弃土方** | m3 | 2479 |
| **102** | **利用土方填筑** | m3 | 5382 |
| **103** | **路面工程** | km | 2.015 |
| LM0201 | 20cm厚级配碎石垫层 | m2 | 12512.18 |
| LM0202 | 20cm厚C30混凝土面层 | m2 | 11504.68 |
| **102** | **C20混凝土边沟** | m3/m | 127.03 / 517 |
| **103** | **C25混凝土拦水带** | m3/m | 60.88 / 557 |
| **104** | **C25混凝土路肩硬化** | m3/m | 204.85 / 2956 |
| **105** | **C25混凝土急流槽** | m3 | 48.4 |
| **106** | **DN400波纹管** | m | 62 |
| **105** | **管涵1-0.6m** | m/道 | 9 / 1 |