**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单价 表号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量或 设计参数** |
| 1 |  | 神木市花石崖镇高念文村地力提升项目 |  |  |
| 1.1 |  | 土地平整工程 |  |  |
| 1.1.1 |  | 土地平整面积 | h㎡ | 72.25 |
| 1.1.1.1 |  | 土地平整土方 | m³ | 557442.645 |
| 1.2 |  | 修筑田埂 | km | 36.41 |
| 1.2.1 |  | 人工修筑田埂土方 | m³ | 18205.06 |
| 1.2.2 |  | 土地翻耕 | h㎡ | 65.48 |
| 1.2.3 | 1 | 边坡种草防护(45kg/hm2) | h㎡ | 12.74 |
| 1.3 |  | 土壤改良 |  |  |
| 1.3.1 |  | 增施有机肥 | t | 216.75 |
| 1.3.2 |  | 增施复合肥 | t | 36.125 |
| 1.4 |  | 灌溉与排水工程 |  |  |
| 1.4.1 |  | 土质排水渠 | m | 410 |
| 1.4.1.1 |  | 土方开挖 | m³ | 3260 |
| 1.4.2 |  | 加固排水渠 | m | 69 |
| 1.4.2.1 |  | 土方开挖 | m³ | 569.25 |
| 1.4.2.2 |  | 土方回填 | m³ | 240 |
| 1.4.2.3 | 2 | C25砼浇筑 | m³ | 101.08 |
| 1.4.2.4 | 3 | 钢模板 | ㎡ | 317.4 |
| 1.4.2.5 | 4 | 钢筋 | t | 13.78 |
| 1.4.2.6 | 5 | 伸缩缝 | ㎡ | 8.79 |
| 1.5 |  | 生产道路 |  |  |
| 1.5.1 |  | 12cm红砖砸道路 | ㎡ | 9871.1795 |
| 1.5.2 | 6 | C25混凝土路边石 | m³ | 225.627 |
| 1.6 |  | 绿化 |  |  |
| 1.6.1 | 7 | 种植H=1.5-2m樟子松 | 株 | 1880 |