|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 预计数量 |
| 1 | 多向指路牌 | 主材:2mm厚镀锌圆管；  铝板uv：铝板表面环氧底漆处理，表面内容uv；  螺丝：内六角螺丝，紧固螺丝；  油漆：高品质环氧底漆两遍，纤维原子灰填缝打磨平整，汽车面漆调色两遍喷涂； | 80个 |