采购需求

**一是**三楼视频会议室屏幕是拼接屏，有缝隙，影响会议画面质量；座椅是固定连排椅，且没有桌子，不便于会议记录，影响会议效果。**二是**现有的视频会议室、四楼大会议室投影仪、五楼检委会会议室均不能满足工作网电脑投屏需求。**三是**单位办案用房、功能性用房紧缺。综合以上因素，考虑将视频会议室与四楼大会议室进行整合，新建LED全彩显示屏，优化资源配置，建成集视频会议、外网音视频播放（投影仪）、工作网电脑投屏等多项功能于一体的多功能智能会议室，提升视频会议、学习培训等会议保障水平。

（1）原视频会议拼接屏移位安装到一楼监控室；原LED会标屏移位安装到四楼小会议室。

（2）视频会议系统设备（除拼接屏）移到4楼。

（3）UPS是否移到四楼根据四楼空间决定。

（4）连排座椅拆除。

2.四楼会议室部分

（1）原 LED 条屏(7.8\*0.4米)移位安装到五楼检委会会议室。

（2）投影仪及幕布拆除，安装至四楼小会议室。（小会议室“高效办好每一件事”是否重新做待定）

（3）原投影仪位置安装顶灯(60\*60cm)

（4）会议室音频设备利旧。

（5）原三楼视频会议系统设备安装。（前摄像机换新）

（6）主席台后方墙面安装LED彩屏。

（7）背景墙制作。

（8）综合布线。