# 招标内容及要求

# 一、项目概况

提供三桥街道办事处2024年三桥区域内拆迁项目放线、丈量及垃圾测量项目测量服务。

二、采购内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目编码 | 品名 | 采购标的 | 采购内容 | 数量 | 预算金额(元) |
| 1 | C19040000 | 测绘服务 | 拆迁项目放线、丈量及垃圾测量 | 详见招标文件 | 1 | 1，000,000.00 |

服务期限：自合同签订生效之日起一年。

服务地点：采购人指定地点。

质量标准：合格 。

单价最高限价：

1.垃圾测量费:土石方测量为5mx5m的方格网测量，单价不高于15元/点(含沙坑回填、垃圾清运、房屋拆除等工程项目初量、复核工作，单价含土方计算);

2.权属界址点外业测绘费(含内业成图):不高于300元/点(点数以图件成果中每一个单独的不成片的封闭地块外围权属界址点中实际测绘点个数计算):

3.地物、地类界线拐点外业测绘费(含内业成图):不高于20元/点(地物、地类界线拐点个数为图件成果中除去外业测绘权属界址点的其他实际测绘点个数)；

4.权属界址点内业成果修改费:不高于170元/点(权属界址点个数以成果中每一个单独不连片的封闭地块外围权属界址点实际修改个数计算)；

5.地物、地类界线拐点内业成果修改费:不高于5元/点(地物、地类界线拐点个数为成果中除去外业测绘权属界址点的其他实际测绘点个数)；

6.图件成果面积费:不高于0.13元/平方米(图件成果面积以成果报告或图件中的汇总土地面积计算)。

三、 技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准名称 | 标准代号 |
| 1 | 《全球定位系统（GPS）测量规范》 | GB/T 18314-2020 |
| 2 | 《工程测量规范》 | GB 50026-2020 |
| 3 | 《城市测量规范》 | CJJ/T 8-2011 |
| 4 | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | CJJ/T 73-2010 |
| 5 | 《地籍测绘规范》 | CH 5002-94 |
| 6 | 《土地勘测定界规程》 | TD/T 1008-2007 |
| 7 | 《地籍调查规程》 | TD/T 1001-2012 |

1. 服务要求

自收到甲方工作任务通知起，乙方于3日内组织测绘队伍进场作业，在甲方规定时间内完成指定范围内的测绘任务，待现场作业完成后7日内向甲方提交测绘成果，具体提交时间以甲方通知为准。乙方向甲方交付测绘成果（详见下表），并提交电子数据一份。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测绘内容 | 提交成果 | 数量 |
| 1 | 垃圾测量 | 土方测量报告 |  份 |
| 2 | 权属界址点外业测绘 | 宗地成果图 |  份 |
| 3 | 地物、地类界线拐点外业测绘 | 宗地成果图 |  份 |
| 4 | 权属界址点内业成果修改 | 宗地成果图 |  份 |
| 5 | 地物、地类界线拐点内业成果修改 | 宗地成果图 |  份 |
| 6 | 图件成果面积 | 宗地成果图 |  份 |