# 采购需求

**一、工程概况：**

本工程建设地点位于西乡县骆家坝镇和堰口镇。主要建设内容为：（1）骆家坝改造1#，改造建筑面积129.27㎡，建筑高度7.75m；改造2#，改造建筑面积33.37㎡，建筑高度4.1m；新建办公楼1栋，建筑面积：147.55㎡，结构形式：砖混结构，建筑高度5.15m。（2）堰口新建车库一座，建筑面积109.65㎡，结构形式：砖混结构，建筑高度5.15m；改造办公楼1座，改造建筑面积664.68㎡，建筑高度：10.95m。

**二、工 期：95日历天**

**三、工程质量：合 格**