|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 |  技术参数与性能指标 |
|  | 1 | 基本要求 | （1）材质：车架采用高强度钢材或铝合金，车身布料为防水耐磨材料（双层牛津布），可拆卸清洗面料，折叠垫板增强承重 |
|  | 2 |  | （2）承重能力：≥150kg |
|  | 3 |  | （3）车轮：四轮设计，加粗越野轮，具备良好的减震功能，适合多种地形，360°万向轮，前轮双刹设计。  |
|  | 4 |  | （4）折叠功能：聚拢折叠体积小，便于携带和储存 |
|  | 5 | 功能要求 | （1）容量：≥160L |
|  | 6 |  | （2）拉杆：多段式拉杆，可调节高度，手柄自动回弹，符合人体工学设计  |
|  | 7 |  | （3）便携性：自重≤12kg |
|  | 8 | 外观要求 | 颜色：可提供多种选择 |