**采购需求**

本次采购项目为神木市麟州街道办事处机械厂家属院维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-建筑工程 | | | 专业：土建工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 暖气地沟 | |  | |  |
| 1 | 010306002001 | 砖地沟、明沟 1.部位：暖气地沟 2.参陕09J16 16页 A3型室外地沟 | | m | | 60 |
|  |  | 电缆地沟 | |  | |  |
| 2 | 010407003001 | 电缆沟、地沟 1.参陕12J912-2 35页 砖砌电缆沟② | | m | | 132.4 |
|  |  | 恢复路面 | |  | |  |
| 3 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.180mm厚C25混凝土面层 2.300mm厚砂砾垫层 3.素土夯实(压实系数≥95%) | | m2 | | 1621 |
|  |  | 给排水检查井 | |  | |  |
| 4 | 040504001001 | 砌筑检查井 | | 座 | | 21 |
|  |  | 雨水检查井 | |  | |  |
| 5 | 040504001002 | 砌筑检查井 1.φ800砖砌检查井 | | 座 | | 22 |
| 6 | 040504001003 | 砌筑检查井 1.砖砌平箅式单箅雨水口 | | 座 | | 21 |
|  |  | 采暖检查井 | |  | |  |
| 7 | 040504002001 | 混凝土检查井 1.井口d=1000(内径1.4x1.4x1.8) | | 座 | | 2 |
| 8 | 040504002002 | 混凝土检查井 1.井口d=1000 | | 座 | | 8 |
|  |  | 零星工程 | |  | |  |
| 9 | 010606012001 | 零星钢构件 1.安装制作管道支架50\*5角钢 | | t | | 0.5 |
| 10 | AB001 | 室内地沟外墙开孔 1.外墙开排风口,300x300 | | 个 | | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-全费用计入 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 010101002001 | 人工管槽土方开挖 | | m3 | | 195 |
| 2 | 010103001001 | 人工管槽土方回填 | | m3 | | 195 |
| 3 | CB001 | 原铺装为50厚水泥砖、150厚C25混凝土垫层 | | m3 | | 1621 |
| 4 | 010101006001 | 管道挖土方 | | m3 | | 1118 |
| 5 | CB002 | 管槽土方回填 | | m3 | | 1118 |
| 6 | CB003 | 拆除原有大门柱及垃圾外运 | | m3 | | 20 |
| 7 | CB004 | 新增大门 1.门柱参陕09J09 38页 门柱④ 顶部增钢型材及铜字 | | 座 | | 1 |
| 8 | CB005 | 混凝土硬化砂砾石 | | m3 | | 477.3 |
| 9 | CB006 | 安装成品玻璃钢化粪池12m3 | | 座 | | 1 |
| 10 | CB007 | 拆除原有砖砌10立方化粪池 | | m3 | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-拆除工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 采暖拆除 | |  | |  |
| 1 | 030801002013 | 镀锌钢管 1.规格：拆除镀锌钢管及保温DN40 | | m | | 120 |
| 2 | 030801002012 | 镀锌钢管 1、规格：拆除镀锌钢管及保温DN50 | | m | | 56 |
| 3 | 030801002011 | 无缝钢管 1、规格：拆除无缝钢管及保温DN65 | | m | | 235.2 |
| 4 | 030801002010 | 无缝钢管 1、规格：拆除无缝钢管及保温DN80 | | m | | 232 |
| 5 | 030801002014 | 无缝钢管 1、规格：拆除无缝钢管及保温DN100 | | m | | 331.2 |
| 6 | 030801002009 | 无缝钢管 1.拆除无缝钢管DN125 | | m | | 52 |
|  |  | 给水拆除 | |  | |  |
| 7 | 030801005001 | 拆除给水管道DN25 | | m | | 167 |
| 8 | 030801005002 | 拆除给水管道DN50 | | m | | 132 |
| 9 | 030801005003 | 拆除给水管道DN65 | | m | | 26 |
| 10 | 030803001001 | 拆除闸阀DN65 | | 个 | | 1 |
| 11 | 030803001002 | 拆除闸阀DN50 | | 个 | | 4 |
| 12 | 030803010001 | 拆除水表DN20 | | 组 | | 80 |
|  |  | 拆除污水管道 | |  | |  |
| 13 | 030801005004 | 拆除DN100PVC排水管 | | m | | 160 |
| 14 | 031102007004 | 拆除DN200水泥管 | | m | | 102 |
| 15 | 031102007003 | 拆除DN250水泥管 | | m | | 52 |
| 16 | 031102007005 | 拆除DN300水泥管 | | m | | 52 |
|  |  | 拆除雨水管道 | |  | |  |
| 17 | 031102007001 | 拆除DN300水泥管 | | m | | 76 |
| 18 | 031102007002 | 拆除DN200水泥管 | | m | | 208 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-给排水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装DN100PVC排水管 | | m | | 106 |
| 2 | 030801005010 | 安装DN200钢带螺旋波纹管排水管 | | m | | 102 |
| 3 | 030801005011 | 安装DN250钢带螺旋波纹管排水管 | | m | | 52 |
| 4 | 030801005003 | 安装DN300钢带螺旋波纹管排水管 | | m | | 26 |
| 5 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.闸阀 DN65 | | 个 | | 1 |
| 6 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.闸阀 DN50 | | 个 | | 4 |
| 7 | 030801005013 | 塑料管PE管等DN50 | | m | | 132 |
| 8 | 030801005014 | 塑料管PP-R管等DN65 | | m | | 26 |
| 9 | 030801005015 | 塑料管PP-R管等DN25 | | m | | 167 |
| 10 | 030701018001 | 灭火器 | | 套 | | 80 |
| 11 | CB001 | 成品消防箱 | | 套 | | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-电气设备安装工程 | | | 专业：电气设备安装工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030208001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x120+1x70 | | m | | 240 |
| 2 | 030212002001 | 桥架 150\*100镀锌桥架 | | m | | 240 |
| 3 | 030204018001 | 配电箱 600\*600\*180 | | 台 | | 8 |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-采暖工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030801002008 | 镀锌钢管 1、安装镀锌钢管及保温DN40 2.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | | m | | 120 |
| 2 | 030801002010 | 镀锌钢管 1.安装镀锌钢管及保温DN50 2.2.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | | m | | 56 |
| 3 | 030801002011 | 无缝钢管 1.安装无缝钢管及保温DN65 2.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | | m | | 235.2 |
| 4 | 030801002012 | 无缝钢管 1.安装无缝钢管及保温DN80 2.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | | m | | 232 |
| 5 | 030801002013 | 无缝钢管 1.安装无缝钢管及保温DN100 2.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | | m | | 331.2 |
| 6 | 030801002014 | 无缝钢管 1.安装无缝钢管及保温DN125 2.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | | m | | 52 |
| 7 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1、球阀DN125 2、焊接安装（检查井内安装） | | 个 | | 1 |
| 8 | 030803003012 | 焊接法兰阀门 1、球阀DN100 2、焊接安装（检查井内安装） | | 个 | | 8 |
| 9 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1、锁闭阀DN125 2、焊接安装（检查井内安装） | | 个 | | 1 |
| 10 | 030803003005 | 焊接法兰阀门 1、锁闭阀DN100 | | 个 | | 8 |
| 11 | 030803003013 | 焊接法兰阀门 1、三通 DN100/DN100/ DN100 | | 个 | | 12 |
| 12 | 030803003014 | 焊接法兰阀门 1、三通 DN125/DN125/ DN100 | | 个 | | 2 |
| 13 | 030803003015 | 焊接法兰阀门 1、三通 DN100/DN80/ DN80 | | 个 | | 16 |
| 14 | 030803003016 | 焊接法兰阀门 1、三通 DN80/DN65/ DN65 | | 个 | | 16 |
| 15 | 030803003017 | 焊接法兰阀门 1、三通 DN65/DN50/ DN50 | | 个 | | 16 |
| 16 | 030803003018 | 焊接法兰阀门 1、三通 DN50/DN40/ DN40 | | 个 | | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-室外雨水工程 | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030801005002 | 安装DN300钢带螺旋波纹管 | | m | | 76 |
| 2 | 030801005003 | 安装DN200钢带螺旋波纹管 | | m | | 208 |
| 3 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装DN150PVC排水管 | | m | | 31.5 |