**采购需求**

本次采购项目为神木市产业园区管理委员会水毁修复项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

|  |
| --- |
| **工程量清单** |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040304002001 | 浆砌块料[项目特征]1.部位:挡墙2.材料品种:M10浆砌MU30块石[工作内容]1.砌筑2.砌体勾缝3.砌体抹面4.沉降缝 | m3 | 1722.5 |
| 2 | AB001 | 伸缩缝1.每10米一道伸缩缝，缝宽20mm，用沥青麻丝填塞，填塞深度20cm,表面25mm用沥青油膏嵌缝 | m | 36 |
| 3 | AB002 | PVC泄水管[项目特征]1.DN100 | m | 212 |
| 4 |  | 机械挖土方 | m3 | 4235.58 |
| 5 |  | 挡墙基础砂砾石换填 | m3 | 278.25 |
| 6 |  | 挡墙靠背及基础土方回填 | m3 | 1908 |