**镇巴县人民医院发热门诊电脑及打印机采购项目招标参数**

**一、电脑**

1. CPU:Inter 6核心12线程、频率3.0GHz以上(集成核显);
2. 内存:DDR4,容量≥16GB;
3. 硬盘:M.2固态硬盘，容量≥1TB;
4. 操作系统:WIN11专业版;
5. 显示器: ≥22英寸;
6. 接口:最低支持:PCI-E\*2;USB2.0\*4;USB3.0\*4;
7. 机箱大小:支持后期扩展视频采集卡或显卡(长约33CM，宽约16CM)。
8. 其他:主机与显示器必须同一品牌，

**二、带复印功能激光打印机**

1. A4
2. 双面打印
3. 单面复印
4. ≥250页单纸盒
5. 打印速度：≥30页/分
6. 复印速度：≥30页/分
7. 打印分辨率 ≥600×600dpi

**三、普通激光打印机**

1. A4
2. 单面打印
3. ≥250页单纸盒
4. 打印速度：≥30页/分，
5. 最佳打印分辨率：≥1200\*1200dpi

**四、瓶签打印机**

1. 热感印：267\*197\*191
2. 热敏：220\*176\*151
3. 分辨率：≥200dpi
4. 最大打印宽度：4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi)
5. 最高打印速度：150毫米/秒
6. 最大碳带长度：300米
7. 最大标签长度：900 毫米
8. 接口：USB、网口、串口

**五、针式打印机**

1. 打印宽度：80列
2. 打印针数：24针
3. 复写能力：4份（1份原件+3份拷贝）
4. 接口类型：USB接口，IEEE-1284双向并口
5. 出纸方式：后部进纸，顶部出纸(单页纸和连续纸）
6. 打印速度≥100mm/s

**六、小票打印机**

1. 热敏打印，
2. 打印速度50-200mm/s，
3. 打印分辨率≥203dpi
4. 打印宽度：≥80mm

**七、打印复印扫描一体机**

1. 产品类型 落地式黑白激光
2. 涵盖功能 自动双面复印，双面打印，双面扫描及传真
3. 最大原稿尺寸 A3
4. 操作面板彩色触摸屏
5. 供纸容量 双纸盒
6. 网络功能 支持无线/有线网络打印
7. 复印速度 ≥30页/分
8. 复印分辨率 ≥600×600dpi
9. 连续复印页数 1-9999页
10. 打印速度 ≥35页/分
11. 打印分辨率 ≥600×600dpi
12. 扫描控制器 标准配置
13. 扫描速度 ≥35页/分
14. 扫描分辨率 ≥600dpi
15. 配备双面输稿器

**八、投影仪一套**

1. 投影光源：LED
2. 亮度：标清≥3400流明
3. 接口：HDMI VGA 自动信号源搜索
4. 最大分辨率：≥1024\*768dpi
5. 对焦方式：自动
6. 镜头材质：全玻璃
7. 梯形效正：四项校正
8. 电动幕布：3m\*2.2m

**九、电子屏一块**

1. 颜色：单红色
2. 尺寸：55cm\*710cm
3. 颗粒大小：P4.75
4. 品牌：国产
5. 同时具备有线和无线连接
6. 含电子屏边框、自动启停电源控制箱及连线等辅料。