**采购需求**

镇安县入境断面地表水水质自动监测建设项目主要是在乾佑河、旬河入镇安河流断面建设水质自动监测站2座，分别为镇安县旬河宁陕入境断面水质自动监测站(月河镇)、镇安县乾佑河入境断面水质自动监测站(回龙镇)，配置水质在线监测系统，监测常规物理指标(水温、PH、电导率、溶解氧、浊度)、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、重金属指标(铅镉锌铜)合计13项。